Príloha č. 1 


Technická špecifikácia predmetu zákazky - Technológia plnenia fliaš kapustovou vodou
	Technológia plnenia fliaš kapustovou vodou

	Požadovaný
parameter
	 Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu

	Nerezové prevedenie
	áno
	

	tlakové zdvíhacie valce
	áno
	

	manuálne nastavenie výšky
	áno
	

	trubica na prívod kvapaliny
	áno
	

	kontrola kvapaliny v nádrži za pomoci sondy
	áno
	

	zásuvka na externé čerpadlo
	áno
	

	napĺňanie za pomoci systému “Samospád” ihly 4 ks 15 mm
	áno
	

	Držanie fľaše počas plnenia za pomoci držiaku hrdla
	áno
	

	Typ uzáveru
	šrobový plastový
	

	Konus na uzatváranie – alternatíva
	áno
	

	Podávacie klieštiny na iné hrdlo fľaše
	áno
	

	Typ fľaše
	PET
	

	Inštalovaný výkon
	Min. 0,5 kw, max 1,5 KW
	

	Spotreba vzduchu
	min. 6 NL,  max 7 NL/ fľaša
	

	Rozmery/ cm
	Max 190 x 70 x 230
	

	Montáž
	áno
	


*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.
	Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


