Príloha č. 1 


Technická špecifikácia predmetu zákazky - Strúhacia linka na hlávkovú kapustu
	Strúhacia linka na hlávkovú kapustu

	Požadovaný
parameter
	 Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu

	Rám pod vyvŕtavacím automatom
	
	

	Rozmery :
	
	

	dĺžka
	4200-4230 mm
	

	Šírka
	1200-1220 mm
	

	výška
	480-500 mm
	

	Strúhačka na kapustu
	
	

	Priemer kutúčov
	1000mm
	

	Mobilný rám 
	áno
	

	Pracovné plošiny  po stranách 
	1000 x 800 mm
	

	Modulárny dopravník L

	
	

	Materiál - nerez
	áno
	

	Rozmery:
	
	

	výška pásu
	1000-1060mm
	

	výška priehrady
	40-50 mm
	

	osová dĺžka spodnej vetvy
	1800mm
	

	osová dĺžka šikmej vetvy
	2000mm
	

	uhol stúpania
	45 °
	

	vynášacia výška
	1800mm
	

	Mantinely po stranách  výška
	80 – 100 mm
	

	Dopravník má byť mobilný a má mať vlastný rám
	áno
	

	Rezačka 
	
	

	na rezenie hlúbu o veľkosti  1,6mm x 1,6mm (môže byť nastaviteľné)

	
	

	výkon 
	1-1,5 t/hod

	

	príkon
	0,5kW – 1kW

	

	váha :
	100 – 135kg

	

	Rozmery:
	
	

	dĺžka
	1000-1050 mm
	

	šírka
	700-760 mm
	

	výška
	1450-1500mm
	

	
	
	

	Solnička nad dopravníkom

	
	

	vlastná konštrukcia, pripojená k modulárnemu dopravníku

	áno
	

	vlastný pohon, ktorý sa bude dať regulovať

	áno
	

	Šírka 
	1000 mm
	

	Pásový dopravník na hlúb do rezačky

	
	

	Materiál - nerez
	áno
	

	Šírka x dĺžka
	250 x 1500mm
	

	Mantinely po stranách
	áno
	

	
	
	

	Nerezový elektro rozvádzač pre ovládanie dopravníkov + zásuvky pre rezačku a strúhačku 

	áno
	

	Montáž
	áno
	


*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.
	Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


