Príloha č. 1 


Technická špecifikácia predmetu zákazky - Vysokozdvižné vozíky
	Vysokozdvižné vozíky

	Požadovaný
parameter
	 Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu

	Elektrický trojkolesový paletový vozík 1 ks
	áno
	

	Menovitá nosnosť
	Od 1600kg – 2000kg
	

	Vzdialenosť ťažiska bremena
	od 400 mm do 600mm
	

	Hrúbka vidlíc,
	38-42 mm
	

	Šírka vidlíc
	75-85 mm
	

	Dĺžka vidlíc
	Min 1100
	

	Výška ochrannej strechy
	od 2000 mm do 2200mm
	

	Celková výška zdvihu
	Min 3000 mm- max.5000mm
	

	Celková šírka
	Min 1100 mm
	

	Rýchlosť jazdy s bremenom
	Max 16 km/h
	

	Rýchlosť jazdy bez bremena
	Max 16 km/h
	

	Motor pojazdu
	Min 4kW Max 5 kW
	

	2. Motor pojazdu,
	Min 4kW Max 5 kW
	

	Motor zdvihového mechanizmu
	Min 11kW
	

	Elektrický ručne vedený vysokozdvižný vozík   1 ks
	
	

	Menovitá nosnosť
	Od 1100kg – 1300kg
	

	Vzdialenosť ťažiska bremena
	od 500 mm do 700mm
	

	Hrúbka vidlíc,
	Min 50 mm, max 60mm
	

	Šírka vidlíc
	Max 190 mm
	

	Dĺžka vidlíc
	Min 1100 mm
	

	Vonkajší odstup vidlíc
	550-580 mm
	

	Výška v spustenom stave
	Max 100 mm
	

	Celková výška zdvihu
	Min 3000 mm- max.5000mm
	

	Rýchlosť jazdy s bremenom
	Max 7 km/h
	

	Rýchlosť jazdy bez bremena
	Max 7 km/h
	

	Motor pojazdu
	Min 0,5 kW Max 1,5 kW
	

	Motor zdvihového mechanizmu
	Min 1 kW Max 3 kW
	

	Ručný vidlicový vozík 1 ks
	Od 1600kg – 2000kg
	

	Menovitá nosnosť
	Od 2000kg – 2400kg
	

	Vzdialenosť ťažiska bremena
	Min 600 mm
	

	Výška v spustenom stave
	Max 85 mm
	

	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc
	Min 370 mm max 380 mm
	

	Celková šírka
	min 500 mm-max 550 mm
	

	Montáž, preškolenie obsluhy
	áno
	


*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.
	Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


