Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

	Obstarávateľ: 
	Poľnohospodárske družstvo Jaslovské Bohunice

	IČO:
	00207896

	Názov / predmet zákazky:
	Samohybný postrekovač


	Položka: 
	Samohybný postrekovač

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	Usporiadanie postrekovača - kabína vpredu, motor uprostred, nádrž vzadu

	Nastaviteľný rozchod kolies minimálne na 2250, 2500, 2700 a 2950 mm 

	Hydropneumatické odpruženie 24 m ramien s hydraulickým sklápaním 

	Pohon stroja na všetky štyri kolesá dvomi hydrostatickými čerpadlami

	Pojazdová rýchlosť 40 km/h s tempomatom a omezovačom rýchlosti

	Hydrostatické brzdenie joystickom

	Elektrohydraulická parkovacia brzda

	Riadenie všetkých kolies - tri režimy - len predné kolesá, krabí chod a všetky kolesá naraz

	Zvukotesná a pretlaková kabína

	Ovládanie stroja joystickom umiestneným na opierke sedadla vodiča

	Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča s chladením a vyhrievaním

	Automatická klimatizácia kabíny

	Elektricky nastaviteľné zrkadlá

	Objem nádrže na postrekovú kvapalinu min. 4350 l a maximálne 4500 l

	Nádrž na čistú vodu minimálne 500 l

	Nádrž na umývanie rúk minimálne 15 l

	Vzduchom ovládané ventily na riadenie postreku

	Minimálne na 9 sekcií rozdelené ramená 

	Automatické vypínanie sekcií

	Triplet - držiaky trysiek na tri trysky naraz

	Nastaviteľná výška ramien v rozsahu 50 - 250 cm

	Stály tlak v rozvodoch so spätným preplachom

	Systém na automatické ovládanie kvapkového spektra 

	zariadenie spĺňa opis uvedený vo výzve č. 52/PRV/2022 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022, podopatrenie: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov pre Technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín v časti:
a) Technológia pulznej šírkovej modulácie dávky pesticídu na cieľovú plochu

Ide o  ovládací systém aktívneho riadenia režimu koncových dýz aplikačného rámu postrekovača. Zabezpečuje zachovanie konštantných parametrov kvality postreku v širokom rozsahu prevádzkových rýchlostí a aplikačných dávok pri rešpektovaní optimálneho výkonu aplikačného zariadenia na ochranu rastlín, na ktorom je toto zariadenie použité.

Zariadenie obsahuje systémové digitálne rozhranie a riadiace moduly pre jednotlivé držiaky koncových dýz. Používa sa spravidla v kooperácii s jestvujúcim  regulátorom prietoku a má modulárnu konštrukciu, ktorá umožňuje dodatočnú montáž na širokú škálu nových, alebo už používaných postrekovačov ťahaných alebo samohybných. Systém riadi tlak a veľkosť kvapôčok spektra postrekového lúča v širokom rozsahu pojazdových rýchlostí pri aplikácii. Riadiace moduly pre jednotlivé koncové dýzy pracujú v konštantnej spínacej frekvencii spravidla 20 Hz. Systém mení relatívny pomer časov otvorenia a zatvorenia dýz v závislosti na požadovanej veľkosti kvapôčok  nastavený operátorom v kabíne. Tlak na výstupe z dýzy je konštantný, veľkosť kvapôčok je konštantná. Externý senzor tlaku a jeho vyhodnocovanie nezávisle na regulačnom systéme postrekovača výrazne spresňuje aj pozdĺžnu rovnomernosť dávky postreku. Požadovaná kvalita aplikácie aj v kontexte maximálne možného obmedzenia úletu je pri správne zadaných vstupoch operátora do systému dosiahnutá. Ovládanie je z priestoru operátora cez dotykovú obrazovku.

Uplatnenie systému pre šírkovú pulznú moduláciu dávky pesticídu dáva predpoklad stabilizácie najvhodnejšieho kvapkového spektra postreku pre zabezpečenie optimálneho pokrytia cieľovej plochy (ošetrovaných rastlín). Tým vytvára podmienky pre vysokú biologickú účinnosť postreku. Obmedzením úletu zlepšuje podmienky pre ochranu životného prostredia a ochranu necieľových senzitívnych objektov.  Možnosť využitia vyšších pojazdových rýchlostí postrekovača vybaveného systémom PWM zvyšuje aj produktivitu práce v procese ochrany rastlín.


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu 
