


Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky 

	Názov projektu:
	Protimrazové opatrenia a zvýšenie odolnosti ostratického ovocinárstva

	Názov zákazky:
	Odlisťovač, odkvetovač a prebierkovač plodov

	Obstarávateľ:
	BIOPLANT, s.r.o. 
Ostratice 333, Ostratice 956 34
IČO: 31 419 321



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

	Obchodné meno uchádzača:
	

	Sídlo uchádzača[footnoteRef:1]: [1:  alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača ] 

	

	IČO uchádzača[footnoteRef:2]: [2:  alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača ] 

	

	Telefón a e-mail uchádzača:
	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Odlisťovač , odkvetovač a prebierkovač plodov

	Množstvo:    1 ks

	Požadované parametre :
	Splnenie požiadavky*[footnoteRef:3] [3:  *Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
] 

Uveďte, či zariadenie
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie /
Uveďte parameter

	Odlisťovač - Stroj zapájaný za traktor, ktorý tlakom cez kompresor čistí strom od listov, 2 týždne pred zberom jabĺk
+ Stroj na mechanickú prebierku kvetov na tej istej lište


	1
	Prevádzková výška min. 580 mm -  max 1,310 mm

	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	2
	Prevádzková hĺbka min. 400 mm – max. 600 mm

	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	3
	Pracovný tlak 0,6 bar – 0,9 bar (nastaviteľný)

	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	4
	Rýchlosť jazdy  1,8 km/h -  2,5 km/h

	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	5
	Počet rotorov  min. 2 (Duo), každý 2 trysky

	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	6
	Potrebný výkon traktora min. 58 kW

	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	7
	Hydraulické naklápanie stroja na prebierku
	spĺňa/nespĺňa

	8
	Základná jednotka rám na traktor - lišta 1,00ks
	spĺňa/nespĺňa

	9
	Pneumatická defoliačná(odlisťovacia) jednotka1ks
	spĺňa/nespĺňa

	10
	Stroj na redukciu kvetu - mechanickú prebierku na tej istej lište
	spĺňa/nespĺňa

	11
	Kompresor pre defoliačnú jednotku

	spĺňa/nespĺňa

	12
	Odstavný rám pre kompresorovú jednotku 

	spĺňa/nespĺňa

	13
	Ovládanie – komfortný joystick+ dotykový displej
	spĺňa/nespĺňa

	Zariadenie na mechanickú prebierku ovocia


	1
	Pracovná výška 2850 mm
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	2
	Výška zariadenia 3200 mm
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	3
	Požadovaný pracovný výkon 1,5 – 2,5 ha/h
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	4
	Rýchlosť jazdy 6 – 18 km/h
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	5
	Počet otáčok vretena 150 450 ot/min
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	6
	Dĺžka strún (bičov) – 600 mm
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	7
	Vyžaduje sa minimálny prietok oleja 20 L/min.
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	8
	Spôsob montáže – predné nesenie vpravo bez/ či s hydraulikou
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	9
	Bočný posuv manuál. min. 590 mm
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	10
	Bočný posuv hydr. min 400 mm
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter


Uchádzač uvedie, či  je / nie je platcom DPH.

	Cenová ponuka SPOLU 

	Cena SPOLU v EUR bez DPH:
	

	DPH:
	

	Cena SPOLU v EUR s DPH:
	





	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
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