|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **„Ťahaný postrekovač s ISOBUS pripojením“** |
| ***Prijímateľ:*** | **Poľnohospodárske družstvo Melčice- Lieskové,****913 05 Melčice- Lieskové**IČO: 00207055 |

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:** |
| ***Obchodné meno:*** |  |
| ***Sídlo:***  |   |
| ***IČO:*** |  |
| ***Platca DPH:******Áno/Nie (uveďte)*** |  |
| ***Telefón a e-mail:*** |  |

|  |
| --- |
| **Technická špecifikácia - Požadované parametre** |
| 1. **Stroj / zariadenie: Ťahaný postrekovač s ISOBUS pripojením**
 |
| p.č. | ***Položka, parameter*** |
| 1. | Objem hlavnej nádrže postrekovača min. 3400l max 3600l |
| 2. | Ramená so záberom 24m, hydraulicky sklápateľné  |
| 3. | Nádrž na postrek s vypúšťacím ventilom a rotačnými tryskami na oplach |
| 4. | Čerpadlo šesťmembránové s výkonom min. 270l/min |
| 5.  | Ovládanie stroja cez ISOBUS |
| 6. | Rozvody nerezové so stálym tlakom a spätným preplachom |
| 7. | Nastaviteľná náprava odpružená s natáčaním |
| 8. | Pneumatiky 420/80 R46 |
| 9. | Trojstupňová filtrácia – jeden sací a dva tlakové filtre |
| 10.  | Nádrž na pesticídy s objemom min 32l a oplachom + tryska na vymývanie nádob |
| 11. | Nádrž na čistú vodu min. 290l |
| 12. | Držiaky trysiek – triplex – na súčasné uchytenie troch trysiek |
| 13. | Ramená s odpružením a odtlmením |
| 14. | Automatické vyrovnávanie ramien + mechanické nakláňanie ramien |
| 15. | Nastaviteľná výška ramien aspoň v rozmedzí 60 po 220cm nad zemou |
| 16. | Dynajet ISOBUS – systém na automatické ovládanie kvapkového spektra |
| 17. | Postrekovač musí spĺňať špecifikáciu kategórie a) Technológia pulznej šírkovej modulácie dávky pesticídu na cieľovú plochu |

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko** **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |