Príloha č. 1 


Technická špecifikácia predmetu zákazky- Technológia na spracovanie mäsa
	Technológia na spracovanie mäsa 
	Požadovaný
parameter
	 Váš parameter (uviesť áno/nie alebo uviesť hodnotu

	Kutler -na spracovanie mäsa
	1ks
	

	nerezová konštrukcia, 2 nezávislé motory, plastový kryt
	áno
	

	Kapacita misy: 
	Od 25 do 35 l
	

	Objem
	5-22 kg
	

	Výkon štandardne
	 5,6 kW.
	

	Otáčky noža 
	750 - 3000 ot./min.,
	

	Rezná rýchlosť
	12 - 48 m/s

	

	rozmery
	Min 500x 400x 550 mmm
	

	Výrobník šupinového ľadu 
	1 ks
	

	Výkon:
	Od 100 do 140kg/24h
	

	Napätie
	230/50Hz
	

	Príkon:
	 Od 0,4  do 0,8 kW
	

	rozmery
	Min 500x 400x 550 mmm
	

	Rezačka mäsa stolová
	1 ks
	

	Nerezové prevedenie
	áno
	

	Príslušenstvo: rezné zloženie Unger 3: 1 rozkrajovacia doska + rezací nôž dvojstranný + rezacia doska  min 5 mm + rezacia doska min 7,8 mm
	áno
	

	Rezné zloženie
	o 98 mm
	

	Objem:
	20-25  l
	

	Príkon(3 fázy)
	2,2 kW
	

	Kapacita
	Max. : 700-800 kg/h
	

	rozmery
	Min 350x 800x 500 mmm
	

	Miešačka mäsa 
	1 ks
	

	Vyrobená z nerezovej ocele AISI 304
	áno
	

	bezpečnostný mikro-vypínač na kryte
	áno
	

	ventilovaný motor, odstrániteľné miešacie rameno z nerezovej ocele ,ovládače IP67 z nerezovej ocele


	áno
	

	Napájanie:
	 400 V
	

	Príkon motora.:
	1460 W
	

	Násypka:
	88l 50 kg
	

	rozmery
	Min 700x 700 x 750 mmm
	

	Nožičky s kolieskami pre  miešačku IP 50
	1 ks
	

	Piestovná narážka 
	1 ks
	

	Nádrž z nehrdzavejúcej ocele na hydraulickom valci


	áno
	

	Trubica z priehľadného termoplastického materiálu: vizuálna kontrola ny výstupe
	áno
	

	Napájanie:
	 400 V
	

	Celkový príkon
	 0,30 -0,70 kW
	

	Objem 
	12-15 l/cca 1 kg 
	

	Porcovanie:
	 5 g - 32 kg
	

	rozmery
	Min 500x 400x 550 mmm
	

	Vytapací kotol s miešadlom 100L
	1 ks
	

	Kotol vyhotovený komplet z nereze, trojplášťový .
	áno
	

	Výkon :
	18 KW – 31 KW
	

	Nahrievané médium - glycerín
	áno
	

	Teplota je meraná v glycerínovej náplni, riadená digitálnym teplomerom
	áno
	

	Ustaľovacia nádrž na masť – celonerezová + sita
	1 ks
	

	podľa litráží ku kotlu
	áno
	

	Udiarenská komora poloautomat  
	1 ks
	

	Univerzálna udiarenská komora U
	áno
	

	Umožňuje sušenie, červenanie, údenie, pečenie a varenie.
	áno
	

	Reguluje teplotu v komore. Možnosť regulácie podľa delta T.
	áno
	

	Vyrobené z nerezového materiálu pre potravinárske účely.
	áno
	

	Napätie
	400V/230V, 50 Hz
	

	Výkon ventilátora
	1,1 kW
	

	Príkon ohrev
	7-10 kW
	

	Celkový príkon:
	10,8 kW
	

	Max. teplota: 
	 max 160°C
	

	Udiarenské štiepky: 
	KL 2/16
	

	Rozmery:
	min 1700 x 500 x 700 mm
	

	Odsávacie potrubie:
	priem. 100 mm
	

	Udiarenská komora s kompresorom 
	1 ks
	

	Chladenie pre údenie studeným dymom

	áno
	

	Vrátane jednovalcového piestového kompresora
	áno
	

	Napájanie: 
	230 V
	

	Objem nádrže: 
	20-25L
	

	Sací výkon:
	220-250 l/min
	

	Efekt. výkon
	120 l/min, 7,2 m3/h

	

	Max. tlak
	8 ba
	

	Príkon:
	1,5 kW
	

	rozmery
	Min 500x 400x 550 mmm
	

	Otáčky
	Min 2600/min
	

	Mäsiarsky klát plastovo nerezový  
	1 ks
	

	Mäsiarsky klát nerezový s plastovou doskou hr.
	60-90 mm
	

	Rozmery
	Max 600 x 600 mm
	

	Vákuová balička  
	1 ks
	

	Nerezová komora, časovač
	áno
	

	Zvarovacia lišta min
	Min 300 mm
	

	Rozmery komory
	min300x300x100 mm

	

	Výkon vývevy
	Min 6m3
	

	napätie
	230V-1-50 Hz

	

	príkon
	Min 0,4 Kw
	

	cyklus
	15-50 sek
	

	rozmery
	Min 400x500x400 mm

	

	Sterilizátor na nože  1ks
	1 ks
	

	Z nerezovej ocele
	áno
	

	Sterilizácie bez otáčania nožov
	áno
	

	časovač 
	Do 140 min
	

	napájanie
	230V
	

	príkon
	Min 60W
	

	UV lampa
	áno
	

	Počet nožov 
	Min 12
	

	Dĺžka čepele
	Max 310 mm
	

	rozmery
	Min 300x100x500 mm

	

	Chladnička skriňová
	1ks
	

	Digitálny teplomer, zámok, police,presklená
	áno
	

	Automatické odmrazovanie
	áno
	

	napätie
	230V
	

	spotreba
	Max 1,6 kWh/24 hod
	

	Led osovetlenie
	áno
	

	Teplotný rozsah
	Od 1 do 12 °C
	

	Objem brutto
	do 400 l
	

	Úžitkový objem
	Min 350 l 
	

	rozmery
	Min 500x500x1500 mm

	

	Chladnička
	1ks
	

	Digitálny teplomer, zámok, police, presklená
	áno
	

	Automatické odmrazovanie
	
	

	napätie
	230V
	

	spotreba
	Max 1,9 kWh/24 hod
	

	Led osovetlenie
	áno
	

	Teplotný rozsah
	Od 0 do 12 °C
	

	Objem brutto
	do 700 l
	

	Úžitkový objem
	Min 500 l 
	

	rozmery
	Min 600x700x1700 mm

	

	Mraznička skriňová
	1ks
	

	police, presklená
	 min 4
	

	led podsvietenie
	áno
	

	manuálne odmrazovanie
	áno
	

	napätie
	230V
	

	spotreba
	Max 1,9 kWh/24 hod
	

	Teplotný rozsah
	Od -15 do -25 °C
	

	Objem brutto
	do 300 l
	

	Úžitkový objem
	Min 250 l 
	

	rozmery
	Min 500x600x1750 mm

	

	Truhlicová mraznička
	1ks
	

	napätie
	230V
	

	spotreba
	Max 1,9 kWh/24 hod
	

	Teplotný rozsah
	Od -15 do -25 °C
	

	Objem brutto
	do 600 l
	

	Úžitkový objem
	Min 500 l 
	

	rozmery
	Min 1500x600x800 mm

	

	Šokový zmrazovač
	1 ks
	

	Celonerezová prevedenie
	áno
	

	šokovač
	5xGN1/1
	

	Príkon min 700 W
	min 700 W
	

	Produkcia  CHL
	+70°C > +3°C
	

	Produkcia ZMR
	+70°C > -18°C
	

	Objem brutto
	Min 100/100 l


	

	napájanie
	230V
	

	Konvektomat s príslušenstvom
	1ks
	

	Diódový displej
	áno
	

	Automatické umývanie
	áno
	

	Vyvíjanie pary injekčný  nástrek
	áno
	

	Kapacita 
	Min 5 zásuvov + 1
	

	Tepelný príkon
	Min 10 kW
	

	Celkový príkon
	Min 10,5 kW
	

	Prípojka vody - G 3/4
	áno
	

	Pracovná teplota
	Min 20 -max 350 °C
	

	+podstavec, teplotná sonda, integrovaná sprcha
	áno
	

	Počet programov 
	min 90
	

	Umývadlo nástenné
	2 ks
	

	Nerezové, nástenné s kolenovým ovládaním
	áno
	

	Zmiešavač teplej a studenej vody
	áno
	

	1/2" závit pre teplú a studenú vodu

	áno
	

	Automatické  vypínanie vody
	áno
	

	rozmer
	Min 400 x 300 x 200
	

	Dvojdrez zváraný nerezový s policou
	2ks
	

	+ otvor na batériu
	áno
	

	Výška 
	Min 800 mm
	

	dĺžka
	Min 1200 mm
	

	hĺbka
	Min 600 mm
	

	Sprcha stojanková s batériou, trubkou a konzolou
	1ks
	

	So zmiešanou batériou
	áno
	

	kohútiky pre teplú a studenú vodu s napúšťacím ramenom

	áno
	

	Dĺžka hadice
	Min 1000 mm
	

	pripojenie
	1/2
	

	Doprava, spustenie, zaškolenie
	áno
	

	
	
	

	dĺžka hadice 
	Min 1000 mm
	

	Pripojenie:
	1(2
	

	Doprava, spustenie, školenie
	
	


*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.
	Meno a priezvisko 

štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


