Príloha č. 2 SP

FORMULÁR CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	IČO uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/

	Obstarávanie - názov zákazky:
	Technologické zariadenia do mäsovýroby

	Obstarávateľ:
	Názov:  Poľnohospodárske družstvo Bošáca

Sídlo: 913 07 Bošáca

IČO: 00206768


Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:
Predmet zákazky: 
	1. Dvojkomorová vákuová balička – 1 ks
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný stroj spĺňa: 

ÁNO / NIE

	Dvojkomorová vákuová balička 
	/vyplní uchádzač/

	Veko z ušľachtilej ocele pre väčší objem komory 
	/vyplní uchádzač/

	Hladký výkyvný mechanizmus veka 
	/vyplní uchádzač/

	dávkovanie ochranného plynu 4x 4 dízy 
	/vyplní uchádzač/

	nastavenie zváracej a odrezovej lišty separátne 
	/vyplní uchádzač/

	Výškovo nastaviteľné protišmykové nožičky 
	/vyplní uchádzač/

	Vonkajší vysokotlakový zvárací / bezdrôtový zdvíhací mechanizmus 
	/vyplní uchádzač/

	Programovateľné ovládanie výberom 99 programov
	/vyplní uchádzač/

	Vnútorný rozmer komory 610 x 760 x 200 
	/vyplní uchádzač/

	 Dĺžka zváracích líšt 4x 610 mm 
	/vyplní uchádzač/

	Rozmer komory 2x610x660x190mm 
	/vyplní uchádzač/

	Vákuová pumpa 100m3 / h 
	/vyplní uchádzač/

	Vonkajšie rozmery 1560 x 970 x 1150 mm 
	/vyplní uchádzač/

	Napájanie3x 400 V, 50 Hz/3KW
	/vyplní uchádzač/

	2. Kontinuálna vákuová plnička – 1 ks
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný stroj spĺňa: 

ÁNO / NIE

	plniaci výkon 2900 kg / hod 
	/vyplní uchádzač/

	plniaci tlak 40 bar 
	/vyplní uchádzač/

	teleso stroja a zásobník celonerezové prevedenie 
	/vyplní uchádzač/

	 násypky deliteľné 25/90 litrov 
	/vyplní uchádzač/

	plniace trubice 3ks (10,12,14,17,25,35) 
	/vyplní uchádzač/

	 pretáčací komplet brzda , trubka 3 ks (12,14,20,) 
	/vyplní uchádzač/

	porciovanie rozsah 5-100000 g (5-999 g v 0,1 g kroky) 
	/vyplní uchádzač/

	porciovanie rýchlosť max. 530 porcií / min. 
	/vyplní uchádzač/

	rýchlosť a dĺžka porcovania plynule nastaviteľné 
	/vyplní uchádzač/

	počítadlo dávky množstvo kusov, automatické riadenie plnenia
	/vyplní uchádzač/

	spätné sanie pre uvoľnenie tlaku . 
	/vyplní uchádzač/

	nastavenie prevej porcie 
	/vyplní uchádzač/

	pamäť pre 200 plniacich programov, 
	/vyplní uchádzač/

	elektronický impulz pre prídavné zariadenia 
	/vyplní uchádzač/

	digitálne riadený vákuový systém 
	/vyplní uchádzač/

	výveva 16 m3 / hod 
	/vyplní uchádzač/

	priemyselné riadiace PC TC266 (český jazyk) 
	/vyplní uchádzač/

	8,4 TFT farebný displej (800 x 600 pixelov) 
	/vyplní uchádzač/

	dotykový displej, 
	/vyplní uchádzač/



	CAN zbernice pre vysokorýchlostnú komunikáciu s rozhraním Ethernet 
	/vyplní uchádzač/

	USB rozhranie pre zálohu programov a aktualizáciu softweru 
	/vyplní uchádzač/

	Celkový príkon max. 4.5 kW, 400 V, 50 Hz
	/vyplní uchádzač/

	párovacie a pretáčacie zariadenie  s odklopným kĺbom pre jednoduché navliekanie čriev 
	/vyplní uchádzač/

	určené pre colagenové, celolozové a prírodné črevá 
	/vyplní uchádzač/

	kaliber spracovania 13-38mm 
	/vyplní uchádzač/

	dĺžka pretáčacej trubice 330mm 
	/vyplní uchádzač/

	pretáčací komplet brzda , trubka 1ks 
	/vyplní uchádzač/

	výkon 500kg/1hod pri polyamidovom čreve 
	/vyplní uchádzač/

	nerezové prevedenie 
	/vyplní uchádzač/

	zdvíhacie zariadenie na manipulačné vozíky kompaktné
	/vyplní uchádzač/

	3. Nastrekovačka mäsa – 1 ks
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný stroj spĺňa: 

ÁNO / NIE

	Počet hlavíc pre nastrekovacie ihly 17/34 Ks
	/vyplní uchádzač/

	Počet ihiel 17/34 ks
	/vyplní uchádzač/

	Výška zdvihu ihiel 170 mm
	/vyplní uchádzač/

	Šírka dopravníka 250 mm
	/vyplní uchádzač/

	Frekvencia nastrekovania / počet taktov 10 + 60 1/min
	/vyplní uchádzač/

	Posuv dopravníkového pásu 18/27/53/160 mm
	/vyplní uchádzač/

	Príkon hlavného motora 1,6 kW
	/vyplní uchádzač/

	Príkon čerpadla 2,5 kW

	/vyplní uchádzač/

	Nerezové čerpadlo tlak čerpadla 1-6 bar

	/vyplní uchádzač/

	Príkon pohonu dopravníka 0,37 kW

	/vyplní uchádzač/

	Napájanie 400 VAC

	/vyplní uchádzač/

	Dĺžka  1870 mm

	/vyplní uchádzač/

	Šírka 730 mm

	/vyplní uchádzač/

	Výška  190 mm
	/vyplní uchádzač/

	Plastový dopravník
	/vyplní uchádzač/

	Všetky parameter upravované a nahrávané a jednoducho vyvolané z panelu .
	/vyplní uchádzač/

	Nastaviteľné parametre injekčnej soličky :

rýchlosť vstrekovania ;

rýchlosť dopravníkového pásu ;

veľkosť kroku dopravníkového pásu (hustota vpichov);

výška zdvihu ;

moment vstreku do mäsa ;

tlak nástreku ;

kontrola teploty nástreku ;

zastavenie práce v prípade poruchy, označujúc jeho umiestnenie;

indikácia chybného miesta ;

počítanie času práce zariadenia ;

zastavenie práce ak sa v zásobníku nenachádza lák.
	/vyplní uchádzač/

	4. Poloautomatický dvojsponovací stroj  s automatickým podávaním očiek – 1 ks
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný stroj spĺňa: 

ÁNO / NIE

	Klipsovacie zariadenia určené na zatváranie akýchkoľvek umelých a kolagénových a faser obalov. Ľahké nastavenie pevnosti plnenia, schopnosť vyrábať kusové salámy /reťaze .

automatické podávanie slučiek ako pre kusové salámy , tak pre reťaze; 

dávkovanie hmotnosti porcie, ktorá sa má naplniť, podľa „dávky plničky“; 

regulácia hustoty naplnenia dávky plničkou; 

upínací pohon - manuálny, pohon sponiek - pneumatický; 

automatické riadenie pohonu odrezávacieho noža; 

jednoduchosť rekonfigurácie pre rôzne priemery obalu
	/vyplní uchádzač/

	Priemer obalu na klipsovanie, mm. polyamid  45-120 mm
	/vyplní uchádzač/

	Priemer obalu na klipsovanie mm, faser ,colagen ,celulosa,  45 – 80 mm
	/vyplní uchádzač/

	Tlak vzduchu pracovného piestu klipsovačky , (kg/sm2) 0,6 (6) - 0,7 (7)
	/vyplní uchádzač/

	Spotreba vzduchu na jeden pracovný cyklus, litrov, nie viac 12 litrov
	/vyplní uchádzač/

	Typ klipsy  E
	/vyplní uchádzač/

	Čas oneskorenia zapnutia rezného noža, sek. 0-2
	/vyplní uchádzač/

	Čas oneskorenia zapnutia razného zariadenia, sek. 0-2
	/vyplní uchádzač/

	Čas cyklovania klipsovania ,sek.  2-4
	/vyplní uchádzač/

	Hlučnosť na pracovnom mieste, spôsobená klipsovačkou ,

(pracovný režim klipsovačky - ručný , s časovaním cyklu klipsovania 2-4 sek.) 64,2
	/vyplní uchádzač/

	Narážacie komplety trubka + brzda 22/28/36
	/vyplní uchádzač/

	Kompresor s objemom 120 litrov 230Volt /50HZ
	/vyplní uchádzač/

	stôl s otvorom priemer 350mm 
	/vyplní uchádzač/

	dolu odkladací priestor 100kg
	/vyplní uchádzač/

	 celonerezové prevedenie 
	/vyplní uchádzač/

	zo zadným lemom 6cm 
	/vyplní uchádzač/


Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.
Cenová ponuka:

Predmet zákazky: 
	Položka: 1. Dvojkomorová vákuová balička – 1 ks
	Cena v EUR bez DPH:

	názov a typové označenie - /vyplní uchádzač/
	/vyplní uchádzač/

	Položka: 2. Kontinuálna vákuová plnička – 1 ks
	Cena v EUR bez DPH:

	názov a typové označenie - /vyplní uchádzač/
	/vyplní uchádzač/

	Položka: 3. Nastrekovačka mäsa – 1 ks
	Cena v EUR bez DPH:

	názov a typové označenie - /vyplní uchádzač/
	/vyplní uchádzač/

	Položka: 4. Poloautomatický dvojsponovací stroj  s automatickým podávaním očiek
	Cena v EUR bez DPH:

	názov a typové označenie - /vyplní uchádzač/
	/vyplní uchádzač/

	Celková cena spolu za technologické zariadenia do mäsovýroby v EUR bez DPH :
	

	Celková cena spolu za technologické zariadenia do mäsovýroby v EUR s DPH :
	


Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)
Dátum vyhotovenia ponuky: 
-----------------------------------------------------

                                                                                                                                               pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
