Príloha č. 1: Formulár cenovej ponuky s presnou špecifikáciou predmetu zákazky

Názov zákazky: „Obstaranie poľnohospodárskej techniky pre T- AGRO POKORADZ“

Identifikačné údaje uchádzača:
	Názov uchádzača:
	

	Sídlo:
	

	Štatutárny zástupca:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Zapísaný  (ŽR SR, OR SR, iné):
	

	Číslo účtu vo formáte IBAN:
	

	Telefón:
	

	E- mail:
	




Návrh na plnenie kritérií:
	P.č.
	Názov položky
	MJ
	Počet jednotiek
	Jednotková cena bez DPH v EUR
	Cena celkom bez DPH v EUR

	1.
	Prepravník zvierat

	ks
	1
	
	

	2.
	Prepravník balíkov
	ks
	1
	
	

	3.
	Rozmetadlo maštaľného hnoja

	ks
	1
	
	

	Cena celkom bez DPH v EUR

	

	DPH 20% *

	

	Cena celkom s DPH v EUR

	


*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie cenu celkom.

	Miesto

	

	Dátum

	

	Podpis a pečiatka (ak sa používa) 

	







Funkčná a technická špecifikácia predmetu: 
	Prepravník zvierat
Výrobca: uvedie uchádzač
Typové označenie:  uvedie uchádzač

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Ponúkaná hodnota
(Áno/nie, resp. Konkrétna hodnota)

	Celková hmotnosť
	min. 6 500 kg
	

	Dĺžka ložnej plochy
	min. 4 500 mm
	

	Šírka ložnej plochy
	min. 2 300 mm
	

	Výška ložnej plochy od zeme pri nakladaní
	max. 1 000 mm
	

	Jednoosá náprava
	Áno
	

	Rýchlosť 
	min. 25 km/h
	

	Plachta
	Áno
	

	Pneumatiky
	400/65 15,5
	

	Stredová zábrana
	áno
	



	Prepravník balíkov
Výrobca: uvedie uchádzač
Typové označenie:  uvedie uchádzač

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Ponúkaná hodnota
(Áno/nie, resp. Konkrétna hodnota)

	Nosnosť
	min. 15 ton
	

	Dĺžka ložnej plochy
	9,5-11 m
	

	Šírka ložnej plochy
	min. 2,40 m
	

	Výška ložnej plochy
	min 1,30 m
	

	Dvojokruhová vzduchová brdza
	Áno
	

	Počet náprav
	3
	

	Pneumatiky
	550/45-R 22,5
	

	Rezervné koleso
	Áno
	



	Rozmetadlo maštaľného hnoja
Výrobca: uvedie uchádzač
Typové označenie:  uvedie uchádzač

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Ponúkaná hodnota
(Áno/nie, resp. Konkrétna hodnota)

	Pohon reťazového dopravníka hydromotorom
	Áno
	

	Objem
	min 14 m3
	

	Šírka rozmetania
	min. 9 m
	

	Rozmetacie ústrojenstvo – 2 vertikálne rotory
	Áno
	

	Hydraulicky ovládaná zadná stena
	Áno
	

	Blatníky
	Áno
	

	Dvojokruhové vzduchové brzdy
	Áno
	

	Prepravná rýchlosť
	min. 20 km/h
	

	Odstavná noha
	Áno
	

	Kardánový hriadeľ
	Áno
	

	Celková hmotnosť
	min. 13 t
	

	Priemer rozmetacieho rotora
	min. 700 mm
	



2

