Príloha č. 3 technická špecifikácia ručne vedeného nízkozdvižného elektrického paletového vozíka - vyhodnotenie.




	Technická špecifikácia
	Vyhodnotenie ÁNO/NIE

	ručne vedený nízkozdvižný elektrický paletový vozík
	

	nosnosť minimálne 1400 kg
	

	dĺžka lýžín 1200 mm
	

	rýchlosť vozíka s bremenom minimálne 5 km/hod
	

	li-ion batéria
	

	vozík nabíjaný nabíjačkou
	

	vozík musí zodpovedať platnej smernici EÚ CE pre vysokozdvižné vozíky
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