Príloha č. 3 technická špecifikácia nákladného vozidla s chladiarenskou skriňovou nadstavbou - vyhodnotenie.

	technická špecifikácia
	Vyhodnotenie ÁNO/NIE

	na prepravu 21 europaliet, EURO 6
	

	celková užitočná hmotnosť vozidla minimálne 8500 kg
	

	pri teplote do 8 stupňov celzia 
	

	s možnosťou zdvihnutia a zníženia jazdnej polohy vzadu
	

	s kabínou s jedným lôžkom na prespatie vodiča
	

	vnútorné rozmery nadstavby
	

	· šírka -  2450
	

	· výška -  2300
	

	· dĺžka -  8700
	

	ATP certifikát
	

	chladiarenský agreát poháňaný s motora vozidla s elektroprípojkou na 380V
	

	záznamník teplôt s tlačiarňou
	

	dvere na nástavbe len zadné, kovanie z nerezu
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