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Dodávka do miesta dodania, ktorým je výrobný areál zadávateľa, premiestnenie a montáž do miesta predmetu zákazky vo výrobnom areáli automatizovaného zariadenia na priebežné utláčanie a rovnomerne rozsypanie  rezanej  kapusty v sude s paralelným plnením, pričom zariadenie bude riešené ako premiestniteľné medzi jednotlivými sudmi s kvasenou kapustou. 

	Podrobný opis požadovaných parametrov
	Požadovaná hodnota
	Jednotka
	Vyhodnotenie ÁNO/NIE

	Celková výska nádoby v  ktorej sa bude utláčať kapusta
	4500
	mm
	

	Výška nádoby nad zemou
	1200
	mm
	

	Dĺžka pod zemou
	3300
	mm
	

	Vrchný priemer nádobyv  ktorej sa bude utláčať kapusta
	3000
	mm
	

	Spodný priemer nádoby v  ktorej sa bude utláčať kapusta
	3000
	mm
	

	Rýchlosť plnenia suda
	300
	Kg/min
	

	Súbežné utláčanie a plnenie
	áno
	
	

	Výstup z rezačky        
	
	
	

	Výška pásu na rezačke
	
	650 mm
	

	Šírka pasu na rezačke
	
	750 mm
	

	Nerezové prevedenie
	áno
	
	

	Vhodné do mokrého a agresívneho prostredia
	áno
	
	

	zabezpečiť záručný a pozáručný servis do 24 hod.  

	áno
	
	

	zariadenie nesmie prekročiť celkovú váhu 1Tona skrz žeriavové vybavenie

	áno
	
	




Vyhotovil meno , priezvisko ...............
V.....................dňa................

---------------------------
podpis

