Príloha č. 1: cenová ponuka pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY
na predmet zákazky: Efektívne spracovanie mäsa a mäsových produktov

Identifikácia navrhovateľa:
	Obchodné meno
	

	Sídlo
	

	IČO
	

	Štatutárny zástupca
	

	Kontaktná osoba
	

	Kontakt (tel., mail)
	




	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	Omračovacia klietka na ošípané
Typové označenie:
	
	1
	

	Omračovacia kliešte 
Typové označenie:
	
	1
	

	Sťahovačka koží 
Typové označenie:
	
	1
	

	Poliaca píla pásová 
Typové označenie:
	
	1
	

	Poliaca píla listová 
Typové označenie:
	
	1
	

	Pásová píla 
Typové označenie:
	
	1
	

	Dráha vo vise 
Typové označenie:
	
	1
	

	Priemyselný mlynček 
Typové označenie:
	
	1
	

	Masírovačka 
Typové označenie:
	
	1
	

	Vákuový kuter 
Typové označenie:
	
	1
	

	Výrobník ľadu
Typové označenie:
	
	1
	

	Vákuová plnička
Typové označenie:
	
	1
	

	Klipsovacie zariadenie
Typové označenie:
	
	1
	

	Autokláv
Typové označenie:
	
	1
	

	Stolový formovač hamburgerov
Typové označenie:
	
	1
	

	Strojovňa tradičnej údiarne
Typové označenie:
	
	1
	

	Hybridná udiareň
Typové označenie:
	
	1
	

	Zrecia komora
Typové označenie:
	
	1
	

	Udiarenský vozík
Typové označenie:
	
	20
	

	Udiarenské palice
Typové označenie:
	
	600
	

	Chladiaca jednotka vyzrievacej komory HD
Typové označenie:
	
	1
	

	Vákuová balička na misky
Typové označenie:
	
	1
	

	Kontinuálna vákuová balička
Typové označenie:
	
	1
	

	Automatický nárezový stroj stolový
Typové označenie:
	
	1
	

	Stolová etiketovacia váha
Typové označenie:
	
	1
	

	Plošinová váha
Typové označenie:
	
	2
	

	Práčka na držky
Typové označenie:
	
	1
	

	Manipulačné vozíky
Typové označenie:
	
	5
	

	Prepravka na mäso
Typové označenie:
	
	100
	

	Stromček na mäso
Typové označenie:
	
	50
	

	Umývadlá nerezové
Typové označenie:
	
	12
	

	Umývacie drezy	
Typové označenie:
	
	4
	

	Sterilizátory nožov na vodnej báze
Typové označenie:
	
	4
	

	Sterilizátory nožov UV žiarením
Typové označenie:
	
	1
	

	Pracovné stoly	
Typové označenie:
	
	
	

	Paletový vozík
Typové označenie:
	
	2
	

	Kladkostroj
Typové označenie:
	
	1
	

	Zber, spracovanie, riadenie a archivácia dát
	
	
	

	CENA CELKOM v EUR bez DPH:
	
	

	DPH 20%
	
	

	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	
	


 som platca DPH*

	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


*nehodiace sa preškrtnúť


Príloha 2: Technická špecifikácia strojových zariadení

1. Omračovacia klietka na ošípané			počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie Priebežná klietka: 
	áno
	

	Vyhotovenie z žiarovo zinkovaného materiálu:
	áno
	

	Ovládanie Pneumatické, výklopný bok: 
	áno
	

	Rozmery. š x h x v:
	Min. 700 x 1510 x 2400 mm
	Uveďte parameter:


2. Omračovacia kliešte 						počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Elektrické omráčenie ošípaných, oviec 
	áno
	

	AC adaptér a izolačným transformátorom s elektronickým meraním a regulačným systémom
	áno
	

	S reguláciou parametrov porážania PIG 820
	áno
	

	Systém detekcie zvierat
	áno
	

	So zapisovačom a záznamom priebehu porážky
	áno
	

	v súlade s nariadením Rady ES č 1099/2009 z 24. septembra 2009
	áno
	

	Omračovací program: 
	min. 5
	Uveďte parameter:

	Rozmery klieští:
	Min 960 x 210        a 
        700 x 110 mm
	Uveďte parameter:


3. Sťahovačka koží 						počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Elektrické zariadenie mobilné na kolieskach 
	áno
	

	Výškovo nastaviteľný prítlačný valec
	áno
	

	Výška produktu: 
	Max. 90 mm
	Uveďte parameter:

	Hĺbka rezu: 
	0-4 mm
	Uveďte parameter:

	Ovládanie Nožový spínač v manuálnom móde:
	áno
	

	Dizajn Hygienický so šikmými povrchmi:  
	áno
	

	Šírka valca:
	Min. 430 mm
	Uveďte parameter:

	Napájanie:
	Min. 0,75 kW
	        Uveďte parameter:


4. Poliaca píla pásová 						počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie Celonerezové prevedenie, závesné : 
	áno
	

	Otáčky pílového listu : 
	Min. 580 ot./ min. 
	Uveďte parameter:

	Elektromagnetický ventil na chladenie pílového pásu:  
	áno
	

	Balancer z bezpečnostnou poistkou 65-70 kg: 
	áno
	

	Príkon:
	1,8 - 2,5 kW
	Uveďte parameter:


5. Poliaca píla listová 						počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie Celonerezové prevedenie, závesné: 
	áno
	

	Dĺžka pílového listu : 
	500- 550 mm 
	Uveďte parameter:

	Elektromagnetický ventil na chladenie pílového pásu:  
	áno
	

	Balancer z bezpečnostnou poistkou 35-40 kg: 
	áno
	

	Príkon:
	1,5 - 2 kW
	Uveďte parameter:


6. Pásová píla							počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie Celonerezové prevedenie: 
	áno
	

	Otáčky motora  : 
	Min. 900 ot./min.
	Uveďte parameter:

	Minimálne rozmery rezania š x v  
	288x355
	Uveďte parameter:

	Balancer z bezpečnostnou poistkou 35-40 kg: 
	áno
	

	Príkon:
	1,0- 1,3 kW
	Uveďte parameter:


7. Dráha vo vise 
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Dráha so žiarovo pozinkovanej ocele: 
	áno
	

	Dĺžka rovných dráh: dráhy sú umiestnené v miestnostiach 1.02, 1.03, 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15, 1.16, 1.48
	143 bm
	Uveďte parameter:

	Počet oblúkov: 
	13 ks
	Uveďte parameter:

	Počet dvojsmerných výhybiek: 
	25 ks
	Uveďte parameter:

	Prevedenie Typ trubkový Ø 60,3 mm: 
	áno
	

	Počet hákov: 
	300 ks
	Uveďte parameter:

	Oceľová konštrukcia : 
	
	

	so žiarovo pozinkovanej ocele:
	áno
	

	Podporné stĺpy : 
	Podľa výkresovej dokumentácie 
	

	Váha trubkovej dráhy: 
	Počet 2 ks

	Vyhotovenie so žiarovo pozinkovanej ocele: 
	áno 
	

	Váživosť: 
	300/600 kg
	Uveďte parameter:

	Dĺžka vážiacej dráhy:
	Min. 600 mm
	Uveďte parameter:

	Display v nerezovej skrinke:
	áno
	

	Zber a archivácia dát : 
	Áno
	

	Teleskopický príjem suroviny : 
	
	Počet 1 ks

	so žiarovo pozinkovanej ocele
	áno
	


8. Priemyselný mlynček					počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie Elektrické zariadenie stacionárne na nožičkách: 
	áno
	

	Prevedenie: Celonerezová konštrukcia 
	áno
	

	Plniaci výkon:  
	1.100- 1.700 kg/hod.
	Uveďte parameter:

	Teplota spracovávanej suroviny: 
	Min. +1 °C
	Uveďte parameter:

	Rezné dosky: 
	Ø5mm, Ø7,8mm, Ø10mm
	Uveďte parameter:

	Príkon:
	Max. 5,5 kW
	Uveďte parameter:


9. Masírovačka							počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie Elektrické zariadenie vákuové, mobilné na kolieskach: 
	áno
	

	Kapacita:  
	Max. 100 kg
	Uveďte parameter:

	Otáčky bubna: 
	Regulovateľné 0-9 ot./min.
	Uveďte parameter:

	Pravý aj ľavý chod
	áno
	

	Príkon:
	Max. 2 kW
	Uveďte parameter:

	Vákuum:
	Min.85%
	Uveďte parameter:

	Výveva: 
	Min. 20 m3/hod.
	Uveďte parameter:



10. Vákuový kuter 						počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Elektrické zariadenie vákuové,
	áno
	

	Prevedenie Celonerezová konštrukcia aj misa: 
	áno
	

	Objem misy:  
	min. 80 litrov
	Uveďte parameter:

	Otáčky nožov: 
	min. Regulovateľné 50-5400 ot/min.
	Uveďte parameter:

	Otáčky misy: 
	Regulovateľné 3-12 ot/min.
	Uveďte parameter:

	Ovládanie: Joistikom + klávesnicou, display so zobrazovaním teplôt a rýchlosťou noža a misy 
	áno
	

	Otváranie veka: hydraulické
	áno
	

	Príkon celkový : 
	Max. 27 kW
	Uveďte parameter:

	Výveva: 
	Min. 80 m3/hod.
	Uveďte parameter:


11. Výrobník ľadu						počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie celonerezová konštrukcia pre priemyselné účely 
	áno
	

	Zásobník na ľad 
	180-250 kg
	Uveďte parameter:

	Výkon
	300-400 kg / deň
	Uveďte parameter:

	Elektrický príkon: 
	1–1,3 kW
	Uveďte parameter:


12. Vákuová plnička 					počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie : Elektrické zariadenie vákuové
	áno
	

	Prevedenie: Celonerezová konštrukcia
	áno
	

	Plniaci výkon:  
	Max. 2.900 kg/hod.
	Uveďte parameter:

	Plniaci tlak: : 
	Min. 40 bar
	Uveďte parameter:

	Násypka :
	Deliteľná 25/90 litrov
	Uveďte parameter:

	Pretláčacie zariadenie: 
	áno
	

	Rozsah porcovania: 
	5-10.000 g
	Uveďte parameter:

	Rýchlosť a dĺžka porcovania plynule nastaviteľné
	áno
	

	Počítadlo dávky množstvo kusov, automatické riadenie plnenia
	áno
	

	Spätné sanie pre uvoľnenie tlaku
	áno
	

	Nastavenie prevej porcie
	áno
	

	Digitálne riadený vákuový systém
	áno
	

	Elektronický impulz pre prídavné zariadenia
	áno
	

	Výkon vývevy
	Min.16 m3/hod.
	Uveďte parameter:

	Priemyselné riadiace PC s Sk/CZ jazykom
	áno
	

	Dotykový display
	áno
	

	Celkový príkon:
	Max. 4,5 kW
	Uveďte parameter:

	Párovacie a pretláčacie zariadenie
	áno
	

	S odklopným kĺbom pre jednoduché    navliekanie čriev
	áno
	

	Kolagénové, celulózové a prírodné črevá
	áno
	

	Porcovacia rýchlosť : 
	Max. 530 porcií/min.
	Uveďte parameter:

	Kaliber spracovania:
	13-38 mm
	Uveďte parameter:

	Pretláčací komplet brzda , trubka 3 ks
	áno
	


13. Klipsovacie zariadenie				 počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Druh : Poloautomatický dvoj sponové zariadenie s automatickým podávaním očiek
	áno
	

	Vyhotovenie : Celonerezové prevedenie,
	áno
	

	Automatické podávanie slučiek pre kusové produktu aj pre reťaze: 
	áno
	

	Dávkovanie hmotnosti porcie: Podľa dávky plničky
	áno
	

	Upínací pohon manuálny
	áno
	

	Pohon sponiek : Pneumatické
	áno
	

	Automatické riadenie pohonu odrezávacieho noža:
	áno
	

	Priemer obalu na klipsovanie polyamid:
	40-120 mm
	Uveďte parameter:

	Priemer obalu na klipsovanie faser, kolagén, celulóza:
	40- 80 mm
	Uveďte parameter:

	Typ klipsy
	E
	Uveďte parameter:

	Narážacie komplety trubka + brzda 22/28/36
	áno
	

	Príkon:
	Max. 2 kW
	Uveďte parameter:



14. Autokláv 							počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Celonerezové prevedenie
	áno
	

	Objem kotla: 
	Min. 120 l
	Uveďte parameter:

	Ohrev: elektrický  s príkonom
	6-10 kW 
	Uveďte parameter:

	Prevádzkový tlak:
	Max. 2,5 bar
	Uveďte parameter:

	Prevádzková teplota: 
	Max.138 °C
	Uveďte parameter:

	Regulačný rozsah: 
	Max. 250 °C
	Uveďte parameter:

	Vnútorný priemer kotla: 
	min. 500 mm
	Uveďte parameter:

	Príslušenstvo: 
	
	

	Základná podložka: 1 ks
	áno
	

	Kôš na konzervy : 2 ks
	áno
	

	Podložka medzi konzervy: 2 ks
	áno
	

	Set na archiváciu dát 
	áno
	


15. Stolový formovač hamburgerov			počet 1 KS
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie : Celonerezové prevedenie, stolové
	áno
	

	Výkon: 
	Min. 1.800 ks/hod. 
	Uveďte parameter:

	Objem násypky
	Min. 22 litrov
	Uveďte parameter:

	Forma na hamburgery:1 ks 
	áno
	

	Ostatné príslušenstvo:

	Nožný ovládač : 
	áno
	

	Výstupný dopravník:
	áno
	

	Bezpečnostné magnetické spínače pre kryty: 
	áno
	

	Príkon: 
	0,7-1,5 kW
	Uveďte parameter:


16. Strojovňa tradičnej údiarne 			počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie do jestvujúcej tradičnej údiarne, kúrenie drevom z vonkajšej strany údiarne: 
	áno
	

	Voľby programu fermentovanie/ údenie/sušenie/oddych/cyklické opakovanie/ automatické umývanie
	áno
	

	Celonerezové prevedenie s automatickým umývacím programom k umytiu technologických častí  
	áno
	

	Rozmery vozíka v komore1.021x985x 1.970 mm: 
	áno
	

	Počet vozíkov v komore  :
	3 ks

	Riadiaca jednotka :programovateľná s reguláciou teploty a vlhkosti a s možnosťou výberu z min. 99 programov
	áno 
	

	Zber, riadenie, archivácia dát pre HACCP
	áno
	

	Teplotná rozsah:
	15-26 °C
	Uveďte parameter:

	Rozsah vlhkosti: 
	70-98 %
	Uveďte parameter:

	Ohrev elektrický s 
	min. výkonom 15 kW:
	Uveďte parameter:

	Ovládací display: 
	7 palcový 
	Uveďte parameter:

	Príkon minimálny:
	7,5 kW
	Uveďte parameter:

	Priemer komína 
	min. Ø 150 mm
	Uveďte parameter:



17. Hybridná udiareň 			počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele 
	áno
	

	Voľby programu fermentovanie/ údenie/sušenie/oddych/cyklické opakovanie/ automatické umývanie
	áno
	

	Riadiaca jednotka Programovateľná s reguláciou teploty a vlhkosti umožňujúca rozsah až 100 programov:
	áno
	

	Ovládací display: 
	7 palcový 
	Uveďte parameter:

	Zber, riadenie, archivácia dát pre HACCP
	áno
	

	Automatické umývacie zariadenie slúži k umytiu technologických častí aj k umytiu vyvíjača dymu..
	áno
	

	Rozmery vozíka v komore1.021x985x 1.970 mm: 
	áno
	

	Počet vozíkov v komore : 2 ks
	áno
	

	Teplotná rozsah:
	15-80 °C
	Uveďte parameter:

	Rozsah vlhkosti: 
	30-99 %
	Uveďte parameter:

	Ohrev elektrický s 
	min. výkonom 15 kW:
	Uveďte parameter:


	Priemer komína 
	min. Ø 150 mm
	Uveďte parameter:


18. Zrecia komora						počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie do jestvujúcej tradičnej údiarne, kúrenie drevom z vonkajšej strany údiarne: 
	áno
	

	Rozmery komory: š x d x v
	3440 x 4675 x 3000 mm
	

	Rozmery strojovne
	1660 x 3000 x 3000 mm
	

	Voľby programu fermentovanie/ údenie/sušenie/oddych/cyklické opakovanie/ automatické umývanie
	áno
	

	Automatické umývacie zariadenie slúži k umytiu technologických častí aj k umytiu vyvíjača dymu..
	áno
	

	Rozmery vozíka v komore1.021x985x 1.970 mm: 
	áno
	

	Počet vozíkov v komore 1.021 x 985 x 1.970 mm : 9 ks

	Riadiaca jednotka :Programovateľná s reguláciou teploty a vlhkosti a s možnosťou voľby min 99 programov 
	áno 
	

	Ovládací display: 
	7 palcový 
	Uveďte parameter:

	Zber, riadenie, archivácia dát pre HACCP
	áno
	

	Teplotná rozsah:
	14-20 °C
	Uveďte parameter:

	Rozsah vlhkosti: 
	70-84 %
	Uveďte parameter:

	Výmena vzduchu min.
	25 x
	Uveďte parameter:

	Typ prúdenia vzduchu:
	Vertikálne 10-90 % a opačne
	Uveďte parameter:

	Ohrev elektrický: 
	min. výkonom 15 kW:
	Uveďte parameter:


	Vzduchovod kombinovaný: 
	áno
	

	Príkon minimálny:
	6 kW
	Uveďte parameter:

	Priemer komína 
	min. Ø 150 mm
	Uveďte parameter:


19. Udiarenský vozík					počet 20 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie : Celonerezové prevedenie, mobilné na kolieskach
	áno
	

	Prevedenie Typ H: 
	áno
	

	Rozmery vozíka 
	min. 1.021x985x 1.970 mm 
	Uveďte parameter:

	Nosnosť vozíka:
	min. 80 kg
	Uveďte parameter:

	Počet koliesok 6 ks:
	áno
	


20. Udiarenské palice				počet 600 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Materiál hliník: 
	áno
	

	Prevedenie Mercedes typ  : 
	áno
	

	Dĺžka 1000 mm : 
	áno
	


21. Chladiaca jednotka vyzrievacej komory HD	     počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Sledovanie a regulácia teploty a vlhkosti vzduchu v komore: 
	áno
	

	Entalpická regulácia
	áno
	

	Požadovaná teplota/ vlhkosť v komore 0-2 °C s  RH 70-85%: 
	áno
	

	Zber, riadenie a archivácia dát
	áno
	

	Rozmery komory:  šx d xv:
	1.000x 4.650x 3.300 mm
	Uveďte parameter:

	Produkty uložené na policiach: 
	áno
	



22. Vákuová balička na misky				počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie : Celonerezové prevedenie, mobilné na kolieskach
	áno
	

	Pracovný cyklus: 
	Vákuovanie / vstrekovanie plynu/zatavenie fólie
	Uveďte parameter:

	Prevedenie: aj pre balenie čerstvého mäsa
	áno
	

	Vákuová pumpa: :
	Min. 21 m3/hod
	Uveďte parameter:

	Balenie do inertných plynov: 
	áno
	

	Rozmery formy misiek:  : 
	Min. 330 mm
	Uveďte parameter:

	265x 320 mm 1 ks
	áno
	

	265x 160 mm – 1 ks
	áno
	

	160x 130 mm- 1 ks
	áno
	

	Príkon: 
	1,5 - 2 kW
	Uveďte parameter:


23. Kontinuálna vákuová balička			počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie : Celonerezové prevedenie, na výrobu obalov vyrobených z termo-formovaných a tepelne utesniteľných materiálov
	Áno 
	

	Výkon: 
	5-10 cyklov/ min.
	Uveďte parameter:

	Hrúbka spodnej fólie : 
	do 400 μm
	Uveďte parameter:

	Hrúbka vrchnej fólie: 
	do 100 μm
	Uveďte parameter:

	Spodná fólia: mäkká PAPE a tvrdá APETPE 
	áno
	

	Hĺbka formy: 
	variabilná min40 max. 100 mm
	Uveďte parameter:

	Vkladací priestor: 
	800-1000 mm
	Uveďte parameter:

	Šírka spodného/ horného pásu :
	Max 420 mm
	Uveďte parameter:

	Krok: 
	210-300 mm
	Uveďte parameter:

	Hĺbka formy: 
	Max. 100 mm
	Uveďte parameter:

	Baliace prostredie: 
	Vákuum/plyn
	Uveďte parameter:

	Motory so servo pohonom: : 
	áno
	

	Riadiaci systém : 
	
	

	Testovací mód: 
	áno
	

	Prehľad pracovného cyklu na obrazovke:
	áno
	

	Regulácia teploty: 
	áno
	

	Regulácia vákua:
	áno
	

	Bezpečnostný systém:
	
	

	Ochranné kryty opatrené magnetickým spínačmi: 
	áno
	

	Odnímateľné ochranné kryty pre raznice a rezacie jednotky
	áno
	

	Detektor konca fólií: 
	áno
	

	Dĺžka vkladania produktu :
	Min. 800 mm
	Uveďte parameter:

	Vákuová pumpa: 
	Min. 300 m3/hod.
	Uveďte parameter:

	Forma 1x1  
	
	Uveďte parameter:

	Forma 2x1 rozmer 200 x 200 mm 
	
	Uveďte parameter:

	Forma 2x1 rozmer 200 x 120 mm
	
	Uveďte parameter:

	Forma 3x1 rozmer 200 x 100 mm
	
	Uveďte parameter:

	Nezávislý chladiaci systém
	Áno 
	

	Automatické mazanie posúvacej reťaze spodného filmu
	Áno 
	

	Valčeková podpera vedenia balíkov
	Áno 
	

	Stráženie stopy hornej fólie pre prácu s potlačou
	Áno 
	

	Aplikátor horných etikiet 
	Áno 
	

	Ethernetové prepojenie: 
	áno
	

	Display: 
	Áno v nerezovej skrinke
	


24. Automatický nárezový stroj stolový		počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie : Celonerezové prevedenie
	áno
	

	Prevedenie: : Stolové s dopravným pásom
	áno
	

	Pojazd š x d:
	Min. 275x 360 mm
	Uveďte parameter:

	Priemer kruhového noža : 
	Min. 330 mm
	Uveďte parameter:

	Hrúbka plátku: 
	0-10 mm
	Uveďte parameter:

	Rezná dĺžka: 
	min. 255 mm
	Uveďte parameter:

	Rezná výška: 
	min. 195 mm
	Uveďte parameter:

	Príkon: 
	0,5 - 0,8 kW
	Uveďte parameter:


25. Stolová etiketovacia váha				počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie kompaktné prevedenie s externou plošinou: 
	áno
	

	Rozmery plošiny: 
	Min. 350x 290 mm 
	Uveďte parameter:

	Váživosť:
	Max. 15 kg
	Uveďte parameter:

	Meracia presnosť: 
	Min. dielik 2 g
	Uveďte parameter:

	Ethernetové prepojenie: 
	áno
	

	Display dotykový s numerickou klávesnicou: 
	Min. 7“
	Uveďte parameter:

	Min. šírka klasickej etikety: 
	Min. 8 mm
	Uveďte parameter:

	Rozlíšenie tlače 
	Min. 300 dpi
	Uveďte parameter:

	Tlač etikiet, čiarových kódov a sumárnych EAN 128 kódov
	áno
	

	Počet:
	1 ks
	




26. Plošinová váha						počet 2 ks
	Vyhotovenie : Celonerezové prevedenie
	áno
	

	Rozmery plošiny: 
1 x (1000 x 1000)
1 x (1500 x 1500) ???
	
	Uveďte parameter:

	Váživosť:
	Min. 1.000 kg
	Uveďte parameter:

	Nájazd: 
	1 x
	Uveďte parameter:

	Meracia presnosť: 
	Dielik 0,1 kg
	Uveďte parameter:

	Ethernetové prepojenie: 
	áno
	

	Display: v nerezovej skrinke
	áno
	


27. Práčka na držky						počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie celonerezová konštrukcia pre priemyselné účely 
	áno
	

	Kapacita: 
	2 - 6 ks
	Uveďte parameter:

	Elektrický príkon: 
	1,5 – 2,5 kW
	Uveďte parameter:


28. Manipulačné vozíky					počet 5 ks
	Vyhotovenie: Celonerezové prevedenie
	áno
	

	Objem: 
	200 l
	Uveďte parameter:

	Orientačné rozmery vozíka:
	690  x 680 x 700 mm
	Uveďte parameter:

	Dno s dodatkovým spevnením: :
	áno
	

	Podvozok : 4 kolesá z polyamidu o priemere 150 mm
	
	


29. Prepravka na mäso					počet 100 ks
	Vyhotovenie : Plastov prepravka na mäso, E2
	Plastov prepravka na mäso, 
	

	Farba: 
	červená
	Uveďte parameter:

	Rozmery:
	600 x 400 x 200 mm
	Uveďte parameter:

	Nosnosť: :
	30 kg
	Uveďte parameter:


30. Stromček na mäso					počet 50 ks
	Vyhotovenie : Celonerezové prevedenie
	áno
	

	Počet poschodí 5
	áno
	

	Celková dĺžka: 
	min. 1.400 mm
	Uveďte parameter:

	Háky:
	 min. Priemer 8 mm, dĺžka 90 mm
	Uveďte parameter: 

	Vnútorný priemer závesného oka: :
	40- 45 mm
	Uveďte parameter:



31. Umývadlá nerezové					počet 12 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie : Celonerezové prevedenie
	áno
	

	Typ: Nástenné s kolenným ovládačom
	áno
	


32. Umývacie drezy						počet 4 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie : Celonerezové prevedenie
	áno
	

	Rozmery š x d x h
	Min. 600x800x250 mm s policou
	Uveďte parameter:

	Typ: Nástenné  
	áno
	


33. Sterilizátory nožov na vodnej báze		počet 4 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie : Celonerezové prevedenie
	áno
	

	Regulácia teploty
	áno
	

	Snímanie hladiny:
	áno
	

	Pracovná teplota:
	Min. 83 °C
	Uveďte parameter:

	Príkon:
	Max. 1 kW
	Uveďte parameter:

	Rozmery:
	Min. 360x 160x 3600 mm
	Uveďte parameter:


34. Sterilizátory nožov UV žiarením 			počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie : Celonerezové prevedenie
	áno
	

	Prevedenie:
	Min. UV 16 W
	Uveďte parameter:

	Dvere zo zatmaveného skla:
	áno
	


35. Pracovné stoly						
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Celonerezové prevedenie
	áno
	

	Rozrábkový stôl so spodnou policou – počet 1 kus :
	Min. 2.500 x 800 mm
	Uveďte parameter:

	S polyamidovou pracovnou doskou hrúbky 40 mm
	áno
	

	Obojstranný bez zadného lemu
	áno
	

	Nerezový stôl s policou min. 1.800x 700 mm – počet 1 ks
	áno
	Uveďte parameter:

	Nerezový stôl s policou  min. 1.500x 700 mm – počet 2 ks
	áno
	Uveďte parameter:



36. Paletový vozík						počet 2 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie : Celonerezové prevedenie
	áno
	

	Nosnosť:
	min. 2.000 kg
	Uveďte parameter:

	Dĺžka vidlice:
	Min. 1150 mm
	Uveďte parameter:


37. Kladkostroj 						počet 1 ks
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Vyhotovenie :s elektrickým zdvihom, závesný, reťazový
	áno
	

	Nosnosť:
	min. 1.000 kg
	Uveďte parameter:

	Zdvih:
	Min. 3 m
	Uveďte parameter:

	Konštrukčná výška:
	Max. 550 mm
	Uveďte parameter:

	Rýchlosť zdvihu: 
	Min. 1,8 m/min. 
	Uveďte parameter:

	Dĺžka ovládacieho kábla
	Min. 1,5 m
	Uveďte parameter:


38. Zber, spracovanie, riadenie a archivácia dát
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	HW a SW zberu dát v zmysle projektovej dokumentácie 
	áno
	

	Požadované výstupy 
	Zber, spracovanie, riadenie a archivácia údajov
	Uveďte parameter:

	Zber nasledovných údajov : 
	
	

	Chladenie – strojovňa chladenia – riadiaca jednotka by mala mať výstup na SCADU ( stav zariadenia, teplota výstupu/ vratného chladiaceho média) 
	áno
	

	Chladenie sekundárny okruh – chladenie priestorov s možnosťou nastavenia požadovanej teploty + alarmové stavy
	áno
	

	Chladenie samostatné jednotky – stav zariadenia, teploty na výstupe/ vstupe, teplota miestnosti s možnosťou nastavenia požadovanej teploty, alarmové stavy
	áno
	

	Vyzrievacie komory HD - údaje o teplote a vlhkosti 
	áno
	

	Komory údenie, zrenie 
	áno
	

	Váhy – údaje z váh vo vise ( 2 ks) a plošinové ( 2 ks) 
	áno
	

	Spotreba elektrickej energie 
	áno
	

	Alarmové stavy sms správa: 
	áno
	

	SCADA systém zobrazenie jednotlivých dát
	áno
	



Všeobecné informácie:
	Položka
	Parameter
	Uveďte
Spĺňa/nespĺňa/parameter

	Dodávka zariadenia Dodávka na miesto určenia Forbasy, Stará Ľubovňa: 
	áno
	

	Inštalácia mechanická aj elektrická:  
	áno 
	

	Uvedenie do prevádzky: 
	áno
	

	Zaškolenie obsluhy a údržby: 
	áno
	

	Servisné služby:  
	24 hod.
	Uveďte parameter:

	Technická dokumentácia v jazyku SK/CZ, vo forme tlčenej – 1x a elektronickej forme 1x: 
	áno
	Uveďte parameter:




*Splnenie požiadavky - dodávateľ uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
- dodávateľ uvedie presný parameter

	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu navrhovateľa:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	




