
CENOVÁ PONUKA 

	Názov zákazky:
	Podstielací stroj

	Obstarávateľ:
	AGRO družstvo RAPOVCE, družstvo
Hlavná ul. 130, 985 31 Rapovce
IČO: 36 033 278




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho uchádzača:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo: 
	

	IČO:
	

	Telefón a e-mail:
	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre
	Splnenie požiadavky*

	
	Stroj/zariadenie spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie zariadenia

	1. Stroj / zariadenie:   Podstielací stroj

	p.č.
	Položka
	Parameter
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Max. veľkosť hranat. balíkov
	2,7 m x 1,2 m x 1,2 m
	


	2.
	Max. priemer okrúhlych balíkov
	1 ks 2m/priemer, 2ks 1,5 m/priemer
	

	3.
	Kapacita
	3,4 m3 až 3,8 m3
	


	4.
	Celková šírka stroja
	2,05 m
	

	5.
	Celková výška stroja
	2,60 m
	

	6.
	Dĺžka stroja pri zatvorenom zadnom čele
	max. 4,00 m
	

	7.
	Vnútorná šírka
	do 1,5 m
	

	8.
	Vnútorná výška
	do 1,2 m
	

	9.
	Vnútorná dĺžka
	do 2 m
	

	10.
	Pohon zadného čela
	Hydraulicky uzatváratelné
	

	11.
	Pohon rotora
	POLYDRIVE systém, hydraulic.zapínanie
	

	12.
	Rýchlosť rotora
	minimálne 390 1/min
	

	13.
	Priemer rotora
	do 350 mm
	

	14.
	Rýchlosť turbíny
	270, alebo 540 1/min             Teleflex regulácia
	

	15.
	TLT otáčky
	540 1/min
	

	16.
	Diaľka zastielania s koncovkou vpravo
	18 m, pravostranné fúkanie
	

	17.
	Dĺžka rezanky
	12 – 15 cm
	

	18.
	Pneumatiky
	10 / 75 x 15.3 – 18 PR
	

	19.
	Hmotnosť stroja
	do 2400 kg
	

	20.
	Doporučený príkon traktora
	51 kW, 70 Hp
	

	21.
	Výkon traktora – tlak (min – max)
	30 – 45 l/min., pri 180 bar
	

	22.
	Požadovaná hydraulika
	1 jednočinný okruh s voľnou vratkou
	

	23.
	Kardánový hriadeľ s voľným chodom, posuvná spojka
	áno
	

	24.
	Elektrické ovládanie
	áno
	

	25.
	Nastaviteľná dĺžka bočnej podávacej koľajnice
	áno
	

	26.
	Indikátor polohy nakladacieho čela
	áno
	

	27.
	K-Nox nerezová objímka skrine turbíny
	áno
	

	28.
	Dvierka na čistenie dopravníka
	áno
	

	29.
	3 polohové nastavenie lúča mechanicky, s regulač. zubami
	áno
	

	30.
	Oporná noha (skrutková + teleskopická)
	áno
	

	31.
	Súprava osvetlenia na cesty
	áno
	

	32.
	Duálne ovládanie zadného čela (nutné elektrické ovládanie)
	áno
	

	33.
	300o – otočná koncovka, vzdialenosť fúkania vpravo max. 20m, vľavo min. 12m
	áno
	

	34.
	Kardánový hriadeľ s vysokým uhlom lomenia (6 drážok)
	áno
	

	35.
	Plus 24 ks ozubených nožov pre rotor (pri zťažených podmienkach)
	áno
	

	36.
	Riadiaci ventil (45l/min)
	áno
	



[bookmark: _GoBack]

Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.







CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € 
za jeden kus 
bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom 
v € 
bez  DPH:

	
	
	1
	

	Typové označenie:



	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	




Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)
	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 1 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



