Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky
	Obstarávateľ: 
	ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO

	IČO:
	36379816

	Názov / predmet zákazky:
	Paletizačná a vrecovacia linka

	Množstvo:
	1 ks


	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*:
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	VÁHOVÁ JEDNOTKA
	/vyplní uchádzač/

	Typ vreca: otvorené
	/vyplní uchádzač/

	Zrnitosť: 1-25 mm
	/vyplní uchádzač/

	Maximálna veľkosť vriec šírka: 300-650 mm, dĺžka: 400-1150 mm
	/vyplní uchádzač/

	Napätie 400 V, 50 Hz, 3Ph N+Pe
	/vyplní uchádzač/

	Voľný prístup: 4 x 3 m
	/vyplní uchádzač/

	Tlakový vzduch tlak/spotreba 6bar/ 30 NI/cyklus
	/vyplní uchádzač/

	Ochrana motorov: IP 55
	/vyplní uchádzač/

	PALETIZAČNÁ TECHNOLÓGIA
	/vyplní uchádzač/

	Napätie: 400 V, 50Hz, 3Ph N+Pe
	/vyplní uchádzač/

	Tlakový vzduch: 6 bar/cca 25 NI/cyklus
	/vyplní uchádzač/

	Motory: bezuhlíkové
	/vyplní uchádzač/

	Ochrana motorov: IP 55
	/vyplní uchádzač/

	Maximálna hmotnosť vriec: 50kg
	/vyplní uchádzač/

	Maximálna výška palety: 1.500mm
	/vyplní uchádzač/

	Maximálna hmotnosť palety 1.500kg
	/vyplní uchádzač/

	Elektrický prívod 6-12 kW
	/vyplní uchádzač/

	Veľkosť palety 800 x 1200 mm – 1.000 x 1.200 mm
	/vyplní uchádzač/

	Výkon: 500 jednotiek/hodina
	/vyplní uchádzač/

	Otáčanie vriec 90 stupňov
	/vyplní uchádzač/

	STANICA NA VYROVNÁVANIE TVARU VRECA
	/vyplní uchádzač/

	Pritláčanie valcov:
	/vyplní uchádzač/

	Štvorcový valčekový dopravník
	/vyplní uchádzač/

	Prevodový motor a reťazový pohon
	/vyplní uchádzač/

	Šírka min. 600 mm
	/vyplní uchádzač/

	Dĺžka min. 1400 mm
	/vyplní uchádzač/

	Odber valcov:
	/vyplní uchádzač/

	Sekcia valčekového dopravníka- konštrukcia nehrdzavejúca oceľ
	/vyplní uchádzač/

	Spojovacie rolky s pevným čapom
	/vyplní uchádzač/

	Prevodový motor a reťazový pohon
	/vyplní uchádzač/

	Fotoelektrický článok
	/vyplní uchádzač/

	Šírka min 750 mm
	/vyplní uchádzač/

	Dĺžka min 1470 mm
	/vyplní uchádzač/

	Elektrické zariadenie v stroji
	/vyplní uchádzač/

	Certifikácia v súl. so smernicou váhy 2014-32-UE
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
    -----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby*
* ktorej oprávnenosť uchádzač preukáže úradne overeným plnomocenstvom


