Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky
	Obstarávateľ: 
	ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO

	IČO:
	36379816

	Názov / predmet zákazky:
	Nákladné vozidlo pre prepravu kŕmnych zmesí

	Množstvo:
	1 ks


	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*:
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	SPĹŇA: ÁNO/NIE

	VOZIDLO:
	/vyplní uchádzač/

	Trojnápravové vozidlo s pohonom jednej zadnej nápravy a s jednou riadenou vlečnou nápravou vzadu
	/vyplní uchádzač/

	Perovanie: PN listovými perami, ZN vzduchové vaky
	/vyplní uchádzač/

	Rázvor max. 4200 mm
	/vyplní uchádzač/

	Prevádzková odľahčovacia brzda
	/vyplní uchádzač/

	Oceľové disky
	/vyplní uchádzač/

	Pneumatiky min. R22,5
	/vyplní uchádzač/

	Najmenej jedno rezervné koleso min. R22,5
	/vyplní uchádzač/

	Kotúčové brzdy
	/vyplní uchádzač/

	Výkon motora min. 420 HP
	/vyplní uchádzač/

	Palivo: diesel
	/vyplní uchádzač/

	Emisná norma min. Euro 6
	/vyplní uchádzač/

	Turbodúchadlo
	/vyplní uchádzač/

	Motor bez EGR
	/vyplní uchádzač/

	Ťažné zariadenie - čap 50 mm
	/vyplní uchádzač/

	NADSTAVBA:
	/vyplní uchádzač/

	Dimenzovaná na prevoz kŕmnych zmesí
	/vyplní uchádzač/

	Zváraná z Al profilov a plechov
	/vyplní uchádzač/

	Podlaha Al plech min. 7 mm
	/vyplní uchádzač/

	Bočnice vysoké min 1,8 m - pevné nesklopné
	/vyplní uchádzač/

	Vo vnútri nadstavby deliaca priečka - rozdelenie nadstavby na časť min. 1 200 mm (pohyblivá, otváracia) a min. 600 mm - pevná
	/vyplní uchádzač/

	Prepážka musí umožniť bezpečné oddelenie komôr, aby nedošlo ku vzájomnej kontaminácii prevážaných materiálov
	/vyplní uchádzač/

	Strecha plachtová - do striešky
	/vyplní uchádzač/

	Zaistenie plachty gurtňou s račňou
	/vyplní uchádzač/

	Na boku nadstavby dva priezory do korby
	/vyplní uchádzač/

	Zadné čelo čiastočne odklápacie - spodná časť 550 - 650 mm
	/vyplní uchádzač/

	V zadnej časti korby umiestnený slimák pre dopravu materiálu do podávača
	/vyplní uchádzač/

	Podávač a slimák poháňaný reťazovým rozvodom od hydromotoru
	/vyplní uchádzač/

	Protikorózna úprava dvojzložkovou farbou
	/vyplní uchádzač/

	Objem ložnej plochy - vo vnútri: min. 24 m3 a max. 26 m3
	/vyplní uchádzač/

	Celková výška vozidla: max. 3 355 mm
	/vyplní uchádzač/

	Zdroj tlakového vzduchu: dúchadlo o výkone min. 600 m3/hod
	/vyplní uchádzač/

	Nadstavba musí spĺňať požiadavky zákona
	/vyplní uchádzač/

	Celý rám musí byť vyrobený z materiálu 11523
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
    -----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby*
* ktorej oprávnenosť uchádzač preukáže úradne overeným plnomocenstvom


