


Príloha č. 1 – PHZ špecifikácia predmetu zákazky 

	Názov projektu:
	Zníženie energetickej náročnosti výrobného procesu v spoločnosti FOOD LOGISTIC s.r.o.

	Názov zákazky:
	Automatický vyskladňovací dopravník

	Popis zákazky:
	[bookmark: _Hlk137041345]Dopravník bude slúžiť na automatické rozdeľovanie kartónov a kusových výrobkov do jednotlivých sekcie, podľa rozvozových liniek. Tieto inteligentné priemyselné skenery zabezpečia zvýšenie rýchlosti oproti aktuálnemu stavu a zároveň zabezpečí zníženie omylnosti pri vyskladňovaní spôsobenej ľudskými faktormi.

	Obstarávateľ:
	FOOD LOGISTIC s.r.o., Jelšová 16, Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 22, IČO: 51 801 540



	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

	Obchodné meno uchádzača:
	

	Sídlo uchádzača[footnoteRef:1]: [1:  alebo obdobný údaj ak ide o zahraničného uchádzača ] 

	

	IČO uchádzača[footnoteRef:2]: [2:  alebo obdobný identifikačný údaj ak ide o zahraničného uchádzača ] 

	

	Telefón a e-mail uchádzača:
	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Automatický vyskladňovací dopravník 

	Množstvo:    1 ks

	Požadované parametre: Dopravník bude slúžiť na automatické rozdeľovanie kartónov a kusových výrobkov do jednotlivých sekcie, podľa rozvozových liniek. Tieto inteligentné priemyselné skenery zabezpečia zvýšenie rýchlosti oproti aktuálnemu stavu a zároveň zabezpečí zníženie omylnosti pri vyskladňovaní spôsobenej ľudskými faktormi.
	Splnenie požiadavky*[footnoteRef:3] [3:  *Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter
] 

Uveďte, či zariadenie
spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie /
Uveďte parameter

	1
	Hlavný dopravník min. dĺžka 12000mm šírka 800mm
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	2
	Central stop 3x
	spĺňa/nespĺňa 

	3
	Výkon motora min 0,5kW 3 fázy, zapojenie 380V
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	4
	Bočnice po oboch krajoch dopravníka min. v=50mm
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	5
	Vstupný dopravník dĺžka min.1000mm, šírka 800mm, výška 800mm
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	6
	Výkon motora  min 0,12kW 3 fázy, zapojenie 380V
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	7
	Valčekové dopravníky min. dĺžka 1200mm šírka 500mm, výškové nastavenie
Oceľová konštrukcia, pozinkované gravitačné valčeky s vnútorným závitom M8x15. Zarážka a bočnice proti vypadnutiu krabice
	spĺňa/nespĺňa a
uveďte parameter

	8
	Pneumatické odsúvače s riadením 10ks
- monitor s dotykovou obrazovkou
- riadiace PC s procesom i3
	spĺňa/nespĺňa

	9
	Naprogramovanie užívateľského rozhrania podľa požiadavky
- PLC vrátane DI/DO
- switch
	spĺňa/nespĺňa

	10
	ELEKTROMATERIÁL
- skriňa rozvádzača
- svorky
- frekvenčný menič 1,5 kW
- lišty, žľaby, spojovací materiál
- označovací materiál
- vodiče a káble
- výroba rozvádzača
- rozmiestnenie z zapojenie elektro-prvkov po zariadení
- kabeláž po zariadení
- oživenie a spustenie zariadenia (elektročasť)
	spĺňa/nespĺňa

	10
	Priemyselný SKENER 2ks
	spĺňa/nespĺňa

	11
	20 ks snímačov SMC D-M9PSAPC  alebo ekvivalent- zabezpečená funkčnosť pri teplote -5°C 
	spĺňa/nespĺňa

	12
	20ks káble s konektorom M8
	spĺňa/nespĺňa

	13
	10 ks optické snímače
	spĺňa/nespĺňa

	14
	IFM alebo IDEC alebo ekvivalent
	spĺňa/nespĺňa

	15
	10ks kábel s konektorom M12
	spĺňa/nespĺňa


Uchádzač uvedie, či  je / nie je platcom DPH.


	Cenová ponuka SPOLU :

	Cena  SPOLU v EUR bez DPH:
	

	DPH:
	

	Cena SPOLU v EUR s DPH:
	





	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
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