Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky - [●]/2023

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU KÚPY**

Predmet zákazky: **Kŕmny voz s počítačom pre digitálny prenos kŕmnych dávok do PC a vzadu nesená disková kosačka**

Prijímateľ: EKOHERBA s.r.o.

Sládkovičova 225, 014 01 Bytča, IČO: 47 314 648

Uchádzač:

POKYNY PRE VYPLNENIE: Uchádzač vo svojej ponuke predloží nižšie uvedené tabuľky, v ktorých vyplní stĺpec „**Navrhovaný technický parameter“.** Pri požadovaných číselných parametroch uvedie skutočnú hodnotu parametra ním ponúkaného zariadenia, pri ostatných uvedie „ÁNO“, ak ponúkané zariadenie spĺňa požadovanú špecifikáciu, „NIE“, ak ponúkané zariadenie nespĺňa požadovanú špecifikáciu. Zároveň sa požaduje uviesť presný názov zariadenia (typ, značka, model a podobne).

*Uchádzač vyplní údaje bodu A. a B. a krajný stĺpec*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Kŕmny voz s počítačom pre digitálny prenos kŕmnych dávok do PC** | 1. Názov výrobcu:
 |  |
| 1. Typ:
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Špecifikácia,****požadovaný technický parameter**: | **Navrhovaný technický parameter:****(hodnota / ÁNO – spĺňa /** **NIE – nespĺňa)** |
| Objem kŕmneho voza min. 13 m3 |  |
| Hardoxové dno kŕmneho voza |  |
| 2 závitovky so 4 zbiehavými skruktovicami |  |
| Protibežný smer otáčania závitoviek |  |
| Pohon pomocou vývodového hriadeľa a samostatnej prevodovky |  |
| Širokouhlý vývodový hriadeľ |  |
| Podvozok s demontovateľnou nápravou |  |
| Počítač pre digitálny prenos kŕmnych dávok do PC |  |
| Výškovo a dĺžkovo nastaviteľné oje |  |
| Epicykloidná prevodovka s priamym vývodovým hriadeľom |  |
| Zadné dvere pre nakladanie interaktívnych produktov |  |
| Nezávislý hydraulický okruh |  |
| Reverzná prevodovka pre závitovky |  |
| Univerzálna silážna fréza s dvoma hydromotormi, pracovná šírka min. 1800 mm |  |
| Mechanický a pneumatický brzdový systém |  |
| Výška kŕmneho voza max. 2,80 m |  |
| Diaľkové ovládanie mech. káblami |  |
| Hydraulické dvíhanie dopravníka  |  |
| Pneumatiky min. 315/70 R22,5 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **II. vzadu nesená disková kosačka** | 1. Názov výrobcu:
 |  |
| 1. Typ:
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Špecifikácia,****požadovaný technický parameter**: | **Navrhovaný technický parameter:****(hodnota / ÁNO – spĺňa /** **NIE – nespĺňa)** |
| Stredové zavesenie žacej lišty |  |
| Pracovný záber min. 3100mm |  |
| Hmotnosť max. 850kg |  |
| Počet žacích diskov min. 5 |  |
| Počet žacích bubnov min.  2 |  |
| Min. 110° uhol sklopenia v transportnej polohe |  |
| Nájazdová poistka integrovaná do nosného rámu |  |
| Odľahčenie pružinové s paralelogramom |  |
| Rýchloupínanie nožov |  |
| Istenie diskov proti nárazu |  |
| Nastaviteľné odpruženie žacej lišty |  |
| Prenos hnacej sily kĺbovým hriadeľom – prevodovka |  |
| Kĺbový hriadeľ s trecou spojkou |  |
| Žací nosník s celoživotnou olejovou náplňou |  |
| Satelitný pohon v lište |  |
| Žací nôž voľne otočný |  |
| Široké a tvrdené plazy |  |
| Plazy na vysoké strnisko min. 2ks |  |

V .........................., ...............................

................................................................