|  |  |
| --- | --- |
| **Časť 2** |  |
|  |  |
| **Názov meradla/zariadenia** | Komparačný mikroskop LEICA FSC  |
| **Výrobca:** | LEICA |
| **Umiestnenie:** | Odv. mechanoskopie, Slovenská Ľupča, Príboj 560 |
| **Výrobné číslo:** | 279262 |
| **Opis poruchy:** | oprava a nastavenie deliacej plochy komparácie, oprava digitalizačnej snímacej jednoty, rozlíšenie 4000x3000pix (12Mpix), senzor CMOS rolling shutter, C-mont závit, expozícia 100 μs – 120 ms, dátový interface USB 3,1 typ C a výmena riadiacej jednotky v závislosti od parametrov snímacej jednotky po oprave |
| **Informácia o prístroji:** | <http://earth2geologists.net/Microscopes/LeitzScopes.htm> |