	Názov obstarávateľa:
	Agrodružstvo OPZ

	IČO: 
	31616852

	Predmet zákazky (stroj): 
	Rozmetadlo MH



	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	x

	Objem korby min. 12m3
	

	Žiarovo zinkovaná konštrukcia + oj
	

	Hrúbka steny profilu hlavného rámu min. 6mm
	

	Hrúbka steny stien korby min 3mm
	

	Homokinetický kardan 1000 ot./min.
	

	Hydromotor min. 150 cm3
	

	Vymeniteľné bočné steny korby
	

	Drevené bočné nadstavce min 10 cm
	

	Pneumatiky 620/75 R26
	

	Hrúbka steny rozmetacích valcov min. 10mm
	

	Priemer rozmetacích valcov
	

	Záves K10
	

	Hydraulické gilotínové zadné čelo
	

	Lopatky na sypké materiály
	

	Reťaz o priemere min. 16x56mm
	

	Hnacia hriadeľ o priemere min. 55mm
	

	Výška valcov min. 1650mm
	

	Vzdialenosť medzi priečkami podlahového dopravníka min. 440 mm
	

	Počet priečok podlahového dopravníka min. 90x50 mm
	

	Počet priečnikov podlahového dopravníka 25 ks
	

	Počet reverzných nožov na rozmetacom vlaci 45
	

	Náprava jednoosá pevná brzdená, nosný hranol min. 130 x 130 mm
	

	Brdzový bubón min. 405x120 mm, 10 šrobov
	











Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
 a parametre na predmet zákazky.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	
	Hodnota:

	Cena v eur bez DPH 
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
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-----------------------------------------------------
  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
