PRILOHA: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	IČO uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/

	Obstarávanie - názov zákazky:
	Ťahaný postrekovač

	Obstarávateľ:
	Ing. Milan Horný 
IČO: 00205796


Splnenie špecifikácie, požadovaných parametrov a vlastností:
	Položka: 
	Ťahaný postrekovač

	Množstvo:
	1 kus

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 

či ponúkaný tovar spĺňa: 
ÁNO / NIE

	objem nádrže: min 6150 l
	/vyplní uchádzač/

	automatické kopírovanie ramien pomocou min.6 ultrazvukových senzorov
	/vyplní uchádzač/

	kompenzácia dávky pri zatáčaní
	/vyplní uchádzač/

	hydraulicky pohon čerpadla
	/vyplní uchádzač/

	piesto-membránové čerpadlo min. 520 l/min.
	/vyplní uchádzač/

	natáčacia náprava min. 28 stupňov
	/vyplní uchádzač/

	odpružená oj
	/vyplní uchádzač/

	ramená 30 m s možnosťou práce so zmenšeným pracovným záberom 27/24m
	/vyplní uchádzač/

	možnosť jednostranného sklápania ramien
	/vyplní uchádzač/

	možnosť rozpúšťania sypkých materiálov v primiešavacej nádržke
	/vyplní uchádzač/

	automatické zastavenie tlakového plnenia
	/vyplní uchádzač/

	zariadenie spĺňa opis uvedený vo výzve č. 52/PRV/2022 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022, podopatrenie: 4.1 - Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov pre Technológie precíznej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín v časti:

b) Systém automatického prepínania vhodnej koncovej dýzy, alebo vypínania jednotlivých sekcií, či dýz pri aplikácii pesticídov plošnými postrekovačmi.

Je to systém elektronického ovládania pre každý jednotlivý držiak dýzy na aplikačnom ráme postrekovača. Tento umožňuje jednak nezávislé vypínanie a zapínanie prietoku aplikovanej kvapaliny cez jednotlivé dýzy na ráme postrekovača, ako aj voľbu vhodnej dýzy alebo vzájomne súčinných dýz v revolverovom držiaku tak, aby boli kontinuálne zabezpečené kvalitatívne a kvantitatívne podmienky aplikácie, ktorými sú požadovaná dávka na jednotku cieľovej plochy, požadované kvapôčkové spektrum pre optimálne pokrytie ošetrovaného porastu, elimináciu nežiaduceho prekrytia postrekov ako aj udržiavanie tlakových pomerov v aplikačnom systéme postrekovača pre  maximálne možné zníženie nežiaduceho úletu aplikovanej látky mimo cieľovú plochu. Ovládanie a riadenie systému je z miesta operátora v kabíne stroja

Zariadenie umožňuje dodatočnú montáž na širokú škálu nových, alebo už používaných postrekovačov a jeho použitie vytvára predpoklady pre zvýšenie kvalitatívnej úrovne aplikácie pesticídov pri ochrane rastlín.
	/vyplní uchádzač/


Cenová ponuka:

	Položka:
	Množstvo (ks):
	Cena v EUR bez DPH:

	Ťahaný postrekovač názov a typové označenie /vyplní uchádzač/
	1
	/vyplní uchádzač/


Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
