Príloha č. 1
	Predmet zákazky (stroj): 
	Rybinová dojáreň 2x8

	Množstvo:
	1 súbor


Špecifikácia, požadované parametre a vlastnosti:
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	*

	Stojiská
	

	Rybinové stojiská 2x8 pre 16 ks kráv, pneumatické otváranie vstupných a výstupných bránok 
	

	Zadné hradenie
	

	Hrudná zábrana
	

	Systém podtlaku
	

	Ekologická výveva s výkonom min. 2500 l/min
	

	Regulátor otáčok v závislosti od  potreby podtlaku
	

	Stabilizácia podtlaku s reguláciou
	

	Rozvod podtlaku 3“ s filtrovanou pulzáciou
	

	Zásobný tank cca 150 – 200 l
	

	Systém mliečneho potrubia
	

	Samostatný nerezový 3“ okruh
	

	Nerezové mliečne čerpadlo cca 0,75 kw
	

	Mliečny filter
	

	Dojacie jednotky
	

	16 ks dojacích jednotiek s vysokovýkonnými zberačmi z priehľadného  materiálu a s tangenciálnym vstupom mlieka 
	

	16 ks nerezových podtlakových sťahovacích valcov s lankom
	

	Nerezové ceckové púzdra 
	

	16 ks polohovacích ramien z nerezovej ocele zabezpečujúcich optimálnu polohu dojacej súpravy počas dojenia 
	

	16 ks prestaviteľné asynchrónne elektromagnetické pulzátory, rozoberateľné bez použitia náradia, čistiteľné ponorením do vody, určené pre vysoký prietok
	

	Transparentné mliečne hadice
	

	Systém dezinfekcie
	

	Programovateľný dezinfekčný automat s dávkovaním vysoko koncentrovaných dezinfekčných prostriedkov v malých množstvách s napojením na PC pre vyhodnocovanie procesu dezinfekcie
	

	Elektronické jednotky s mliekomermi
	

	16 ks elektronických  jednotiek s prehľadným displejom poskytujúcim informácie o stave dojenia, doplnené farebnou indikáciou odolné voči umývaniu
	

	16 ks mliekomerov s certifikáciou ICAR umožňujúcich individuálny merateľný nádoj, s maximálnou toleranciou nepresnosti do 1%
	

	Priame napojenie vzorkovačov v počte 16 ks
	

	Výpočtová technika
	

	Riadiaca jednotka dojárne s možnosťou jej následného využitia ako modulárnej platformy
	

	PC (veža, terminál), operačný systém + príslušenstvo
	

	Chovateľsko-manažérsky program dojárne a stáda umožňujúci poskytovať minimálne:
	

	Diagnostické správy a grafy
	

	Technickú analýzu kvality procesu dojenia
	

	Monitorovanie zvoleného pracovného postupu dojenia
	

	Monitorovanie zdravotného stavu, prehľad a evidencia veterinárnych zákrokov a liečiv
	

	Kontrola úžitkovosti
	

	Evidencia stáda
	

	Identifikácia kráv
	

	2 ks elektronické jednotky identifikácie, s identifikačnými anténami
	

	pneumatické snímače vstupu a výstupu kráv v dojárni

identifikačné krčné respondéry ISO s remeňom a číslovaním
	

	Softvér vyhodnotenia identifikácie každého nástupu skupiny kráv s automatickou korekciou nádojov pri výstupe danej skupiny kráv
	

	Kompatibilita systému identifikácie s krčnými respondérmi na monitorovanie ruje a zdravotného stavu (čas žrania, čas prežúvania)
	

	Systém detekcie ruje a monitorovania času príjmu krmiva s identifikáciou v dojárni
	

	Identifikácia kráv na dojárni, detekcia ruje a monitoringu času stráveného prijímaním krmiva prostredníctvom krčných ISO respondérov s rádiovou frekvenciou.  
	

	Krčný respondér umožňujúci monitorovanie času stráveného prijímaním krmiva s následným hlásením podozrivých kráv, ktoré vplyvom zmeny zdravotného stavu strávia príjmom krmiva menej času. 
	

	Príslušný softwér s prepojením na softwér manažmentu
	


* x  označte či zariadenie spĺňa požiadavku
