Príloha č. 1  Technická špecifikácia a jednotkové ceny:


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA

„Postrekovač“

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky, ktorú som prebral osobne / poštou / emailom/systém Josephine (nehodiace sa prečiarknite) dňa ....................................., Vám predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky.

Identifikačné údaje uchádzača:

	Obchodný názov:
	

	Sídlo:
	

	Kontaktná adresa:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutárny zástupca:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Email:
	

	Telefón:
	













1. Postrekovač 

	Postrekovač  – 1 ks

	Technický údaj - požadovaný parameter
	Splnenie technickej požiadavky (áno / nie) / Ponúkané parametre *

	Dĺžka stroja: max. 900 cm
	

	Šírka stroja: max. 300 cm
	

	Výška stroja: max. 400 cm
	

	Rozchod kolies nastaviteľný hydraulicky v rozmedzí: 190 cm – 310 cm. 
	

	Pojazdná výška: 130 – 200 cm
	

	Riadenie všetkých 4 kolies, riadenie 2 kolies, krab
	

	Hydraulický beztupňový pohon všetkých kolies
	

	Tempomat
	

	Výkon motora: 155 – 220 KW
	

	Automatické mazanie podvozku 
	

	Vertikálne sklápacie schody
	

	Protikorózne ošetrenie pre kvapalné hnojivá
	

	Pracovný záber: 36 m.
	

	Vzduchový asistenčný systém miešania kvapaliny so vzduchom priamo v dýze, alebo postrekovače s riadenou vzduchovou asistenciou, alebo postrekovače s prepínaním vhodnej koncovej dýzy
	

	Snímače rampy pre stabilizáciu rampy nad porastom
	

	Quadrajet držiaky trysiek 
	

	Vzdialenosť medzi dýzami v rozmedzí: 25 – 50 cm
	

	Počet pracovných sekcií postrekovej rampy: 24 ks
	

	Vybavenie systémom: Sekcion control
	

	Trysky, ovládané prostredníctvom pneumatických membránových ventilov
	

	Minimálna výška rampy nad porastom, alebo pôdou: 30 – 50 cm
	

	Objem postrekovej nádrže: 4000 – 5000 l
	

	Objem preplachovej nádrže: 300-600 l
	

	Výkon postrekového čerpadla: min. 400 l/min
	

	Elektricky ovládané sekčné ventily
	

	Oplachovacie trysky pre čistenie nádrže
	

	Nádržka na vodu s dávkovačom mydla
	

	Striekacia pištoľ  s hadicou  pre čistenie
	

	Automatické zastavenie plnenia nádrže
	

	Možnosť plnenia externým čerpadlom
	

	Kabína s klimatizáciou a kúrením 
	

	Počítačový terminál s dotykovým  displejom
	

	Postrekovač vybavený monitorom pre sekcion control
	

	Ventilácia s uhlíkovými filtrami
	

	Pretlaková kabína
	

	Elektricky nastaviteľné vyhrievané zrkadlá
	

	Vybavenie kamerovým systémom - monitor + min. 1 kam.
	

	Pneumaticky odpružené sedadlo vodiča
	

	Pracovné svetlá 
	

	LED osvetlenie rampy
	

	Standard Radio
	

	Cúvací alarm
	

	Chladený úložný priestor 
	


	Názov ponúknutého tovaru
	

	Obchodné meno výrobcu
	

	Cena v EUR bez DPH
	

	DPH 20%
	

	Celková cena spolu v EUR s DPH
	




Sumarizácia cenovej ponuky:

	Cena spolu  v EUR bez DPH
	

	Cena spolu  v EUR s DPH
	





Cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.



V .................................................., dňa ...........................................................





-----------------------------------------------------
                   podpis + pečiatka

