Príloha č. 1 


Technická špecifikácia predmetu zákazky: Technológia mobilnej muštárne
	Technológia mobilnej muštárne

	Požadovaný
parameter
	 Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa alebo uviesť hodnotu

	Zdvíhací dopravník 


	
	

	pohon pomocou motora so závitovkovým prevodom


	áno
	

	odnímateľný plniaci zásobník 


	áno
	

	ochrana proti preplneniu 


	áno
	

	Umývačka s vynášačom a drvičom 
	
	

	Kapacita
	min 1500 kg/h max 2500kg/h
	

	Motor vynášača:
	min 0,30 kW max 0,50kW


	

	Motor drviča:
	min 2,5 kW max 4kW


	

	Plynulá regulácia rýchlosti s frekvenčným meničom 


	áno
	

	Funkcia automatického štartu a zastavenia pre vynášač ovládaný 3 snímačmi v násypke


	áno
	

	Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele na 4 kolieskach (2 pojazdné, 2 pevné kolieska)


	
	

	Rozmery:
	max 3200 x 700x 2250mm


	

	Hmotnosť:
	max 250 kg


	

	Triediaci stôl na sklopenie je integrovaný


	
	

	Centrálny odpadový odtok na vodu je na dne
	ø 75 mm
	

	Obslužná strana: vľavo v smere toku materiálu
	áno
	

	Pásový lis
	áno
	

	z nerezovej ocele



	áno
	

	min tri lisovacie valce
	áno
	

	Zariadenie na kontinuálne lisovanie ovocných a zeleninových drtí
	áno
	

	stroj je vyrobený z nerezovej ocele a potravinársky bezpečných materiálov



	áno
	

	Variabilná rýchlosť pásu 


	áno
	

	Šírka pásu
	min: 400mm max 600mm
	

	Pneumaticky ovládaný systém regulácie a napínania pásu



	áno
	

	Konštrukcia z nerezovej oceľe na 4 nastaviteľných nožičkách
	áno
	

	Hmotnosť
	max 450kg
	

	Rozmery
	max 1900 x 1200x 1300 mm


	

	Kapacita
	min 500 kg/h max 1000kg/h
	

	Výťažnosť
	min 70%


	

	zariadenia na pripojenie vysokotlakového čistiaceho zariadenia
	áno
	

	Vysokotlakový čistič 

Napájanie 


	400V


	

	Výkon
	min 800 l/h max 1200l/h


	

	Obehové čerpadlo 
	áno
	

	z nerezovej ocele, s bypassom


	áno
	

	Napájanie:
	400V, 16A


	

	Kapacita:
	min 2800 l /hod. max 3500l/hod


	

	meniteľný smer prepravy tekutiny


	áno
	

	mobilný, na vozíku


	áno
	

	závitové spojky DN32 (DIN 11851)


	áno
	

	Kompresor 

	Min 1,3 kW / 230V-50Hz max 2,5kW


	

	PE oválna nádrž 


	Min 180l, max 250l


	

	s výtokovým ventilom


	áno
	

	Závesné sito na PE nádrž


	
	

	kompatabilné s oválnou nádržou


	áno
	

	Pasterizátor olejový alebo plynový 
	
	

	Automatický
	áno
	

	Predinštalovaný mobilný kompletný systém vrátane čerpadla na šťavu, vysoko výkonný bojler, tepelný výmenník a automatické riadenie teploty.


	áno
	

	Komponenty:


	Min 40kW max 60kW


	

	Cirkulačné čerpadlo horúcej vody 
	áno
	

	Expanzná nádoba
	áno
	

	Automatické riadenie teploty 
	áno
	

	Dvojrúrkový výmenník tepla 


	áno
	

	Kapacita
	min 400l / hod max 700l/h


	

	Hmotnosť:
	max 550kg


	

	Plnička Bag in Box 


	
	

	S nádržou z nerezovej ocele


	áno
	

	Poloautomatický plnič vhodný na plnenie horúcich i studených ovocných, zeleninových alebo iných štiav do sáčkov Bag in Box s uzáverom Vitop alebo Postmix.


	áno
	

	Komponenty:


	áno
	

	Vyrovnávacia nádrž z nerezovej ocele vr. Kontroly hladiny plnenia
	áno
	

	Pneumaticky ovládaný plniaci ventil
	áno
	

	Z nerezovej ocele min na 4 koliečkach


	áno
	

	
	
	

	Rozmery
	1600 x 1000 x 2000 mm


	

	Hmotnosť
	max 180 kg


	

	Rozsah plnenia
	3 - 20 l sáčky


	

	Kapacita plnenia: 


	10 l sáčky min 900 l/hod. max 1200l/hod.


	

	
	5 l sáčky min. 500 l/hod. max 700l/hod


	

	Proces plnenia je kontrolovaný vážiacim systémom a riadený pneumatickým ventilom
	áno
	

	Vákuové odsávanie pred plnením
	áno
	

	Hadice a upevnenia


	
	

	kompletná sada hadíc a prepojovacích komponentov na pripojenie všetkých strojov, nádrží, čerpadiel 


	áno
	

	Príves s plátenným poťahom


	Max. váha 2100 kg


	

	Príves s nájazdovou brzdou, s rámom z nehrdzavejúcej ocele


	áno
	

	Tandemový podvozok s kolesami 195/55 R10


	áno
	

	Bočné steny sklopné, rolovacia zástera vzadu; upevnenie prednej steny plachtou


	áno
	

	Hliníková plošina


	áno
	

	Osvetlenie pomocou LED svietidiel;


	
	

	Odtok odpadovej vody s centrálnym odtokom


	
	

	Rozmery:
	max 3600x2200x3100 mm (DxŠxV)


	

	Celková dĺžka
	max 5200 mm


	

	montáž všetkých strojov na príves


	
	

	
	
	


*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

- uchádzač uvedie presný parameter
Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa.

	Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


