• •

• •

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Váš list číslo/zo dňa** | **Naše číslo**  SE-VO2-2023/004532-036/B | **Vybavuje/linka**  Ing. Miroslav Baxant/44575 | **Miesto/dátum**  Bratislava 20.11.2023 |

Vec:

**Výzbrojný materiál - časť 3 Ostreľovacia puška s príslušenstvom - oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu**

Dňa 17.11.2023 bola na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejnému obstarávateľovi (ďalej len „verejný obstarávateľ“) doručená žiadosť o nápravu podľa § 164 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch vo verejnej súťaži na predmet zákazky „**Výzbrojný materiál – časť 3 Ostreľovacia puška s príslušenstvom“**, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené v Úradnom vestníku EÚ pod zn. pod zn. 2023/S 183-571393 zo dňa 22.09.2023 a vo Vestníku verejného obstarávania č.186/2023 zo dňa 25.09.2023 pod zn.31783-MST.

Verejný obstarávateľ po preskúmaní rozhodujúcich skutočností a  dôkazov uvedených v žiadosti o nápravu oznámil žiadateľovi, že jeho žiadosť o nápravu bola podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona **vybavená.**

Žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol:

Opis rozhodujúcich skutočností

V zmysle §164 ods. 1 písm. b) ZVO podávame žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky poskytnutých vereným obstarávateľom.

V dokumente **5.1.3. Príloha č.1\_Opis PZ-Ostreľovacia puška s príslušenstvom-časť 3** poskytnutým verejným obstarávateľom ako súčasť dokumentácie vyhlásenia verejného obstarávania v časti textu 3.4 sú pre Zameriavací puškohľad nasledovné technické parametre:

**3.1. Ostreľovacia puška s príslušenstvom 5 ks**

1. multikalibrová modulárna opakovacia guľovnica s rotačným odsuvným záverom a výmennými hlavňami
2. kaliber .308 Win a .338 LM

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické údaje pušky: V konfigurácii .308 Win | | | | V konfigurácii .338 LM | | | |
| Váha\* | | max. 6 200 g | | | | max. 7 000 g | |
| Dĺžka celková | | max. 1 150 mm | | | | max. 1 300 mm | |
| Dĺžka hlavne | min. 505 mm | | max. 515 mm | | min. 680 mm | | max. 700 mm |
| Stúpanie vývrtu | | | | 1/11 alebo 1/12 | | | |
| Kapacita zásobníka | | min. 10 | | | | min. 8 | |
| Počet drážok vývrtu | | | | 4 | | | |
| Spúšť | | | | dvojpolohová, nastaviteľná | | | |

1. **Návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu**

Na základe vyššie uvedeného navrhujeme nasledovné znenie časti textu 3.1 pre Ostreľovacia puška s príslušenstvom:

1. Technické údaje pušky:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V konfigurácii .308 Win | | | | V konfigurácii .338 LM | | | |
| Váha\* | | max. 6 200 g | | | | max. 7 000 g | |
| Dĺžka celková | | max. 1 150 mm | | | | max. 1 300 mm | |
| Dĺžka hlavne | min. 505 mm | | max. 515 mm | | min. 680 mm | | max. 700 mm |
| Stúpanie vývrtu | | | | 1/11 alebo 1/12 | | | |
| Kapacita zásobníka | | min. 10 | | | | **min. 7** | |
| Počet drážok vývrtu | | | | 4 | | | |
| Spúšť | | | | dvojpolohová, nastaviteľná | | | |

**Vyjadrenie verejného obstarávateľa k žiadosti o nápravu:**

Verejný obstarávateľ vyhovuje žiadateľovi podľa § 165 ods. 3 písm. a) zákona.

**Odôvodnenie, spôsob vybavenia a lehota na vykonanie nápravy**

Verejný obstarávateľ upravuje parameter:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kapacita zásobníka | min. 10 | **min. 7** |

Uvedenú zmenu verejný obstarávateľ uverejňuje v systéme Josephine.

S úctou

Mgr. Ľubomír Kubička

riaditeľ odboru verejného obstarávania