František Rybár – Rybárova farma
Brezová 3, 942 01  Šurany
IČO: 31839479; IČ DPH: SK1020423855
Tel: +421 905 645176; E-mail: rybarovafarma@gmail.com
Technická špecifikácia
	Subjekt prekladajúci cenovú ponuku

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutár:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Tel. č./Mobil:
	

	E-mail:
	



Predmet zákazky č. 1
	Názov:
	Paralelná dojáreň s počtom stojísk 2 x 12

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



Stojiská:
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· paralelné stojiská 
	2x12 pre 24 ks kráv
	

	· rýchly nástup a skupinový výstup kráv 
	Vyžaduje sa
	

	· hrudná zábrana s odpružením pre zvýšený komfort kráv
	Vyžaduje sa
	

	· sekvenčné brány zavesené na hrudnom tráme, ktorý je zdvíhaný pneumaticky
	Vyžaduje sa
	

	· nerezová technologická hrana pozdĺž oboch pracovných hrán jamy dojičov 
	Vyžaduje sa
	

	· vhodné pre vysoké pracovné zaťaženie (24-hodinová prevádzka)
	Vyžaduje sa
	

	· šírka stojiska 
	min. 725 mm
	

	· hĺbka stojiska 
	min. 1 800 mm
	

	Kompresor: 
	
	

	· príkon: 5,5 kW
	Vyžaduje sa
	

	· objem vzduchu: 
	min. 650 l/min.
	

	· veľkosť vzdušníka: 
	min. 500 l
	

	· sušička: rosný bod max. 3 °C, prietok vzduchu min. 900 l/min., príkon: 200 W, napájanie: 230 V 
	Vyžaduje sa
	



Systém podtlaku:
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· ekologická vzduchová výveva s automatickým mazaním ložísk z olejovej vane prevodovky, riadenie regulátorom otáčok v závislosti od potreby prevádzkového podtlaku
	1 ks
	

	· požadovaný celkový výkon vývev 
	Min. 2500 l/min
	

	· tlmiče hluku
	Vyžaduje sa
	

	· filtrovaná pulzácia 
	Vyžaduje sa
	

	· filter vzduchu, 
	1 ks
	

	· vákuomer
	1 ks
	

	· stabilizačná nádrž podtlaku, 
	Min. 160 l
	

	· PVC rozvod v dimenzii 3“ (od vývevy k stabilizačnej nádrži) v dimenzii 4“ (od stabilizačnej nádrže po odkaľovač) v dimenzii 3“ (pulzačné vetvy). 
	Vyžaduje sa
	

	· poistný ventil pre eliminovanie rizika náhodného zvýšenia podtlaku nad 51 kPa
	Vyžaduje sa
	



Systém mliekovodného potrubia:
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· 1  ks samostatné okruhy 3“ nerezového potrubia 
	Vyžaduje sa
	

	· 1 ks zberná nádoba min. 85 l, 
	Vyžaduje sa
	

	· 1 ks nerezové čerpadlo mlieka s výkonom minimálne 1,5 kw
	Vyžaduje sa
	

	· 1 ks 4“ nerezový filter mlieka s výtlakom v 2“ nerezovom potrubí, 
	Vyžaduje sa
	








Dojacie jednotky:
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· 24 ks dojacích jednotiek s vysokovýkonnými zberačmi z priehľadného  materiálu a s tangenciálnym vstupom mlieka 
	Vyžaduje sa
	

	· 24 ks nerezových podtlakových sťahovacích valcov s lankom
	Vyžaduje sa
	

	· nerezové ceckové púzdra 
	Vyžaduje sa
	

	· 24 ks polohovačov dojacej jednotky z nerezovej ocele 
	Vyžaduje sa
	

	· 24 ks prestaviteľné asynchrónne elektromagnetické pulzátory, rozoberateľné bez použitia náradia, čistiteľné ponorením do vody, určené pre vysoký prietok
	Vyžaduje sa
	

	· 3“ PVC rozvod filtrovanej pulzácie
	Vyžaduje sa
	

	· transparentné mliečne hadice Ø 16 mm od zberača po mliekomer
	Vyžaduje sa
	

	· transparentné mliečne hadice Ø 22 mm od mliekomerov po mliečne potrubie
	Vyžaduje sa
	

	· ceckové gumy 96 ks
	Vyžaduje sa
	

	· krátke pulzačné hadice 96 ks
	Vyžaduje sa
	

	· vzduchové hadice 24 ks
	Vyžaduje sa
	




Systém dezinfekcie :
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· 24 ks dvierok s kalíškami dezinfekcie integrovaných do technologickej hrany dojárne
	Vyžaduje sa
	

	· 2“ nerezové sacie potrubie ku kalíškom dezinfekcie umiestnených v suteréne
	Vyžaduje sa
	

	· programovateľný dezinfekčný automat s dávkovaním vysoko koncentrovaných dezinfekčných prostriedkov v malých množstvách s napojením na PC pre vyhodnocovanie procesu dezinfekcie
	Vyžaduje sa
	

	· 6/4“ potrubie pre vytvorenie umývacej vlny v mliečnom potrubí
	Vyžaduje sa
	

	· pneumatické nerezové ventily pre odvod vody alebo jej cirkuláciu
	Vyžaduje sa
	









Automatizácia:
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· 24 ks mliekomerov s meraním elektrickej vodivosti mlieka s certifikátom ICAR
	Vyžaduje sa
	

	· 24 ks elektronických jednotiek s krytím IP 69 a s LED kontrolkami umožňujúcimi prehľad o stave dojenia
	Vyžaduje sa
	

	· systém poklesu dojacej jednotky pod technologickú hranu pri jej odpojení a zdvihu dojacej jednotky pri pripájaní dojičom 
	Vyžaduje sa
	

	· 24 ks vzorkovačov na odoberanie vzoriek z mliekomerov
	Vyžaduje sa
	



Výpočtová technika:
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· riadiaca jednotka dojárne prepojená s programom manažmentu dojárne a stáda
	Vyžaduje sa
	

	PC zostava
	Vyžaduje sa
	

	· operačný systém min. Windows 10
	Vyžaduje sa
	

	· procesor min. Intel i5 64-bit
	Vyžaduje sa
	

	· pamäť RAM min. 8 GB
	Vyžaduje sa
	

	· pevný disk SSD min. 250 GB
	Vyžaduje sa
	

	· monitor min. 22“ rozlíšenie min 1280x1024
	Vyžaduje sa
	

	· sieťová karta 2 ks
	Vyžaduje sa
	

	· chovateľsko-manažérsky program dojárne a stáda umožňujúci okrem iného:
	Vyžaduje sa
	

	· diagnostické správy a grafy
	Vyžaduje sa
	

	· technickú analýzu kvality procesu dojenia
	Vyžaduje sa
	

	· monitorovanie zvoleného pracovného postupu dojenia
	Vyžaduje sa
	

	· možnosť používania programu na tablete alebo smart telefóne
	Vyžaduje sa
	

	· prehľad a evidencia veterinárnych zákrokov a liečiv
	Vyžaduje sa
	

	· monitorovanie zdravotného stavu kráv
	Vyžaduje sa
	

	· import a analýzu výsledkov kontroly úžitkovosti
	Vyžaduje sa
	

	· evidencia celého stáda (teľatá, jalovice, kravy, ...)
	Vyžaduje sa
	

	· ekonomické vyhodnocovanie chovu
	Vyžaduje sa
	





Identifikácia kráv:
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

		Systém zabezpečujúci inteligentnú identifikáciu kráv.
	Vyžaduje sa
	

	· 2 ks elektronické jednotky identifikácie spĺňajúce ISO štandard
	Vyžaduje sa
	

	· 2 ks identifikačné antény spĺňajúce ISO štandard
	Vyžaduje sa
	

	· napájací zdroj
	Vyžaduje sa
	

	· pneumatické snímače vstupu a výstupu kráv v dojárni na spustenie identifikácie
	Vyžaduje sa
	

	· softvér vyhodnotenia identifikácie každého nástupu skupiny kráv s automatickou korekciou nádojov pri výstupe danej skupiny kráv
	Vyžaduje sa
	

	· kompatibilita systému identifikácie s krčnými respondérmi na monitorovanie ruje a zdravotného stavu (čas žrania, čas prežúvania) 
	Vyžaduje sa
	



	Vrátane inštalačného materiálu a montáže.
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	













Predmet zákazky č. 2
	Názov:
	Pneumatická naháňacia brána

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· pre vyčkávací priestor s dĺžkou 11 m
	Vyžaduje sa
	

	· pre vyčkávací priestor so šírkou: 13,55 m     
	Vyžaduje sa
	

	· [bookmark: _GoBack]robustná konštrukcia
	Vyžaduje sa
	

	· diaľkové ovládanie brány 
	Vyžaduje sa
	

	· automatické zastavenie brány pri spätnom tlaku
	Vyžaduje sa
	

	· pneumatická pohonová jednotka
	Vyžaduje sa
	

	· prevádzkový tlak pre pohyb brány 
	Min. 690 kPa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	




















Predmet zákazky č. 3
	Názov:
	Automatická triediaca brána s koridorom

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· možnosť triedenia kráv 2 smermi (vpravo, rovno)
	Vyžaduje sa
	

	· 1 ks identifikačná anténa pre krčné respondéry s ISO štandardom
	Vyžaduje sa
	

	· ovládané valcami so stlačeným vzduchom
	Vyžaduje sa
	

	· možnosť aktivovania manuálneho triedenia
	Vyžaduje sa
	

	· kompatibilná s technologickým počítačom dojárne
	Vyžaduje sa
	

	· napájací zdroj 
	230 V/24 V, Min. 100 VA
	

	· hradenie koridoru s priestorom na namontovanie antény, ovládača, napájacieho zdroja a príslušenstva
	Vyžaduje sa
	

	· požadovaný počet triediacich brán
	2 ks
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	


















Predmet zákazky č. 4
	Názov:
	Automatická vaňa na ošetrovanie paznechtov

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· automatické vyprázdňovanie a napĺňanie s automatickým dávkovaním dezinfekčného roztoku
	Vyžaduje sa
	

	· súčasťou je počítadlo kráv
	Vyžaduje sa
	

	· oplach vane po vyprázdnení pomocou tlakovej vody
	Vyžaduje sa
	

	· kapacita čerpadla pre napĺňanie 
	Min. 240 l/min.
	

	· automatické dávkovanie chemických prípravkov prostredníctvom 2 ks peristaltických čerpadiel
	Vyžaduje sa
	

	· ovládanie prostredníctvom riadiaceho panelu s možnosťou nastavenia cyklov vyprázdňovania a plnenia vane, nastavenie dávok chemických prípravkov
	Vyžaduje sa
	

	· gumený matrac na dne žľabu súčasťou dodávky
	Vyžaduje sa
	

	· maximálne vonkajšie rozmery: š - 80 cm, d - 315 cm, v - 25 cm
	Vyžaduje sa
	

	· požadovaný počet vaní na ošetrenie paznechtov : 
	2 ks
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	



Sumarizácia cenovej ponuky:
	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	



Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:
Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby:
