František Rybár – Rybárova farma
Brezová 3, 942 01  Šurany
IČO: 31839479; IČ DPH: SK1020423855
Tel: +421 905 645176; E-mail: rybarovafarma@gmail.com
Technická špecifikácia
	Subjekt prekladajúci cenovú ponuku

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH:
	

	IČ DPH:
	

	Štatutár:
	

	Kontaktná osoba:
	

	Tel. č./Mobil:
	

	E-mail:
	



Objekt: Maštaľ č. 1
Predmet zákazky č. 1
	Názov:
	Zhrňovacie lopaty 

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	




	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· Zhrňovacie lopaty pre 2 hnojné chodby so šírkou 1. = 4000 mm a 2. = 4000 mm.
	Vyžaduje sa
	

	· Ťažné nerezové lano s priemerom 		
	8 mm
	

	· Samostatný systém s 2 pohonovými jednotkami pre obe hnojné chodby
	Vyžaduje sa
	

	· Pohonová jednotka s priemerom bubna 
	Min. 480 mm
	

	· Ovládanie cez kontroler s displejom 
	Vyžaduje sa
	

	· Telo lopaty vhodné pre vodiaci U-profil 
	S rozmermi 40 x 50 mm
	

	· Protizamŕzajúci režim pohybu lopaty	
	Vyžaduje sa
	

	· Systém zhrňovacích lopát uspôsobený pre chodbu s dĺžkou 65 m.
	Vyžaduje sa
	

	· Vrátane montáže
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	




Predmet zákazky č. 2
	Názov:
	[bookmark: _GoBack]Mechanické kefy pre hovädzí dobytok 

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· Výška 
	Min. 1500 mm
	

	· Šírka
	Min. 830 mm
	

	· Možnosť výmeny jednotlivých lamiel samostatne podľa potreby
	Áno
	

	· Počet lamiel kefy
	Min. 20 ks
	

	· Hmotnosť kefy
	Min. 60 kg
	

	· Výkyvný mechanizmus kefy pre jej maximálne využitie zvieraťom
	Áno
	

	· Požadovaný počet 
	4 ks
	

	· Vrátane montáže
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	







Predmet zákazky č. 3
	Názov:
	Žľabová napájačka 

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· Dĺžka napájačky: 
	Min. 2 000 mm
	

	· Objem napájačky:
	Min. 200 l
	

	· Pitné miesta súčasne pre:
	Min. 6 kráv
	

	· Materiál tela napájačky:
	Dvojitá polyetylénová stena vyplnená polyuretánom
	

	· Materiál žľabu napájačky:
	Polyetylén
	

	· Spôsob inštalácie:
	Betónový podstavec na podlahe
	

	· Ventil: 
	Dvojitý
	

	· Prietok plavákového ventilu
	Min. 60 l/min
	

	· Vyhrievanie napájačky: 
	Vyžaduje sa
	

	· Výkon výhrevného telesa:
	Min. 24 V/ 80 W
	

	· Ochrana prívodu vody:
	Nehrdzavejúca oceľ
	

	· Priemer výpustu vody:
	Min. 80 mm
	

	· Požadovaný počet :
	4 ks 
	

	· Vrátane montáže
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	



Predmet zákazky č. 4
	Názov:
	Systém mechanickej ventilácie s digitálnym riadením výkonu 

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· Ventilátor s laminárnym prúdením vzduchu 
	10 ks
	

	· Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna 
	Vyžaduje sa
	

	· Počet deflektorov pre usmernenie prúdenia vzduchu 
	Min. 4 ks
	

	· Množstvo preneseného vzduchu 
	Min. 40 000 m3/hod
	

	· Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom frekvenčného meniča.
	Vyžaduje sa
	

	· Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu (parameter teplota /relatívna vlhkosť)
	Vyžaduje sa
	

	· Frekvenčný menič pre riadenie výkonu ventilácie 
	1 ks
	

	· Na tienenie menič obsahuje pólové sínusové filtre
	Vyžaduje sa
	

	· Napájanie frekvenčného meniča 
	380 V
	

	· Riadiaci box s transformáciou vzájomného vzťahu teploty a vlhkosti na hodnotu indexu THI
	Vyžaduje sa
	

	· Vrátane montáže
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	










Objekt: Maštaľ č. 2
Predmet zákazky č. 1
	Názov:
	Zhrňovacie lopaty 

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	




	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· Zhrňovacie lopaty pre 2 hnojné chodby so šírkou 1. = 4000 mm a 2. = 3 700 mm.
	Vyžaduje sa
	

	· Ťažné nerezové lano s priemerom 		
	8 mm
	

	· Samostatný systém s 2 pohonovými jednotkami pre obe hnojné chodby
	Vyžaduje sa
	

	· Pohonová jednotka s priemerom bubna 
	Min. 480 mm
	

	· Ovládanie cez kontroler s displejom 
	Vyžaduje sa
	

	· Telo lopaty vhodné pre vodiaci U-profil 
	S rozmermi 40 x 50 mm
	

	· Protizamŕzajúci režim pohybu lopaty	
	Vyžaduje sa
	

	· Systém zhrňovacích lopát uspôsobený pre chodbu s dĺžkou 65 m.
	Vyžaduje sa
	

	· Vrátane montáže
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	









Predmet zákazky č. 2
	Názov:
	Mechanické kefy pre hovädzí dobytok 

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· Výška 
	Min. 1500 mm
	

	· Šírka
	Min. 830 mm
	

	· Možnosť výmeny jednotlivých lamiel samostatne podľa potreby
	Áno
	

	· Počet lamiel kefy
	Min. 20 ks
	

	· Hmotnosť kefy
	Min. 60 kg
	

	· Výkyvný mechanizmus kefy pre jej maximálne využitie zvieraťom
	Áno
	

	· Požadovaný počet 
	4 ks
	

	· Vrátane montáže
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	




Predmet zákazky č. 3
	Názov:
	Žľabová napájačka 

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· Dĺžka napájačky: 
	Min. 2 000 mm
	

	· Objem napájačky:
	Min. 200 l
	

	· Pitné miesta súčasne pre:
	Min. 6 kráv
	

	· Materiál tela napájačky:
	Dvojitá polyetylénová stena vyplnená polyuretánom
	

	· Materiál žľabu napájačky:
	Polyetylén
	

	· Spôsob inštalácie:
	Betónový podstavec na podlahe
	

	· Ventil: 
	Dvojitý
	

	· Prietok plavákového ventilu
	Min. 60 l/min
	

	· Vyhrievanie napájačky: 
	Vyžaduje sa
	

	· Výkon výhrevného telesa:
	Min. 24 V/ 80 W
	

	· Ochrana prívodu vody:
	Nehrdzavejúca oceľ
	

	· Priemer výpustu vody:
	Min. 80 mm
	

	· Požadovaný počet:
	4 ks 
	

	· Vrátane montáže
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	




Predmet zákazky č. 4
	Názov:
	Systém mechanickej ventilácie s digitálnym riadením výkonu 

	Typové označenie:
	

	Výrobca: 
	



	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
(áno / nie / hodnota)

	· Ventilátor s laminárnym prúdením vzduchu 
	10 ks
	

	· Telo ventilátora vyhotovené z kompozitného vlákna 
	Vyžaduje sa
	

	· Počet deflektorov pre usmernenie prúdenia vzduchu 
	Min. 4 ks
	

	· Množstvo preneseného vzduchu 
	Min. 40 000 m3/hod
	

	· Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom frekvenčného meniča.
	Vyžaduje sa
	

	· Možnosť riadenia činnosti prostredníctvom riadiacej jednotky na základe THI indexu (parameter teplota /relatívna vlhkosť)
	Vyžaduje sa
	

	· Frekvenčný menič pre riadenie výkonu ventilácie 
	1 ks
	

	· Na tienenie menič obsahuje pólové sínusové filtre
	Vyžaduje sa
	

	· Napájanie frekvenčného meniča 
	380 V
	

	· Riadiaci box s transformáciou vzájomného vzťahu teploty a vlhkosti na hodnotu indexu THI
	Vyžaduje sa
	

	· Vrátane montáže
	Vyžaduje sa
	



	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	





Sumarizácia cenovej ponuky:
	Cena bez DPH v EUR:
	

	DPH v EUR::
	

	Cena  s DPH v EUR:
	



Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:
Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby:
2

