Technické parametre stroja
Pásový traktor – nosič náradia
	Technický parameter
	Jedn.
	Požadovaný

parameter
	Ponúkaný
parameter

	Špeciálny traktor do vinice
	ks
	1
	

	V prevedení
	---
	pásový podvozok
	

	Šírka podvozku
	cm
	max. 80
	

	Dĺžka stroja
	cm
	max 210
	

	Dieslový motor vodou chladený
	---
	áno
	

	Výkon motora
	kW
	min. 28
	

	Ovládánie pojazdu pomocou  joystiku 
	---
	áno
	

	Dvojčinné okruhy 3 + 1x s plávajúcou polohou
	---
	áno
	

	Hydraulické čerpadlo pre príslušenstvo,  elektricky ovládané
	---
	áno
	

	Výkon hydraulického čerpadla
	l/min.
	min. 37
	

	Hnacie hydromotory pojazdu
	---
	áno
	

	Plno hydrostatický podvozok, odpružený
	---
	áno
	

	Rýchlosť
	km/hod-
	0 – 8
	

	Trojbodový predný záves kat. I.
	---
	áno
	

	Chladič oleja, elektrický
	---
	áno
	

	Hmotnosť stroja
	kg
	Min.. 950
	

	
	
	
	




