Príloha č. 1 Špecifikácia  -  technické údaje ťahaného zberača hrozna.

· asistent vodiča so zobrazením svahu, bočného náklonu a výšky zberača, sledovanie terénu prostredníctvom senzorov
· indikátor naplnenia zásobníkov, počítadlo hektárov
· riadenie a všetky funkcie ovládané joyestickom
· automatický navigačným systémom so zbernou hlavou, ktorú samostatne udržuje uprostred riadku 
· vyrovnávanie bočného svahu min. 60 cm pre rôzne terény. 
· systém automatického pohonu 
· triedenie ihneď po uvoľnení bobúľ surovina putuje priamo do zásobníkov
· min. šírka riadku: 1,70 m 
· celková šírka do 2,60 m
· [bookmark: _GoBack]2 hnacie kolesá s hydraulickými motormi
· vyrovnávanie bočného sklonu 
· minimálne 1 zadná kamera a min. 4 páry striasadiel
· možný spätný chod dopravníkov 
· vrchné ventilátory 
· 2 nerezové zásobníky min. 1 500 l 
· výsypná výška min. 2,8 m 
· sada detekcie stĺpikov
· súprava magnetov
· rozšírená záruka 1000 motohodín


