
CENOVÁ PONUKA 

	Názov zákazky:
	Dojací robot pre dojnice

	Obstarávateľ:
	Názov: Poľnohospodárske družstvo "Bukovina"
Sídlo: 976 55 Strelníky IČO: 00 189 367




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo: 
	

	IČO:
	

	Telefón a e-mail:
	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre

	1. Stroj / zariadenie:   Dojací robot pre dojnice

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	· Dojací robot s denným výkonom dojenia min. 100 podojov

	2.
	· Multifunkčné rameno s 3D kamerou, ktoré počas dojenia pridržiava iba hadice. Strukové návlečky nie sú nesené priamo ramenom, ale sú samostatné. Medzi dojeniami sa automaticky preplachujú a smerujú strukovým otvorom nadol, aby dochádzalo k odkvapkávaniu preplachovej vody

	3.
	· Rameno je poháňané hydraulicky

	4.
	· Pohyb ramena ovládaný pohybom kravy, senzory pohybu umiestnené na hradení robota

	5.
	· Príprava vemena pred dojením pomocou špeciálneho samostatného struku (nie kefy), nesmie dochádzať ku kríženiu ciest potenciálne kontaminovaného mlieka s cestou mlieka do chladiaceho tanku

	6.
	· Možnosť manuálneho nasadenia dojacich strukov

	7.
	· Dojenie a meranie množstva nadojeného mlieka individuálne z každej štvrte – každá štvrť vemena má svoj merač mlieka

	8.
	· Základná kontrola kvality mlieka – vodivosť, farba, možnosť doplnenia o online meranie počtu somatických buniek

	9.
	· Možnosť aplikácie dezinfekcie pred dojením i po dojení pomocou trysiek na ramene

	10.
	· Možnosť dávkovania dezinfekcie pri spätnom preplachu strukových návlečiek

	11.
	· Možnosť umiestnenia vývevy mimo miestnosť robota do strojovne

	12.
	· Komunikácia robota s chladiacim tankom, spustenie chladenia podľa množstva mlieka dodaného do chladiaceho tanku

	13.
	· Možnosť  doplnenia robota o funkciu analýzy hladiny progesterónu v mlieku

	14.
	· Vzduchový kompresor vybavený sušičkou vzduchu pre schladenie vzduchu min. na -25°C

	15.
	· Automatický odber vzoriek počas kontroly úžitkovosti

	16.
	· Mechanický vyháňač z robota

	17.
	· Blokovacie hradenie pred robotom

	18.
	· Magnetický zámok na opúšťacích bránkach

	19.
	· Displey s voliteľnou dotykovou obrazovkou pre kontrolu dojacieho boxu a údajoch o kravách

	20.
	· Riadiaci procesor + software

	21.
	· ID anténa pre ISO transpondér

	22.
	· Kompletné PC

	23.
	· Možnosť vzdialených správ

	24.
	· Kontrolné kamery s bezdrotovým pripojením min. 10 ks

	25.
	· ID transpondéry 50 ks

	26.
	· Aplikátor ISO traspondérov 2 ks

	27.
	· Doprava a montáž a spustenie do prevádzky

	28.
	· Dostupnosť odborného servisného úkonu do troch hodín v režime 24/7



Potenciálny dodávateľ predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € 
za jeden kus 
bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom 
v € 
bez  DPH:

	
	
	1
	

	Typové označenie:



	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	




Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)
	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	


Príloha č. 1 


Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



