|  |
| --- |
| **Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky/Kúpnej zmluvy** |
| **CENOVÁ PONUKA** |
| Obchodné meno uchádzača: |
| Sídlo uchádzača: |
| IČO uchádzača: |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |
|  |
| Názov obstarávateľa: |
| Sídlo obstarávateľa: , |
| IČO obstarávateľa: |

Zariadenie bitúnku- 1 kpl

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Požadovaný parameter** | **Požadovaná hodnota** | **Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty v ľavom stĺpci uviesť skutočnú číselnú hodnotu v pravom stĺpci** |
| **Hygienická slučka 1ks** | **-** | **-** |
| Napájanie 230V | áno | Vyberte položku. |
| Pripojenie vody 1/2" | áno | Vyberte položku. |
| Odtok∅50 | áno | Vyberte položku. |
| Rozmery: 1305 x 964 x 1443 mm | áno | Vyberte položku. |
| Vaňa na dezinfekciu spodkov topánok | áno | Vyberte položku. |
| **Sterilizátor nožov 3ks** | **-** | **-** |
| Sterilizátor na štyri nože a dve ocilky s reguláciou teploty | áno | Vyberte položku. |
| Napájanie 230V | áno | Vyberte položku. |
| Elektrický príkon maximálne (W) | 1400 |  |
| Teplota vody (°C) | 85-92 |  |
| Objem vody (l) | 5-8 |  |
| **Udenársky vozík 20ks** | **-** | **-** |
| Rozmery (mm) | 700 x 700 x 1450 |  |
| Vozík typu Z | áno | Vyberte položku. |
| 6 koliesok | áno | Vyberte položku. |
| 6 poschodový | áno | Vyberte položku. |
| **Váha plošinová, elektronická 2ks** | **-** | **-** |
| Váživosť minimálne do (kg) | 1000 |  |
| Rozmer 1200 x 1000 (mm) | áno | Vyberte položku. |
| S nájazdom | áno | Vyberte položku. |
| **Váha vo vise 1ks** | **-** | **-** |
| Váživosť minimálne 250kg | áno | Vyberte položku. |
| Dlielik – presnosť: 100g | áno | Vyberte položku. |
| Dĺžka vážnej dráhy minimálne (mm) | 290 |  |
| Certifikát pre obchodné váženie – ES | áno | Vyberte položku. |
| Prevedenie vážnej plochy – pásovina nerez 70x15mm | áno | Vyberte položku. |
| Prevedenie nerez | áno | Vyberte položku. |
| Rozmer minimálne /šxvxh/(mm) | 600x200x200 |  |
| **Tlaková myčka 1ks** | **-** | **-** |
| Napájanie 230V | áno | Vyberte položku. |
| Prietok minimálne (l/hod) | 500 |  |
| Pracovný tlak minimálne (bar) | 130 |  |
| **Pracovný stôl Výroba 1ks** | **-** | **-** |
| Šírka (mm) | 1500 |  |
| Výška (mm) | 800 |  |
| Hĺbka (mm) | 900 |  |
| Celonerezové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| **Pracovný stôl Rozrábka 1ks** | **-** | **-** |
| Šírka (mm) | 2000 |  |
| Výška (mm) | 800 |  |
| Hĺbka (mm) | 900 |  |
| Celonerezové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| **Pracovný stôl pre pílu 1ks** | **-** | **-** |
| Šírka (mm) | 1000 |  |
| Výška (mm) | 720 |  |
| Hĺbka (mm) | 900 |  |
| Celonerezové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| **Udiarenská komora 1ks** | **-** | **-** |
| Rozmery jednovozíkovej komory (mm) | 1072x1105x2062 |  |
| Určené max. pre 1 ks udiar. vozíkov 30-120kg | áno | Vyberte položku. |
| 1 vozík o rozmeroch 700x700x1450mm | áno | Vyberte položku. |
| Regul. teploty do90oC | áno | Vyberte položku. |
| Regul. vlhkosti30-98% | áno | Vyberte položku. |
| Výkon el.ohrievačaminimálne (kW) | 8 |  |
| **Sušiarenská komora 1ks** | **-** | **-** |
| Počet vozíkov (ks) | 12 |  |
| Regulačná teplota minimálne 15 – 22 °C | áno | Vyberte položku. |
| Regulačná vlhkosťminimálne 65 – 85% | áno | Vyberte položku. |
| Potrubia a komponenty v nerezovom prevedení | áno | Vyberte položku. |
| Výkon ohrievača minimálne – elektrické špirály (kW) | 7 |  |
| Výkon chladičaminimálne pri odparovacej teplote –4 °C (kW) | 5 |  |
| Typ použtého chladiva R 449 A | áno | Vyberte položku. |
| Výkon motora obehového ventilátora minimálne(kW) | 1,5 |  |
| Sušiací výkon minimálne 1,5% za 24 hod | áno | Vyberte položku. |
| **Rozrábková píla pásová 1ks** | **-** | **-** |
| Rozmery /šxhxv/ 847x837x1896 (mm) | áno | Vyberte položku. |
| Konštrukcia: vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 18/10 | áno | Vyberte položku. |
| Priemer kolesa (mm) | 300 |  |
| Dĺžka pásma (mm) | 2720 |  |
| Výška zostavy (mm) | 352 |  |
| Tri fázy 3 HP / 2,2 kW (400V 50Hz ) | áno | Vyberte položku. |
| **Rezačka mäsa 1ks** | **-** | **-** |
| K dispozícii s rezacím systémom-jednoduchý, dvojitý a trojitý rez | áno | Vyberte položku. |
| Konštrukcia: plne vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 18/10 | áno | Vyberte položku. |
| Tri fázy 5 HP / 3,7 kW (400V 50Hz ) | áno | Vyberte položku. |
| Rozmery:/šxhxv/: 542x925x1055 (mm) | áno | Vyberte položku. |
| **Kuter 1ks** | **-** | **-** |
| S dvoma reverzibilnými rýchlosťami miešania pri 80 a 150 otáčkach za minútu | áno | Vyberte položku. |
| Kapacita miesenia žľabu v litroch minimálne | 40 |  |
| Výkon nožov Motor (s frekvenčným meničom) minimálne (kW) | 9 |  |
| Variabilné otáčky v rozsahu minimálne od 1 000 do 3 600 ot/min | áno | Vyberte položku. |
| Konštrukcia: plne vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 18/10 | áno | Vyberte položku. |
| **Narážka 1ks** | **-** | **-** |
| Objem valca v litroch | 30 |  |
| Tri fázy 1,75 HP / 1,29 kW (400V 50Hz/) | áno | Vyberte položku. |
| Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele 18/10 | áno | Vyberte položku. |
| **Pretáčacie zriadenie 1ks** | **-** | **-** |
| Vhodné pre všetky typy plniva: jemné emulzie aj hrubé mleté výrobky | áno | Vyberte položku. |
| Pracuje s prírodnými, kolagénovými, polyamidovými a celulózovými obalmi | áno | Vyberte položku. |
| Kapacita minimálne(kg/hod) | 230 |  |
| Veľkosť porcie od 15g | áno | Vyberte položku. |
| Jednofázový motor 230V, 5Hz | áno | Vyberte položku. |
| **Vykoľovací vozík 1ks** | **-** | **-** |
| Z nehrdzavej ocele | áno | Vyberte položku. |
| Na štyroch otočných kolesách , z ktorých dve sú opatrené brzdou | áno | Vyberte položku. |
| Vrchnú časť tvorí polvalec opatrený vypúšťacím otvorom s ventilom | áno | Vyberte položku. |
| Dĺžka (mm) | 1000 |  |
| Výška (mm) | 600 |  |
| Šírka /priemer polválca (mm) | 500 |  |
| **Stôl veterinára 1ks** | **-** | **-** |
| Nerezové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| Rozmery 1500x800x800 mm | áno | Vyberte položku. |
| **Stôl čreváreň 1ks** | **-** | **-** |
| Nerezové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| Rozmery 1500x800x900 mm | áno | Vyberte položku. |
| **Balička 1ks** | **-** | **-** |
| Rozmery komory: 530x590x460mm | áno | Vyberte položku. |
| Dĺžka tesnenia: 420mm | áno | Vyberte položku. |
| Napájanie: 230V, 50 Hz | áno | Vyberte položku. |
| **Etiketovačka 1ks** | **-** | **-** |
| Grafický LCD displej 208×48,  podsvietený na strane obsluhy a zákazníka | áno | Vyberte položku. |
| Rýchlosť tlače pri 200 dpi minimálne (mm/s), | 100 |  |
| Šírka etikety do 60 mm, dĺžka 120 mm | áno | Vyberte položku. |
| Plastové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| Nerezová váhová miska | áno | Vyberte položku. |
| Sieťové napájanie 230V, 50 Hz | áno | Vyberte položku. |
| Rozhranie: USB, RS 232, Ethernet, PS/2 | áno | Vyberte položku. |
| Váživosť minimálne do 6kg, dielik2g | áno | Vyberte položku. |
| **Pojazdný vozík na vnútornosti 1ks** | **-** | **-** |
| Z nerezových profilov 40x40mm | áno | Vyberte položku. |
| Rozmery 1000x800x1200mm | áno | Vyberte položku. |
| Štyri otočné kolesá z toho dve s brzdou | áno | Vyberte položku. |
| Spodnú časť tvorí nerezový plech hr1mm | áno | Vyberte položku. |
| **Haky vykrvovacie 4ks** | **-** | **-** |
| Pozinkované koliesko | áno | Vyberte položku. |
| Osadené ložiskom | áno | Vyberte položku. |
| Pozinkované telo háku | áno | Vyberte položku. |
| Reťaz na zavesenie kusu | áno | Vyberte položku. |
| **Haky na hovädzí dobytok 10ks** | **-** | **-** |
| Pozinkované koliesko | áno | Vyberte položku. |
| Osadené ložiskom | áno | Vyberte položku. |
| Pozinkované telo háku | áno | Vyberte položku. |
| **Kuka nádoby na živočíšny odpad 8ks** | **-** | **-** |
| Vybavené dvoma pojazdnými kolieskami umožňujúcimi ľahkú manipuláciu | áno | Vyberte položku. |
| Zodpovedá norme EN 840 | áno | Vyberte položku. |
| Materiál – vysoko odolný HDPE plast | áno | Vyberte položku. |
| **Laska vozík 4ks** | **-** | **-** |
| Objem (l) | 200 |  |
| Štyri kolesá | áno | Vyberte položku. |
| Nerezové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| **Hygienická stanica 4ks** | **-** | **-** |
| Umývadlo v nerezovom prevedení | áno | Vyberte položku. |
| S kolenovým ovládaním púšťania vody 410x470mm | áno | Vyberte položku. |
| S dávkovačom tekutého mydla | áno | Vyberte položku. |
| S ručným podávačom papierových obrúskov | áno | Vyberte položku. |
| Súčasťou je aj nerezový kôš na použité papierové obrúsky | áno | Vyberte položku. |
| Zmiešavací ventil na horúcu aj studenú vodu | áno | Vyberte položku. |
| Hadice ½“ | áno | Vyberte položku. |
| Odtok: fi50mm | áno | Vyberte položku. |
| **Vešiak hadíc 1ks** | **-** | **-** |
| V nerezovom prevedení s možnosťou natočenia 30m ½“ hadice | áno | Vyberte položku. |
| Pozostáva z bubna na natočenie hadice a zábran v tvare kruhu, ktoré bránia padaniu hadice | áno | Vyberte položku. |
| **Udenárske palice 100ks** | **-** | **-** |
| Nerezové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| Dĺžka 700mm | áno | Vyberte položku. |
| Profil trojramennej hviezdice | áno | Vyberte položku. |
| **Vozík na prepravky 2ks** | **-** | **-** |
| Určené na prepravky EURO 600x400 mm | áno | Vyberte položku. |
| **Prepravka E2 50ks** | **-** | **-** |
| Rozmer : 600 x 400 x 200 mm | áno | Vyberte položku. |
| **Sprcha výroba 1ks** | **-** | **-** |
| Dvojramenná sprcha s dvoma dýzami a rotáciou | áno | Vyberte položku. |
| **Regál MTZ 1ks** | **-** | **-** |
| Rozmer 2000x2000x600 mm | áno | Vyberte položku. |
| Prevedenie plech – náter | áno | Vyberte položku. |
| **Fixačný box 1ks** | **-** | **-** |
| Trubkové prevedenie – zinkované | áno | Vyberte položku. |
| Rozmer: 2200 x 1000 x 2297 mm | áno | Vyberte položku. |
| Padacia branka | áno | Vyberte položku. |
| **Opracovací vozík 1ks** | **-** | **-** |
| Rozmer: 1660x500x360mm | áno | Vyberte položku. |
| Štyri kolesá | áno | Vyberte položku. |
| Zinkové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| **Poliaca píla 1ks** | **-** | **-** |
| Výkon motora minimálne (W) | 1900 |  |
| Napätie 3 x 230/400V; 50 Hz | áno | Vyberte položku. |
| Prevádzkové napätie3 x 42 V | áno | Vyberte položku. |
| Dĺžka reznej lišty minimálne (mm) | 520 |  |
| Rezná dĺžka minimálne (mm) | 440 |  |
| Pružinový záves 35-45 kp | áno | Vyberte položku. |
| Transformátor 3000 VA | áno | Vyberte položku. |
| **Kladkostroj s el. pojazdom 1ks** | **-** | **-** |
| Nosnosť minimálne(kg) | 2000 |  |
| Rýchlosť hlavného zdvihu minimálne(m/min) | 3 |  |
| Rýchlosť mikrozdvihu minimálne(m/min) | 0,75 |  |
| Počet nosných reťazov | 2 |  |
| Rozmerrežazov: 7,2x21 (mm) | áno | Vyberte položku. |
| El. krytie IP 55 | áno | Vyberte položku. |
| Výška zdvihu 6 m | áno | Vyberte položku. |
| Spôsob zavesenia: elektrický pojazd 2-rýchlostný(2-čapový) | áno | Vyberte položku. |
| Rýchlosť hlavného pojazduminimálne(m/min) | 20 |  |
| Rýchlosť mikropojazdu minimálne(m/min) | 5 |  |
| Šírka pojazdovej príruby (mm) | 66-300 |  |
| Napájacie napätie: 3x400V/50Hz | áno | Vyberte položku. |
| **Kladkostroj 1ks** | **-** | **-** |
| Elektrický lanový naviják | áno | Vyberte položku. |
| Vratná kladka | áno | Vyberte položku. |
| Nosnosť minimálne (kg) | 300 |  |
| Výška zdvihu (m) | 5,5 |  |
| Napájanie220V | áno | Vyberte položku. |
| **Dráha vo vise 1ks** | **-** | **-** |
| Zinkovaný plochý profil 70x15mm 32bm | áno | Vyberte položku. |
| Prislúchajúce konzoly na dráhu v počte (ks) | 40 |  |
| Výhybky dvojsmerové v počte (ks) | 7 |  |
| Počet oblúkov z nerezovej dráhy 70x15 mm (ks) | 4 |  |
| Oceľová konštrukcia ako nosný prvok nerezovej dráhy, pozostávajúcej z I profilov | áno | Vyberte položku. |
| Pozinkované a jakel 100x100x4mm pozinkovaný | áno | Vyberte položku. |
| Vrátane platní a pomocného a montážneho materiálu 66bm | áno | Vyberte položku. |
| **Skrinky šatníkové 10ks** | **-** | **-** |
| Zváraná | áno | Vyberte položku. |
| výška 1650 x šírka 300 x hĺbka 500 mm | áno | Vyberte položku. |
| **Regál drevo 1ks** | **-** | **-** |
| 2000x2000x600 mm | áno | Vyberte položku. |
| **Sušička obuvi 1ks** | **-** | **-** |
| Sušička pre 10 párov obuvi | áno | Vyberte položku. |
| Rozmer : 2100x600x550mm | áno | Vyberte položku. |
| Príkon (kW) | 2 |  |
| Baktericídna lampa | áno | Vyberte položku. |
| **Sušička záster 1ks** | **-** | **-** |
| Nerezové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| Na 10 ks záster | áno | Vyberte položku. |
| **Sťahovačka koží 1ks** | **-** | **-** |
| Prevedenie – pozinkovaná | áno | Vyberte položku. |
| Rozmery: 1400x505x770mm | áno | Vyberte položku. |
| Valec: pozinkovaný fi 160mm | áno | Vyberte položku. |
| **Cena (suma spolu) v EUR bez DPH** | |  |
| **DPH 20 %** | |  |
| **Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH** | |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ....................................,dňa....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača