
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA- CENOVÁ PONUKA

	Názov zákazky:
	Kompletná výsadba vinohradu 

	Obstarávateľ:
	Ema Viglašová – SHR; Sídlo: Čaka 385, 935 68
IČO: 50212176    DIČ: 1121366906
Tel: +421 901 777 388
E-mail: ema.viglasova@gmail.com



	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	         

	Sídlo 
	

	IČO:
	

	Kontaktná osoba, telefón a e-mail:
	


PARAMETRE VINOHRADU:
	MIESTO VÝSADBY
	 K.ú. Čaka, okres Levice

	VÝMERA PLOCHY
	2,08 ha

	POČET SADENÍC
	11 325 ks

	SPON VÝSADBY
	0,80 m x 2,30 m

	PRIEMERNÁ DLŽKA RADU
	260 m

	CELKOVÝ POČET RADOV 
	35

	POČET NOSNÝCH DRÔTOV 
	2

	POČET DVOJDRÔTIA
	3



	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre
	Splnenie požiadavky*

	1. Strojová výsadba viniča

	p.č.
	Položka
	Požadované parametre
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Strojová výsadba

	Automatizovaný sadzač navádzaný satelitom, jedna sadenica v lôžku 
	



	2.
	Prepravné a režijné náklady
	preprava techniky, prepravné náklady servisného vozidla a posádky
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	Odhadovaná dĺžka výsadby 
	1-5 dní
	


	



	2. Výstavba opornej konštrukcie pre vinohrad

	p.č.
	Položka
	Požadované parametre
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Radový stĺpik
	šírka 50 mm, hrúbka 1,5 mm, dĺžka 2500 mm, konštrukčná oceľ S250GD
1545- 1570 ks
	


	2.
	Koncový stĺpik
	šírka 50 mm, hrúbka 1,8 mm, dĺžka 2700 mm, konštrukčná oceľ S250GD
70- 80 ks
	


	3.
	Zemná kotva

	disk 120 až 150 mm, dĺžka 850 mm
 70- 80 ks
	



	4.
	Kotevné lano
	70- 80 ks
	


	5.
	Nosný drôt
	hrúbka 2,5 mm, pevnosť 750-950 N/mm2, ochrana Zn95%+Al5%
700 kg
	


	6.
	Dvojdrôtie 
	hrúbka 2,5 mm, pevnosť 750-950 N/mm2, ochrana Zn95%+Al5%
1350- 1400 kg 
	


	7.
	Napinák nosného drôtu
	Pre miery 1,8 – 3,00 mm
70- 80 ks
	

	8.
	Spojka nosného drôtu
	Pre miery 2,00 – 3,25 mm
10- 15 ks
	

	9.
	Napinák a spojka dvojdrôtia
	Pre miery 1,4- 2,20 mm
470- 490 ks
	

	10.
	Oporná tyčka k sadenici
	Priemer 7 mm x 1300mm
11 400- 11 450 ks
	

	11. 
	Spona k opornej tyčke
	S dvojitým istením 
11 400- 11 450 ks
	

	12.
	Tubus na vinič
	Výška 50-60 cm
	

	13.
	Držiaky dvojdrôtia
	Otvárateľné držiaky dvojdrôtia 
3100 ks
	

	14.
	Režijné a prepravné náklady
	
	



	3. Montáž opornej konštrukcie pre vinohrad

	p.č.
	Položka
	Požadované parametre
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Montáž stĺpikov
	prostredníctvom hydraulického zatláčacieho zariadenia s hyradulickým kladivom, navádzanie satelitom, 
	


	2.
	Montáž kotiev
	Hydraulickým vrtákom
	


	3.
	Montáž drôtov
	Odvíjacie zariadenie
	



	4.
	Režijné a prepravné náklady 
	
	


	5. 
	Dĺžka výstavby
	5-10 dní
	



	4. Oplotenie pozemku a výstavba oplotenia

	p.č.
	Položka
	Požadované parametre
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Stĺpik
	140 ks, vinohradnícky stĺpik, 250 cm 
	


	2.
	Pletivo
	Zvárané pletivo, samonosné, výška 180 cm, dĺžka 700m
	


	3.
	Montáž stĺpikov
	prostrednístvom hydraulického zatláčacieho zariadenia, navádzanie satelitom 
	



	4.
	Režijné a prepravné náklady 
	

	


	5. 
	Dĺžka výstavby

	Kompletná montáž oplotenia 
5-10 dní
	

	6.
	Vchodová brána
	šírka 6 metrov, výška 180 cm
	



	5. Komplexný zavlažovací systém- kvapková závlaha

	p.č.
	Položka
	Požadované parametre
	Uveďte
spĺňa/nespĺňa/parameter

	1.
	Čerpadlo
	 Sacie čerpadlo NM 25/20 3x400v, 4,0Kw, stakač pre spínanie čerpadla riadiacou jednotkou 1 ks, ovládacia skriňa pre ochranu čerpadla, zaťaženie 250/5A el. kritie IP56 – ks, ponorná sonda dvojitá 1 ks, vsuvka regulovaná mosadzná 1 ¼“ VOZ x1“ mosadzná – 1 ks, mosadzný prechodový kus  40 x 1 ¼“ VOZ 1 ks, mosadený spätný ventil s pružinou 5/4“  1 ks, mosadený prechodový kus 63 x 6/4“, istič motorový 6,3 – 10A,400V, mosadený sací koš 2 ½“ 1 ks, mosadený prechodový kus 63 x 2 ½“ 1 ks
	


	2.
	Kvapková závlaha 
	Hadica  9450 m,  16mm hrubka steny 1,0 mm, vzdialenosť odkvapkávačov 0,8 m, prieto 1,6  l/h trubka PE 40 16x1,5 PN 6, DLžKA 50m, navrtavacia objímka 50x3/4 – 36 ks, spojka z vonkajším závitom 16 mm x ¾ VOZ – 35 ks, guluvý zatvárací ventil motýlik 16x16 mm 35ks,plastová spojka 16 mm 30 ks,koncovka pre kvaplovú hadicu 16 mm 35 ks,svorky pre 16 mm kvaplovú hadicu 8000 ks. Klište pre prichytávanie hadice k vodiacemu drôtu
 
	


	3.
	Elektromagnetické ventily
	Ventil P- 1 ½ 2ks,  2 ks,konvektor vodovzdorný pre spojenie max.3 káblov o rozmere 0,5 – 1,5 mm – 3 ks, ventil pripojovací 6/4“ – 1 ks, vwentilová prípojná zastava – koleno 6/4Fx6/4M – 1 ks, spojka z vnútorným závitom 50x 1 ½“ VNZ
	



	4.
	Tlakový regulátor
	Tlakový regulátor  EZR – 100 pre ventil P-150, P-220 /0,3 – 7,0 Bar/
	

	5.
	Riadiaci systém 
	Riadiaca jednotka pre inštaláciu v exteriery 4 sekcie 1 ks, snímač dažďa -  káblový – 3 ks
	

	6.
	Potrubie a káble
	Tlaková rúra PE 100 PN 10 50X30 – 100 M – 200m, tlaková rúra PE PN 6 – 32X2,9/3,0 – 10m,koleno 90 line plus 32x32 mm- 1 ks, ventil ovzdušňovací automatický 1“ VOZ
	

	7.
	Spojovací materiál
	
	

	8.
	Režijné a prepravné náklady 
	

	


	9. 
	Dĺžka výstavby

	kompletná montáž zavlažovacieho systému
5-10 dní
	



*Splnenie požiadavky - dodávateľ uvedie  výberom z uvedených možností:
- ponuka spĺňa uvedený technický parameter a uvedie presný parameter
- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	CENA CELKOM v EUR s DPH:
	
	




Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)
	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
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Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









