Príloha č. 2 – Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov
Annex no. 2 - Table for evaluation of technical parameters


	Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov
Názov zákazky: 
Technológia pre skleníkové hospodárstvo Branislava Oremusa - Slovkvet
Projekt „ Rozšírenie skleníkového hospodárstva a optimalizácia vykurovania v Podhájskej “

Table for evaluation of technical parameters
Contract name:
Technology of the greenhouse farm of Branislav Oremus – Slovkvet
Project " Extending of the greenhouse farm and optimizing of the heating system "

	Obchodné meno spoločnosti – 
Business name of the company:



	Vyplňte len relevantné časti, na ktoré predkladáte cenovú ponuku. Ostatné časti vyčiarknite,  formát dokumentu nemeňte! Only fill in the relevant sections for which you are submitting a price offer. Strike out other parts, do not change the document format!


	

	Logický celok č.1:   Výmena tkaniny systému energetickej clony skleníka. 
                                  Changing of the screen cloth on the energy screen system


	Základná charakteristika skleníka, v ktorom sa bude realizovať výmena tkaniny. Basic characteristic of the greenhouse in which the screen cloth will be changed
	
	

	Typ strechy a usporiadania - Arrangement and roof type
	Venlo
	

	Šírka jednej lode strechy (osová vzdialenosť) - Width of one roof in the bay (axial distance)
	4000mm
	

	Šírka modulu skleníka (osová vzdialenosť) Greenhouse module width (axial distance)
	8000mm
	

	Vzdialenosť medzi stĺpmi v lodi - pozdĺžne             Distance between the posts in the bays - longitudinally
	4500mm
	

	Výška pod žľabom (od terénu 0,00)                               Height under the gutter (from the 0,00 level of the terrain)
	cca 6m
	

	Celková produkčná plocha                                               Total production area
	20 lodí x 8m šírka, 23 x 4,5 = 103,5m dĺžka, spolu 16560m2.  20 bays x 8m width, 23x4,5 = 103,5m length, total: 16560m2
	

	Počet pestovateľských zón                                              Number of climate zones
	1
	

	Sklon strechy                                                                        Slope of the roof
	min. 22°, tolerancia/tolerance +/-1°
	

	

	Parameter/časť položky
Parameter / part of the item
	Požiadavka na parametre/ Opis     Requested parameter/ description
	Parametre ponúkané uchádzačom* Parameters offered by the tenderer *
	Poznámka**  Note**

	

	Priepustnosť svetla cez tkaninu                                         Light transmission trough the screen cloth
	min. 87%
	
	

	Kalkulovaná úspora energie pri použití clony Calculated energy saving with screen cloth
	min. 45%
	
	

	Materiál tkaniny                                                              Material of the screen sheets
	HDPE pásiky alebo iný odolný materiál                  HDPE tapes or other durable material
	
	

	Hustota / hmotnosť                                                           Density / weight
	min. 75g/m2 
	
	

	Horlavosť (podľa EN 13501-1 / DIN 4102-1) Flammability (by EN 13501-1 / DIN 4102-1)
	min. odolnosť B1 - neľahko horľavé  min. 
Resistance B1 - not easily flammable
	
	

	Záručná doba                                                                  Warranty
	min. 60 mesiacov od inštalácie                               min. 60 months after installation
	
	

	Očakávaná životnosť                                                      Expected lifetime
	10 rokov / years
	
	

	Výrobca / manufacturer
	 
	
	

	
Spodné vodiace laná, priesvitné - výmena, vrátane montáže                                                                            Bottom guide wires, transparent - change, including work
	
Počet min. 20ks na 8m loď skleníka, materiál: polyester alebo iný UV odolný plast (očakávaná životnosť min. 15 rokov), hrúbka min. 2,5mm       
Amount: min. 20pcs per 8m bay of the greenhouse, material: polyester or other UV-resistant plastic (expected lifetime: min. 15 years), thickness min. 2.5mm
	
	

	
Vrchné vodiace laná, priesvitné - výmena, vrátane montáže                                                                                Upper guide wires, transparent - change, including work
	
Počet min. 10ks na 8m loď skleníka, materiál: polyester alebo iný UV odolný plast (očakávaná životnosť min. 15 rokov), hrúbka min. 2,5mm     
Amount: min. 10 pcs per 8m bay of the greenhouse, material: polyester or other UV-resistant plastic (expected lifetime: min. 15 years), thickness min. 2.5mm


	
	

	Logický celok č. 2 :  Akumulačná nádrž na uskladnenie horúcej vody z geotermálneho prameňa.
                                  Accumulation tank to store hot water from geothermal well

	Parameter/časť položky
Parameter / part of the item
	Požiadavka na parametre/ Opis     Requested parameter/ description
	Parametre ponúkané uchádzačom* Parameters offered by the tenderer *
	Poznámka**  Note**

	Objem nádrže - Volume of the tank
	1200 m3 (+/- 3%)
	
	

	Štandardná výška vodného stĺpca - Standard height of the water coloumn
	min. 10m, max. 11m
	
	

	Materiál nádrže - material
	Oceľ min. 5mm. Steel min. 5mm
	
	

	Izolácia - insulation
	200mm minerálna vlna, 200mm mineral wool
	
	

	Opláštenie nádrže - Cladding
	Oceľový vlnitý plech min. 0,6mm.
Forme shaped steel plates min. 0,6mm
	
	

	Vrátane základovej dosky - including foundation plate
	áno - yes
	
	

	Vrátane dusíkového generátora s automatickou prevádzkou - including nitrogen generator with automatic controller
	áno - yes
	
	

	Vrátane manuálnych uzáverov 2x - Including 2 manual valves
	áno - yes
	
	

	Vrátane napojenia 219mm na 10m vzdialený bod napojenia. Including connection of 219mm pipe to a 10m distant connection point
	áno - yes
	
	

	Vrátane 2 vnútorných distribučných krížov - Including 2 inner water distribution crosses
	áno - yes
	
	

	Vrátane prípravy pre umiestnenie 10 senzorov teploty 1/2". Including sockets for installing of 10 temperature sensors 1/2"
	áno - yes
	
	

	Vrátane bezpečnostného ventilu / Including safety valve
	áno - yes
	
	

	Vrátane výlezu s ochranným košom - Including ladder with safety cage
	áno - yes
	
	

	Logický celok č. 3:   Súbor ventilátorov na zabezpečenie stáleho prúdenia vzduchu v skleníku
                                                           Set of fans to ensure movement of air inside the greenhouse

	
Počet ventilátorov v skleníku (súbore)/ Amount of fans in the greenhouse (in the set)

	24
	
	

	
Min. prietok vzduchu / ventilátor / Minimal airflow / fan


	min. 4500m3/h
	
	

	Vrátane elektroinštalácie / including electrical installation
	áno / yes
	
	

	Vrátane spoločného ovládania rýchlosti 0-100%+automatika / including joint speed control 0-100%+automatic
	áno / yes
	
	

	Vrátane prednej a zadnej ochrannej mriežky /Including front- and back protection gril
	áno / yes
	
	

	Výrobca
	Manufacturer
	
	

	
	
	
	

	Logický celok č.4:  Súbor sulfurátorov
Set of sulfurators

	Počet kusov v súbore / Total amount in a set
	24
	
	

	Na použitie so sírovými tabletami 50-75mm / for usage with sulfur tablets 50-75mm
	áno / yes
	
	

	Vrátane elektroinštalácie a spoločného ovládania / including electrical installation and joint control
	áno / yes
	
	

	Výrobca
	Manufacturer
	
	



V (at) ..........................................., dňa (date) ...........................................                    




....................................................................................................................   
podpis a pečiatka uchádzača, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača
the applicant's signature and stamp, resp. person authorized to act on behalf of the tenderer


*Uveďte konkrétnu hodnotu parametra, resp. áno/nie
** Prosím uviesť výrobcu a typové označenie ponúkaného stroja/ zariadenia
* Specify the specific value of the parameter, resp. Yes No
** Please state the manufacturer and type designation of the offered machine / equipment
