Príloha č. 3 Minimálne špecifické požiadavky na predmet zákazky  2. (Obstaranie technológie v rámci robotizovaného pracoviska objektu maštaľ dojníc v areáli Poľnohospodárskeho družstva AGRIA v obci Liptovský Peter)

Vertikálna skladovacia nádrž na mlieko:
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Silo s objemom
	18 000 l
	

	2.
	Dvojplášťové vyhotovenie vyplnené polyuretánovou penou po celom obvode sila
	Vyžaduje sa
	

	3.
	Vnútorná nádrž vyhotovená z nehrdzavejúcej ocele a vonkajší plášť z hliníka
	Vyžaduje sa
	

	4.
	Vyhotovenie so spodným výparníkom a 1 bočným výparníkom
	Vyžaduje sa
	

	5.
	Možnosť pripojenia 2 chladiacich agregátov s min. chladiarenským výkonom 16 kW/1 agregát
	Vyžaduje sa
	

	6.
	Rozmery
	· Vonkajší priemer 
Max. 3 000 mm  
· Celková výška
Max. 7 500 mm
	

	7.
	Riadiaci automat pre zabezpečenie kontroly procesu chladenia a dezinfekcie nádrže
	Vyžaduje sa
	

	8.
	Automatický modul čerpadiel dezinfekčných prípravkov
	Vyžaduje sa
	

	9.
	Možnosť automatického oplachu a dezinfekcie výpustného ventilu počas sanitácie
	Vyžaduje sa
	

	10.
	Digitálna mierka mlieka
	Vyžaduje sa
	

	11.
	Externý ventil na odoberanie vzoriek mlieka
	Vyžaduje sa
	

	12.
	Servisný rebrík umiestnený z vonkajšej strany plášťa
	Vyžaduje sa
	

	15.
	Komplentá montáž zariadenia vrátane spojovacieho, inštalačného materiálu, chladiva a dopravy na miesto inštalácie
	Vyžaduje sa
	



Vertikálne silo 16t: - skutočné údaje
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Objem sila
	23 m3
	

	2.
	Kapacita sila v tonách
	16

	

	3.
	Počet nôh na sile
	4
	

	4.
	Výška sila
	9 100m 
	

	5.
	Priemer sila 
	2470mm
	










Šípové lopaty: - skutočné údaje
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Reťazový pohon s výkonom 0,75kw
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Automatické napínanie reťaze na pohone
	
Vyžaduje sa
	

	3.
	Ovládacia jednotka s mrazovou poistkou
	Vyžaduje sa
	

	4.
	Reťaz s priemerom oka 13mm 
	Vyžaduje sa
	

	5.
	Lopaty sklopné umožňujúce prejazd mechanizmov
	Vyžaduje sa
	

	6.
	Oceľové stierky lopát z tvrdeného materiálu (napr. hardox)
	Vyžaduje sa
	

	7.
	Lopaty, ktoré čistia hneď od začiatku svojho pohybu (nie V lopaty)
	Vyžaduje sa
	

	8.
	Lopaty schopné prevádzky bez drážky v podlahe
	Vyžaduje sa
	



Lopata priečneho kanálu: - skutočné údaje
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Lanový pohon  0,75kw
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Lopaty v priečnom kanály 2ks
	
Vyžaduje sa
	

	3.
	Oceľové lano s priemerom 13 mm 
	Vyžaduje sa
	



Šijová zábrana kŕmneho stola 269m: - skutočné údaje
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Vodorovné rúry 2" s hrúbkou steny 3,65mm
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Stĺpik 3" hrúbka steny 4,1mm
	Vyžaduje sa

	



Samofixačná zábrana kŕmneho stola 55m
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Dĺžka jednej časti 2800mm
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Stĺpik 3" hrúbka steny 4,1mm
	
Vyžaduje sa
	

	3.
	Počet fixácii v jednej časti 4ks so šírkou 700mm pre jeden ks HD 
	Vyžaduje sa
	






Jednosmerné bránky 
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Dĺžka jednosmernej bránky 4 000mm
	Vyžaduje sa
	



Pevné rúrové hradenia maštale 425m 
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Vodorovné rúry 2" s hrúbkou steny 3,65mm
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Stĺpik 2,5" hrúbka steny 3,7mm
	
Vyžaduje sa
	



Pevné rúrové hradenia čakárne 190 m 
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Vodorovné rúry 2" s hrúbkou steny 3,65mm
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Stĺpik 2,5" hrúbka steny 3,7mm
	
Vyžaduje sa
	



Napájačky
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Vyhrievané na 230V
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Dĺžka nerezovej napájačky 2000mm
	
Vyžaduje sa
	

	3.
	Pripojenie vody 3/4"
	Vyžaduje sa
	



Deliace brány
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	3 vodorovné rúry
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Výška brány 900mm
	
Vyžaduje sa
	

	3.
	Nastaviteľná šírka brány
	Vyžaduje sa
	






Mechanické škrabadlo 
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Šírka 490mm
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Výška 1500mm
	Vyžaduje sa
	

	3.
	Pozinkované závesné zariadenie 
	Vyžaduje sa
	

	4.
	Váha kefy 49kg
	Vyžaduje sa
	

	5.
	Dĺžka štetín od 350mm do 500mm
	Vyžaduje sa
	



Podlahová guma 1931 m2
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Hrúbka podlahovej gumy 18mm – 25mm
	Vyžaduje sa
	



Miešadlo
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Príkon 7,5kW
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Na nohe s rozmermi 80 x 80 mm
	Vyžaduje sa
	



Čerpadlo
	P.č.
	Požadovaný technický parameter
	Hodnota požadovaného parametra
	Konkrétna hodnota parametra (uchádzač doplní:
áno / nie / hodnota)

	1.
	Ponorné 
	Vyžaduje sa
	

	2.
	Príkon 22kW
	Vyžaduje sa
	




podpis a pečiatka uchádzača:
Miesto:
Dátum: 
