Príloha č. 2A

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ**

Zákazka:

**Výzva č. 4 Nákup Cisco switchov a bezdrôtového sprievodcovského systému**

**Obchodné meno uchádzača:** ..............................................................................

**Adresa/sídlo uchádzača:** ..............................................................................

**IČO:** ..............................................................................

1. ***časť - Cisco switche***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka\*** | **Merná** **jednotka****(MJ)** | **Cena za MJ v EUR bez DPH** | **Požadovaný počet MJ** | **Cena za požadovaný počet MJ v EUR bez DPH** |
| ***1. manažovateľný sieťový prepínač 8 + 2 portov - Cisco Catalyst C1000-8T-2G-L*** ***- 8 portov pre pripojenie metalickej kabeláže ukončenej RJ45 koncovkami, podpora rýchlosti 10/100/1000Mbps,*** ***- 2 samostatné porty pre pripojenie SingleMode alebo MultiMode optickej kabeláže prostredníctvom SFP modulov, alebo twin-axial kabeláže, podpora rýchlosti 100/1000Mbps*** ***- firmware licencia Cisco LAN Base******- Ďalšie funkcie: plne duplexný režim, podpora 801.1Q VLAN, SpanningTree a RapidSpanningTree protocol, IGMPv3 snooping, 802.1x, QoS, podpora SNMP, management cez telnet a ssh, detekcia pripojeného switchu (neighbor detection), podpora VTP domain******- Napájanie: 1x napájací zdroj 230V + napájací kábel******- Montážna sada do racku 19“ - súčasť dodavky******- 36 mesačná hardware podpora******- Prístup k aktualizáciám firmware a software minimálne po dobu trvania podpory*** | ks |  | 4 |  |
| ***2. manažovateľný sieťový prepínač 16 + 2 portov - Cisco Catalyst C1000-16T-2G-L – 4 ks******- 16 portov pre pripojenie metalickej kabeláže ukončenej RJ45 koncovkami, podpora rýchlosti 10/100/1000Mbps,*** ***- 2 samostatné porty pre pripojenie SingleMode alebo MultiMode optickej kabeláže prostredníctvom SFP modulov, alebo twin-axial kabeláže, podpora rýchlosti 100/1000Mbps*** ***- firmware licencia Cisco LAN Base******- Ďalšie funkcie: plne duplexný režim, podpora 801.1Q VLAN, SpanningTree a RapidSpanningTree protocol, IGMPv3 snooping, 802.1x, QoS, podpora SNMP, management cez telnet a ssh, detekcia pripojeného switchu (neighbor detection), podpora VTP domain******- Napájanie: 1x napájací zdroj 230V + napájací kábel******- Montážna sada do racku 19“ - súčasť dodavky******- 36 mesačná hardware podpora******- Prístup k aktualizáciám firmware a software minimálne po dobu trvania podpory*** | ks |  | 4 |  |
| **Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH** |  |

*Vysvetlivky:*

\* Položka je bližšie uvedená v opise predmetu zákazky - príloha č. 1. Cena je uvedená na základe vlastných prepočtov, pričom sa zobrali do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu zákazky a do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Uchádzač uvedie cenu s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

**Platca DPH**: **áno** [ ]  / **nie** [ ]

*(uchádzač označí správne zaškrtávacie pole)*

V .................................. dňa ....................

 ...........................................................................

 Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

 podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky