Príloha č. 4A

**Návrh Vlastného riešenia**

**na preukázanie požiadaviek na predmet zákazky**

1. ***časť - Cisco switche***

Zákazka: **Výzva č. 4 Nákup Cisco switchov a bezdrôtového sprievodcovského systému**

**Obchodné meno uchádzača:** ............................................................................................

**Adresa/sídlo uchádzača:** ............................................................................................

**IČO:** ............................................................................................

|  |  |
| --- | --- |
| *Požiadavky verejného obstarávateľa:* | *Uchádzač uvedie konkrétny ponúkaný tovar a súčasne, či spĺňa/nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa:* |
| ***1. Manažovateľný sieťový prepínač 8 + 2 portov - Cisco Catalyst C1000-8T-2G-L – 4 ks*** | |
| *-* 8 portov pre pripojenie metalickej kabeláže ukončenej RJ45 koncovkami, podpora rýchlosti 10/100/1000Mbps,  - 2 samostatné porty pre pripojenie SingleMode alebo MultiMode optickej kabeláže prostredníctvom SFP modulov, alebo twin-axial kabeláže, podpora rýchlosti 100/1000Mbps  - firmware licencia Cisco LAN Base  - Ďalšie funkcie: plne duplexný režim, podpora 801.1Q VLAN, SpanningTree a RapidSpanningTree protocol, IGMPv3 snooping, 802.1x, QoS, podpora SNMP, management cez telnet a ssh, detekcia pripojeného switchu (neighbor detection), podpora VTP domain  - Napájanie: 1x napájací zdroj 230V + napájací kábel  - Montážna sada do racku 19“ - súčasť dodavky  - 36 mesačná hardware podpora  - Prístup k aktualizáciám firmware a software minimálne po dobu trvania podpory |  |
| ***2. Manažovateľný sieťový prepínač 16 + 2 portov - Cisco Catalyst C1000-16T-2G-L – 4 ks*** | |
| - 16 portov pre pripojenie metalickej kabeláže ukončenej RJ45 koncovkami, podpora rýchlosti 10/100/1000Mbps,  - 2 samostatné porty pre pripojenie SingleMode alebo MultiMode optickej kabeláže prostredníctvom SFP modulov, alebo twin-axial kabeláže, podpora rýchlosti 100/1000Mbps  - firmware licencia Cisco LAN Base  - Ďalšie funkcie: plne duplexný režim, podpora 801.1Q VLAN, SpanningTree a RapidSpanningTree protocol, IGMPv3 snooping, 802.1x, QoS, podpora SNMP, management cez telnet a ssh, detekcia pripojeného switchu (neighbor detection), podpora VTP domain  - Napájanie: 1x napájací zdroj 230V + napájací kábel  - Montážna sada do racku 19“ - súčasť dodavky  - 36 mesačná hardware podpora  - Prístup k aktualizáciám firmware a software minimálne po dobu trvania podpory |  |

V .................................. dňa .........................

...........................................................................

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky