	Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

	Názov uchádzača : 

	Sídlo uchádzača :   

	IČO uchádzača :     

	Kontaktné údaje uchádzača (č.tel., email):  

	

	Názov zadávateľa:  KLAS-AGRO, s.r.o.

	Sídlo zadávateľa:    Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec

	IČO zadávateľa:      44 956 371

	Názov projektu:       Modernizácia rastlinnej výroby – KLAS-AGRO

	Názov zákazky:        Pozberová linka na príjem, odhlinenie, pretriedenie a automatické plnenie ohradových paliet poľnohospodárskym produktom

	

	1. Príjmový zásobník – 1 ks




	
Výrobca: 
Typové označenie s príslušenstvom: 

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	príjem produktu z korby nákladného automobilu alebo traktorového návesu
	áno
	

	sústava odhliňovacích valcov
	áno
	

	počet odhliňovacích valcov
	min. 6 ks
	

	nastaviteľná medzera medzi odhliňovacími valcami
	áno
	

	nastaviteľná rýchlosť otáčania odhliňovacích valcov
	áno
	

	sústava predtriediacich valcov
	áno
	

	počet triediacich valcov
	min. 6 ks
	

	nastaviteľná medzera medzi triediacimi valcami
	áno
	

	nastaviteľná rýchlosť otáčania triediacich valcov
	áno
	

	regulácia sklonu triediacich valcov
	áno
	

	šírka pohyblivého dna
	min. 160 cm
	

	plynulá regulácia pohyblivého dna
	áno
	

	regulácia rýchlosti dna meraním výšky vrstvy produktu
	áno
	

	počet odsunových dopravníkov
	min. 3 ks
	

	reverz odsunových dopravníkov
	áno
	

	objem zásobníka
	min. 9 m3
	



	[bookmark: _Hlk143087794]2. Plnič ohradových paliet – 2 ks




	
Výrobca: 
Typové označenie s príslušenstvom: 

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	min. rozmer plneného boxu 1600 x 1200 x 1300 mm
	áno
	

	šetrné plnenie minimalizovaním výšky pádu produktu 
(pomocou sklápanie plniaceho dopravníka do palety, alebo zdvíhaním palety alebo pomocou tlmiacej plachty)
	áno
	

	posun plniaceho dopravníka do strán pre optimálne plnenie
	áno
	

	šírka plniaceho dopravníka
	min. 50 cm
	

	teoretická výkonnosť
	min. 20 t.h-1
	

	elektrický príkon
	max. 5 kW
	

	dodávací dopravník pre prísun produktu do plniča
	áno
	

	regulované dorazy pre rôzne rozmery ohradových paliet
	áno
	

	snímače plnenia
	áno
	



	2. Nadradený systém riadenia – 1 ks




	
Výrobca: 
Typové označenie s príslušenstvom: 

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	riadenie chodu linky podľa stavu strojov a produktu
	áno
	

	kompatibilný protokol komunikácie so strojmi rôznych výrobcov
	áno
	

	riadiaci a bezpečnostný obvod pracujúci s bezpečným napätím 12V - 24V DC
	áno
	

	FTDI čip alebo ekvivalent pre lokálnu úpravu/upgrade softvéru koncovým užívateľom
	áno
	

	optická a akustická signalizácia pripravenosti a chodu zariadení
	áno
	

	budúca úprava softvéru v závislosti od úprav a rozširovania linky
	áno
	

	možnosť rozšírenia o LCD displej
	áno
	

	komunikácia cez RS232 alebo RS485 pre budúce rozširovanie linky
	áno
	

	ochrana pred prachom a vodou min. IP55
	áno
	




	
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Počet kusov
	Cena spolu 
v EUR bez DPH

	Pozberová linka 
	
	1 ks
	

	DPH 20 %
	

	Cena (suma spolu)  v EUR vrátane DPH 
	





V ...................................., dňa .......................
	    			          			

________________________________
									Podpis a pečiatka uchádzača
1
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