	Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky

	Názov uchádzača : 

	Sídlo uchádzača :   

	IČO uchádzača :     

	Kontaktné údaje uchádzača (č.tel., email):  

	

	Názov zadávateľa:  KLAS-AGRO, s.r.o.

	Sídlo zadávateľa:    Zvolenská cesta 2740, 984 01 Lučenec

	IČO zadávateľa:      44 956 371

	Názov projektu:       Modernizácia rastlinnej výroby – KLAS-AGRO

	Názov zákazky:       Autonómne zariadenie na precíznu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín 




	
1ks Center pivot – polkruh

Výrobca: 
Typové označenie s príslušenstvom: 

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	[bookmark: _Hlk143098482]Systémová dĺžka v metroch
	Max. 503,49
	

	Obsah postrekovanej plochy v ha
	Max. 40,4 
	

	Tlak vody na vstupe v baroch
	Min. 2
	

	Ovládanie GPS
	Áno
	

	Precízne sektorové riadenie
	Áno
	

	Špeciálne trysky na presne riadenú aplikačnú dávku prípravkov na ochranu rastlín 
	Áno
	

	napájanie diesel generátorová sada s ovládacím modulom a nádržou
	Áno
	

	Aplikátor hnojiva s presným dávkovaním
	Áno
	

	Plne automatizovaný systém
	Áno
	




	
1ks Center pivot – plný kruh

Výrobca: 
Typové označenie s príslušenstvom: 

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Systémová dĺžka v metroch
	Max. 413,19
	

	Obsah postrekovanej plochy v ha
	Max. 60,8 
	

	Tlak vody na vstupe v baroch
	Min. 3,7
	

	Ovládanie GPS
	Áno
	

	Precízne sektorové riadenie
	Áno
	

	Špeciálne trysky na presne riadenú aplikačnú dávku prípravkov na ochranu rastlín 
	Áno
	

	napájanie diesel generátorová sada s ovládacím modulom a nádržou
	Áno
	

	Aplikátor hnojiva s presným dávkovaním
	Áno
	

	Plne automatizovaný systém
	Áno
	




	1ks Center pivot - polkruh

Výrobca: 
Typové označenie s príslušenstvom: 

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Systémová dĺžka v metroch
	Max. 442,44
	

	Obsah postrekovanej plochy v ha
	Max. 30,6 
	

	Tlak vody na vstupe v baroch
	Min. 2,5
	

	Ovládanie GPS
	Áno
	

	Precízne sektorové riadenie
	Áno
	

	Špeciálne trysky na presne riadenú aplikačnú dávku prípravkov na ochranu rastlín 
	Áno
	

	napájanie diesel generátorová sada s ovládacím modulom a nádržou
	Áno
	

	Aplikátor hnojiva s presným dávkovaním
	Áno
	

	Plne automatizovaný systém
	Áno
	




	
1ks Center pivot – plný kruh

Výrobca: 
Typové označenie s príslušenstvom: 

	Požadovaný parameter
	Požadovaná hodnota
	Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť

	Systémová dĺžka v metroch
	Max. 317,04
	

	Obsah postrekovanej plochy v ha
	Max. 36,8 
	

	Tlak vody na vstupe v baroch
	Min. 2,4
	

	Ovládanie GPS
	Áno
	

	Precízne sektorové riadenie
	Áno
	

	Špeciálne trysky na presne riadenú aplikačnú dávku prípravkov na ochranu rastlín 
	Áno
	

	napájanie diesel generátorová sada s ovládacím modulom a nádržou
	Áno
	

	Aplikátor hnojiva s presným dávkovaním 
	Áno
	

	Plne automatizovaný systém
	Áno
	





	
	Jednotková cena v EUR bez DPH
	Počet kusov
	Cena spolu 
v EUR bez DPH

	Autonómne zariadenie na precíznu aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín
	
	1 ks
	

	DPH 20 %
	

	Cena (suma spolu)  v EUR vrátane DPH 
	




V ...................................., dňa .......................
	    			          			

________________________________
									Podpis a pečiatka uchádzača
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