**Technická špecifikácia predmetu zákazky**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Názov zákazky:*** | **Investície do baliarne mäsa – Kartonovačka s dopravníkom** |
| ***Prijímateľ:*** | **ISTERMEAT a.s.**  Povodská cesta č.14, 929 01 Dunajská Streda |

|  |  |
| --- | --- |
| **IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA** | |
| ***Obchodné meno a sídlo:*** |  |
| ***IČO uchádzača:*** |  |
| ***Telefón a e-mail uchádzača:*** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kartonovačka s dopravníkom** | | | |
| p.č. | ***Položka*** | ***Parameter*** | **Uveďte**  **spĺňa/nespĺňa** |
| 1. | Čas cyklu stroja | Max. 30 kartonov za min/v závislosti od rozmerov plocheho rezu a modelu škatule,  Garancia 25-28škatul/min. |  |
| 2. | Prednastavené formáty škatúl |  |  |
| 3. | symetrické nastavenie bočných líšt |  |  |
| 4. | Nastavenie (pohyb) nádrží na lepidlo |  |  |
| 5. | Nastavenie rezov |  |  |
| 6. | Nastavenie skladacieho modulu |  |  |
| 7. | 3 typy náradí - uvádzané sú zlepenom stave vonkajšie rozmery kartónov | Rozmery hotových kartónov:   1. 599x399x141 jednoduchý 2. 599x399x180 mm lepené priehyby na zosilneni stability kartónov 3. Malý samoobslužný kartón 100-300 x 100-500 x 80-200 mm |  |
| 8. | Výber formátu na ovládacom paneli (dĺžka lepiacich čiar) | Podla programu |  |
| 9. | Zmena výšky zásobníka trvá asi 5 minút. Zmenu spodného formátu (prednastaveného) trva menej ako 10 minút. |  |  |
| 11. | Zásobník na kartónové prírezy s výškou netto 600 mm kartónov |  |  |
| 12. | Automatické dopĺňanie nádrží na tavné lepidlo granulátmi lepidla: 2 x 4 kg. |  |  |
| 13. | Doplnenie kartónového zásobníka bez zastavenia výroby |  |  |
| 14. | Spotreba lepidla na krabičku: | 1 az 3g |  |
| 15. | Zariadenia na horúcu taveninu sa musia pred použitím zahriať približne 45 minút,automatický štart nastaviteľný pomocou časovača |  |  |
| 16. | Výška plnenia kartónových prírezov: | 1115mm |  |
| 17. | Výška naplnenia granulátov lepidla | 900mm |  |
| 18. | Výstupná výška boxu: 155 mm, ak je výstup rovný alebo 205 mm, ak je výstup ľavý alebo pravý. |  |  |
| 19. | Priestorové požiadavky a umiestnenie |  |  |
| 19-1. | Stohovacie zariadenie s automatickým nastavovaní dopravníkového systému pre výstup škatúľ, možno postaviť priamo na baliacej stanici. |  |  |
| 19-2. | Priestorové požiadavky: podla dispozičných výkresov  - Výstup z boxu vpredu, vľavo alebo vpravo v závislosti od toho, ako je nastavený dopravníkový systém |  |  |
| 19-3. | Dĺžka štandardného stúpacieho dopravníkového systému: | 1880mm |  |
| 19-4. | Dopravnik na dopravu kartónov k jednotlivým strojom |  |  |
| 20-2. | Záruka | 24 mesiacov alebo viac |  |

**\*Splnenie požiadavky** - uchádzač uvedie výberom z uvedených možností:

- ponuka **spĺňa** uvedený technický parameter

- ponuka **nespĺňa** uvedený technický parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a zaškolenie obsluhy.

**Potenciálny dodávateľ je\* / nie\* je platcom DPH. (\* Prečiarknite, čo sa vás netýka)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Meno a priezvisko**  **štatutárneho zástupcu:** |  |
| **Podpis a pečiatka:** |  |
| **Miesto a dátum podpisu:** |  |