

NÁVRH TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE A CIEN
na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky:


„Linka na výrobu ovocných štiav, nektárov, lekvárov a sušeného ovocia bez odpadovou technológiou“


vyhláseného dotovanou osobou OVOSAD spol. s r. o., Jablonská 9015, 907 01  Myjava, 
IČO: 36318701 


Identifikácia obstarávateľa :
Názov spoločnosti: 		OVOSAD spol. s r. o.
IČO: 				36318701
Sídlo spoločnosti: 		Jablonská 9015, 907 01 Myjava
Kontaktná osoba: 		Ing. Břetislav Říha
Email: 				ovosad@gmail.com 
Tel.: 				0905 434 691

Identifikácia uchádzača :
Názov spoločnosti: 		....................................
IČO: 				....................................
Sídlo spoločnosti: 		....................................
Kontaktná osoba: 		....................................
Email: 				....................................
Tel.: 				.....................................

Názov zákazky:	Linka na výrobu ovocných štiav, nektárov, lekvárov a sušeného ovocia bez odpadovou technológiou
	Zadávateľom požadované parametre:
	Technická špecifikácia ponúkaného tovaru (uviesť presnú hodnotu technickej špecifikácie, resp. konštatovanie či danú špecifikáciu ponúkaný tovar SPĹŇA / NESPĹŇA)

	1. Technológie na výrobu ovocných štiav a nektárov :

	1) Umývačka a drvička
	

	Nerez prevedenie
	

	Výkon minimálne 1500 kg/h
	

	Šikmý dopravník s sprchovacími tryskami
	

	Motor drviča minimálne 3 kW
	

	Plynulá elektronická regulácia rýchlosti dopravníku
	

	Možnosť využitia umývačky a dopravníku bez priechodu drvičom
	

	Vymeniteľné sýta
	

	2) Automatický pásový lis
	

	Nerez konštrukcia
	

	Výkon minimálne 600 kg/h
	

	Výťažnosť minimálne  70%
	

	Plynulá elektronická regulácia rýchlosti pásu
	

	Systém vysokotlakového čistenia pásu
	

	Automatické spínanie / vypínanie navodzujúcich prečerpávacích stanice muštu pri naplnení / nízke hladiny muštu v nádrži.
	

	Automatické centrovaní pásu
	

	3) Prečerpávacia nádrž pro lis
	

	Nerez prevedenie
	

	Sýto pre filtráciu hrubých častí
	

	Integrované čerpadlo muštu
	

	Automatické spínanie / vypínanie navodzujúcich prečerpávacích stanice muštu pri naplnení / nízke hladiny muštu v nádrži.
	

	4) Paster
	

	Nerezový výmenník trubka v trubke
	

	Výkon pasteru minimálne 400 l/h
	

	Zdroj tepla: elektrina
	

	Automatická regulácia teploty a prietoku, nastaviteľná teplota pasterizácia
	

	Priebežný systém bez navracaniu muštu do nádrže nebo čerpadla
	

	Integrované excentrické šnekové čerpadlo
	

	Regulácia otáčok čerpadla frekvenčným meničom
	

	Komunikácia s plničkou
	

	Ochrana čerpadla proti suchému chodu
	

	5) Plnička bag in boxov
	

	Systém merania indukčným prietokomerom
	

	Výkon minimálne 1000 l/h pri plnení bagov 5 litrov
	

	Automatické dávkovanie nastaveného množstva
	

	Integrované čerpadlo 
	

	Vhodné pro studené i horúce plnenie
	

	Vyrovnávací nádrž
	

	Dávkovanie 2 až 20 litrov
	

	Pre uzávery Vitop
	

	Systém vytvorenia vákua v sáčku pred plnením
	

	Prevedenie na vlastním rámu
	

	6) Plnička fliaš
	

	Nerez prevedenie
	

	Vlastní vyrovnávací nádrž
	

	Minimálne 4 plniace hlavy
	

	Výkon minimálne 400 l/h
	

	7) Nerezové nádrže 1000 litrov – 1 kus
	

	Kónické dno
	

	Totálna výpust s guľovým ventilom DN32
	

	Odkaľovacia výpust s guľovým ventilom DN32
	

	Proti prašné veko
	

	8) Nerezové nádrže 500 litrov – 1 kus
	

	Kónické dno
	

	Totálna výpust s guľovým ventilom DN32
	

	Odkaľovacia výpust s guľovým ventilom DN32
	

	Proti prašné veko
	

	9)  Čerpadlo muštu
	

	Prepojovacie čerpadlo (Výkon minimálne 3000 l/h, typ čerpadla rmutov)
	

	10) Miešadlo
	

	Miešadlo pre miešaní vo vnútri nerez nádrží
	

	Systém uchytenia mixéru cez guľový ventil nádrže 
	

	11) Šnekový lis
	

	Pre lisovanie olejnatých semien za studena
	

	Výkon minimálne 8 kg/h
	

	Vrátane topnej manžety, podstavce a servisného náradia
	

	
Typové označenie:                    ....................................................


Cena v Eur bez DPH za 1 ks:    ....................................................







	Zadávateľom požadované parametre:
	Technická špecifikácia ponúkaného tovaru (uviesť presnú hodnotu technickej špecifikácie, resp. konštatovanie či danú špecifikáciu ponúkaný tovar SPĹŇA / NESPĹŇA)

	2. Technológie na výrobu lekvárov :

	1) Odkôstkovačka / Pasírka
	

	Nerez prevedenie
	

	Výkon minimálne 500 kg/h
	

	Výkon motoru minimálne 2,2 kW
	

	Vymeniteľné sitá s perforácií 0,8 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm
	

	2) Excentrické šnekové čerpadlo
	

	Dve rýchlosti, možnosť zmeny smeru
	

	Výkon 4500 a 9000 litrov za hodinu
	

	Vrátane nerez násypky a privádzacieho šneku
	

	3) Kotol na varenie lekvárov
	

	Objem minimálne 80 litrov
	

	Dvojitý plášť s glycerínom
	

	Integrované motorizované miešadlo, motor umiestený zospodu
	

	Nastaviteľná teplota
	

	4) Piestová plnička lekvárov
	

	Výkon minimálne 250 pohárov za hodinu podľa veľkosti pohárov
	

	Nerez prevedenie
	

	Bezkalová plniaca hlava
	

	Integrované čerpadlo 
	

	Možnosť pevných častíc do 7 mm
	

	Vrátane zásobníku minimálne 25 litrov
	

	Automatické dávkovanie 100 až 2000 ml
	

	5) Pasírovač
	

	Nerez prevedenie stroja, nerez násypka
	

	Výkon aspoň 60 kg/h
	

	Príkon do 0,75 kW
	

	Sýta 0,5 mm, 1 mm, 3 mm, 5 mm 
	

	Stolné prevedenie
	

	Typové označenie:                    ....................................................

Cena v Eur bez DPH za 1 ks:    ....................................................




	Zadávateľom požadované parametre:
	Technická špecifikácia ponúkaného tovaru (uviesť presnú hodnotu technickej špecifikácie, resp. konštatovanie či danú špecifikáciu ponúkaný tovar SPĹŇA / NESPĹŇA)

	3. Technológia sušenia ovocia :

	1) Odjadrovač, krájač a lúpačka jabĺk
	

	Výkon minimálne 70 kg/h
	

	Ruční nasadenie plodu
	

	Automatické olúpanie a nakrájanie
	

	Krájanie na plátky o hrúbke 5,5 mm
	

	2) Odkôstkovačka čerešní a višní pre sušenie
	

	Výkon minimálne 70 kg/h
	

	Vrátane nerez násypky
	

	Nerez prevedenie
	

	Vytlačenie kôstky bez deformácie plodu
	

	3) Odkôstkovačka marhúľ a sliviek pre sušenie
	

	Výkon až 195 plodov za hodinu
	

	Vytlačení kôstky bez deformácie plodu
	

	Možnosť iba vytlačenia nebo rozrezania na jednej strane alebo polenie 
	

	Nastaviteľná rýchlosť
	

	Vymeniteľné nosné taniere (prípadne valce) pre plody s rôznou veľkosťou plodov
	

	4) Horko vzdušná sušiareň ovocia
	

	Minimálna plocha sušení 25 m2
	

	Nastaviteľná teplota až 65°C
	

	Nastaviteľná teplota
	

	Automatická ventilácia, riadenie teploty, odvodu vlhkosti
	

	Príkon v rozsahu 6-8 kW
	

	Spotreba elektrické energie do 1,2 kWh na liter odparenej vody
	

	Vrátane nerezových sít pre ovocie
	

	Možnosť osadiť výmenníkom voda vzduch pre využitie horúcej vody ako zdroj tepla
	

	Typové označenie:                    ....................................................

Cena v Eur bez DPH za 1 ks:    ....................................................






Rekapitulácia rozpočtu :
	Položka
	Cena za 1 ks v Eur bez DPH
	Množstvo
	Cena spolu v Eur bez DPH

	1. Technológie na výrobu ovocných štiav a nektárov
	
	1
	

	2. Technológie na výrobu lekvárov
	
	1
	

	3. Technológia sušenia ovocia
	
	1
	

	S P O L U
	




Zadávateľ verejného obstarávania požaduje, aby spolu s dodaným tovarom bola dodaná aj kompletná technická dokumentácia, aby súčasťou dodania bola aj montáž jednotlivých zariadení, ich uvedenie do prevádzky a kompletné zaškolenie obsluhujúceho personálu. Tovar musí byť nový.



Požiadavky obstarávateľa: 
Uchádzač musí vyplniť uvedenú tabuľku „Návrh technickej špecifikácie, pričom musí uviesť presnú hodnotu technickej špecifikácie ponúkaného tovaru, resp. konštatovanie či danú špecifikáciu ponúkaný tovar SPĹŇA / NESPĹŇA.




V ………………….. dňa ………………………..







                                                                            …………………………………………………………….
osoba alebo osoby s právom podpisovať v mene uchádzača
