Príloha č. 1 
Príloha č. 1 Špecifikácia  technologickej linky na výrobu osív


1. PREDČISTIČKA ZRNÍN
Predčistenie zrnín: repka, pšenica, slnečnica
Predčistička s rotačným bubnom a aspiračným zariadením,
Cyklón s rotačným podávačom
Maximálny elektrický príkon zariadenia – 15kW,
· výkon na čistenie repky (osivo) minimálne 12,0t/hod
· výkon na čistenie pšenice (osivo)  minimálne 15,0t/hod
· výkon na čistenie slnečnice (osivo)  minimálne 6,0t/hod

2. ČISTIČKA ZRNÍN
Čistenie zrnín: repka, pšenica, slnečnica 
Čistička s s pendulárnym pohybom sít a aspiračným zariadením,
Cyklón s rotačným podávačom
Maximálny elektrický príkon zariadenia – 30kW,
· výkon na čistenie repky (osivo) minimálne 12,0t/hod
· výkon na čistenie pšenice (osivo) minimálne 15,0t/hod
· výkon na čistenie slnečnice (osivo) minimálne 6,0t/hod

3. MORIČKA OSÍV
Morenie osív: repka, pšenica, slnečnica
Čistička s s pendulárnym pohybom sít a aspiračným zariadením,
Celonerezové prevedenie,
Výkon čerpadla – minimálne 50 l/h,
Namorenosť – minimálne 90% osív
Maximálny elektrický príkon zariadenia – 3kW,
· výkon morenia minimálne 1,0t/hod

4. DOPRAVNÉ CESTY
Prevedenie dopravníkov – pozinkovaný plech,
Snímače preplnenia pri reťatových dopravníkoch
Snímače otáčok a vybočenia – pri korčekovom elevátore,
Elektropohony dopravníkov – NORD,
Výkon príjmových dopravných ciest minimálne 60t/h (pri objemovej hmotnosti komodity750kg/m3,

5. OSTATNÉ DODÁVKY

Spádové potrubia – priemer rúr minimálne 200mm,

6. MONTÁŽNE A ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁCE, UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Montážne a elektroinštalačné práce technologických zariadení,
Elektroinštalačný a spotrebný materiál,
Žeriavnické a dopravné náklady,
Uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy. 

