**ARVUM, Poľnohospodárske družstvo**

Körtvélyešská 490/30, 930 25 Vrakúň

IČO: 00191752; IČ DPH: SK2020365754

Tel: +421 907 747263 ; E-mail: office@arvum.sk

**Technická špecifikácia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Subjekt prekladajúci cenovú ponuku** | |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platiteľ DPH/Neplatiteľ DPH: |  |
| IČ DPH: |  |
| Štatutár: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| Tel. č./Mobil: |  |
| E-mail: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Názov: | **Ťahaný obracač sena – 1 ks** |
| Typové označenie: |  |
| Výrobca: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Požadovaný technický parameter** | **Hodnota požadovaného parametra** | **Konkrétna hodnota parametra**  **(uchádzač doplní:**  **áno / nie / hodnota)** |
|  | | | |
| 1. | Pracovný záber stroja | min. 8800 mm -max 8900mm |  |
| 2. | Počet rotorov | 8 |  |
| 3. | Počet ramien na rotore | min. 6 |  |
| 4. | Hydraulicky sklopná prepravná náprava | Vyžaduje sa |  |
| 5. | Otáčky vývodového hriadeľa | 540 ot/min |  |
| 6. | Dvojbodový záves kat II s výkyvným alebo kopírovacím zariadením | Vyžaduje sa |  |
| 7. | Ochrana rotorov pomocou preťažovacej spojky | Vyžaduje sa |  |
| 8. | Prepravná šírka | od2900 do 2990mm |  |
| 9. | Prepravná výška | Max. 3600m |  |
| 10. | Potrebný výkon traktora | Max 45 kW |  |
| 11. | Kĺbový hriadeľ s preťažovacou spojkou a voľnobežkou | Vyžaduje sa |  |
| 12. | Automatický postup jednotlivých sekcií a podvozku pri prestavení z pracovnej do prepravnej polohy | Vyžaduje sa |  |
| 13. | Hydraulické ovládanie hraničného obracania | Vyžaduje sa |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena bez DPH v EUR: |  |
| DPH v EUR: |  |
| Cena s DPH v EUR: |  |

Miesto a dátum vystavenia cenovej ponuky:

Meno, podpis a pečiatka oprávnenej osoby: