Príloha č. 4 – Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov

	Tabuľka pre hodnotenie technických parametrov
Názov zákazky: Obstaranie technológie pre spoločnosť 
VITA – ZEL & company, spol. s r.o.
Projekt: „Investície spoločnosti VITA-ZEL & company, spol. s r.o. prispievajúce k odolnému, udržateľnému a digitálnemu oživeniu“

	Obchodné meno spoločnosti:

	Adresa uchádzača:

	IČO:
	DIČ: 
	IČ DPH:

	Kontaktná osoba:
	

	Telefón:
	e-mail:

	[bookmark: _GoBack] „Vyplňte len riadky prislúchajúce k tým častiam, na ktoré predkladáte cenovú ponuku. Formát dokumentu nemeňte!“



Logický celok č. 1: 
	1) Kombajn na zber koreňovej zeleniny – 1ks


	Technický údaj - požadovaný parameter
	Splnenie podmienky / Ponúkané parametre **

	Základná výbava:

	Kombajn na zber koreňovej zeleniny 1 riadkový, nový, min. 24 mesačná záruka
	ÁNO / NIE

	Typ uchytenia stroja na traktor - ťahaný
	ÁNO / NIE

	Náprava s natáčaním kolies a automatickou neutrálnou pozíciou
	ÁNO / NIE

	Vzduchové brzdy 
	ÁNO / NIE

	Sada 2 kolies 600/55 R26.5
	ÁNO / NIE

	Alternatívne ľavé koleso pre otvorenie zberaného poľa – 320/85 R32
	ÁNO / NIE

	Úchyt na tiahle – K80 
	ÁNO / NIE

	Ozubené zberové remene s dĺžkou min. 10 500 mm 
	

	Ozubené zberové remene s nastaviteľnou rýchlosťou a smerom 
	ÁNO / NIE

	Synchronizácia rýchlosti ozubených remeňov s pracovnou rýchlosťou 
	ÁNO / NIE

	Rotujúce torpéda 
	ÁNO / NIE

	Automatická kontrola hĺbky vyorávania s proporčným senzorom 
	ÁNO / NIE

	Automatické navádzanie na riadok s proporčným senzorom 
	ÁNO / NIE

	Uvoľňovanie napínania zberových remeňov – MANUÁLNE 
	ÁNO / NIE

	Hydraulické dopínanie zberových remeňov 
	ÁNO / NIE

	Rotujúce prstové čističe koreňov s nastaviteľnou rýchlosťou z kabíny – min. 2 ks 
	ÁNO / NIE

	Priečny dopravník so šírkou min. 610 mm 
	ÁNO / NIE

	Inšpekčná platforma pre 1 osobu 
	ÁNO / NIE

	Ježkový čistiaci pás so šírkou min. 610 mm 
	ÁNO / NIE

	Nastaviteľný sklon ježkového čistiaceho pásu 
	ÁNO / NIE

	Vynášací dopravník s gumovými prstami pre šetrnú manipuláciu 
	ÁNO / NIE

	Automatické nastavenie výšky vynášacieho dopravníka pri plnení zásobníka 
	ÁNO / NIE

	Zásobník s kapacitou min. 3,3 ton 
	ÁNO / NIE

	Výška vyprázdňovania zásobníka min. 1300 – max. 3900 mm
	ÁNO / NIE

	Optimalizácia plnenia zásobníka (automatické plnenie) 
	ÁNO / NIE

	Ovládacia jednotka v kabíne traktora s joystikom
	ÁNO / NIE

	Kamerový systém min. 2 kamery a 1 obrazovka 
	ÁNO / NIE

	Pracovné osvetlenie min. 8 LED svietidiel 
	ÁNO / NIE

	Inštalácia a doprava, zaškolenie obsluhy
	ÁNO / NIE

	
	Množstvo 

	Kombajn na zber koreňovej zeleniny
	1 ks

	Výrobca*
	

	Typové označenie*
	


* doplňte
** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia
Logický celok č. 2
	2) Pneumatická sejačka – 1 ks 

	Technický údaj - požadovaný parameter
	Splnenie podmienky / Ponúkané parametre **

	Základná výbava:

	Pracovná šírka min.300 cm (4x75)
	ÁNO / NIE

	Rám  - trojbodový záves kat. 2 príp. ekvivalent s uchytením na rotačný hrobkovač (tandem strojov)
	ÁNO / NIE

	Hydraulický pohon sejačky 
	ÁNO / NIE

	Tachometer so senzorom 
	ÁNO / NIE

	Výsevné jednotky – min. 8 samostatných riadkov 
	ÁNO / NIE

	Vzdialenosť riadkov na vrchole hrobčeka min. 0 – max. 80 mm 
	

	Aplikátor mikrogranulátu 
	ÁNO / NIE

	Predné krájacie disky vrátane úchytov 
	ÁNO / NIE

	Utláčacie koliesko gumové so šírkou min. 20 mm pre každý riadok 
	ÁNO / NIE

	Kolesá pre kontrolu hĺbky výsevu pre každú výsevnú jednotku – predné a zadné 
	ÁNO / NIE

	Plúžok na odstraňovanie hrúd a rastlinných zvyškov vpredu výsevnej jednotky 
	ÁNO / NIE

	Zásobník osiva pre každý riadok s objemom min. 1,5 l
	ÁNO / NIE

	Kontrola výsevu cez monitor  
	ÁNO / NIE

	Systém zamedzenia vlhkosti vo výsevných jednotkách
	ÁNO / NIE

	Nezávislý kompresor pre stlačený vzduch na čistenie otvorov výsevného kotúča 
	ÁNO / NIE

	Smer otáčania výsevných diskov proti smeru jazdy traktora 
	ÁNO / NIE

	Hliníkové výsevné disky s teflónovým tesnením 
	ÁNO / NIE

	Sada výsevných diskov 
	ÁNO / NIE

	Inštalácia a doprava, zaškolenie obsluhy
	ÁNO / NIE

	
	Množstvo 

	Pneumatická sejačka
	1 ks

	Výrobca*
	

	Typové označenie*
	


* doplňte
** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia
Logický celok č. 3
	3) Ťahaný postrekovač -  1 ks

	Technický údaj - požadovaný parameter
	Splnenie podmienky / Ponúkané parametre **

	Základná výbava:

	
	

	Ťahaný postrekovač, nový, min. 24 mesačná záruka 
	ÁNO / NIE

	Objem nádrže min. 3200 – max. 4000 litrov 
	ÁNO / NIE

	Variabilné dávkovanie postrekovej kvapaliny na parcele podľa GPS mapovania 
	ÁNO / NIE

	Nastaviteľná náprava, rozchod 1,5 – 2,25 m 
	ÁNO / NIE

	Dvojokruhové pneumatické brzdy nápravy
	ÁNO / NIE

	Oj do hornej nápravy 
	ÁNO / NIE

	Riadenie oje Auto Trail 
	ÁNO / NIE

	Elektronika pre riadenie oje 
	ÁNO / NIE

	Záves K80
	ÁNO / NIE

	Čerpadlo s výkonom 350 l/ min 
	ÁNO / NIE

	Pohon čerpadla kĺbovým hriadeľom ( 540 ot./min.)
	ÁNO / NIE

	Riadiaci terminál 
	ÁNO / NIE

	Terminál ISOBUS alebo ekvivalent na aktuálne ovládanie 
	ÁNO / NIE

	Základné vybavenie ISOBUS alebo ekvivalent 5 m 
	ÁNO / NIE

	Licencie GPS – SWITCH A TRACK
	ÁNO / NIE

	Anténa prijímača GPS EGNOS
	ÁNO / NIE

	Postrekovacie potrubie min. 24m, 7 sekcií, držiak 3 trysiek 
	ÁNO / NIE

	Skladanie Profi II s riadenou nápravou / ojou 
	ÁNO / NIE

	Ramená SUPER L2 24/19/10 s možnosťou sklápania ľavej aj pravej strany nezávisle
	ÁNO / NIE

	Istenie ramena pri náraze na prekážku + hydraulický akumulátor
	ÁNO / NIE

	Sada vnútorného potrubia a kabeláže (ISOBUS, 11 sekcií) alebo ekvivalent 
	ÁNO / NIE

	Inštalácia a doprava, zaškolenie obsluhy
	ÁNO / NIE

	
	Množstvo 

	Ťahaný postrekovač
	1 ks

	Výrobca*
	

	Typové označenie*
	

	* doplňte
** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

Logický celok č. 4

	4) Optická triedička na mrkvu  – 1 ks

	Technický údaj - požadovaný parameter
	Splnenie podmienky / Ponúkané parametre **

	Základná výbava:

	Triedička na mrkvu, optická, nová, min. 24 mesačná záruka 
	ÁNO / NIE

	Na triedenie umytej mrkvy bez veľkostného predtriedenia 
	ÁNO / NIE

	Na triedenie podľa kvality, dĺžky, priemeru, objemu a tvaru 
	ÁNO / NIE

	Robustná nerezová konštrukcia stroja 
	ÁNO / NIE

	Výkon stroja do min. 40 000ks/hod. 
	ÁNO / NIE

	Sekcia roztriasania produktu pomocou vibračnej sekcie 
	ÁNO / NIE

	Nastaviteľná sekcia na vytriedenie kratších kusov a úlomkov – singulačná jednotka 
	ÁNO / NIE

	Posun do kamerovej sekcie, kde je min. 9 kamier s vysokým rozlíšením 1 pixel = 0,08 mm 
	ÁNO / NIE

	Snímanie mrkvy z troch uhlov min. 280 záberov za sekundu 
	ÁNO / NIE

	Počítač na vyhodnotenie parametrov každej mrkvy a určenie, na ktorom výstupe bude zhodená na priečny pás 
	ÁNO / NIE

	Spinaflex remene s triediacimi prstami 
	ÁNO / NIE

	Počet priečnych dopravníkov – min. 5 ks 
	ÁNO / NIE

	Priečne dopravníky š x d: 0,30 m x 1,2-4 m 
	ÁNO / NIE

	Možnosť plnenia bední z priečnych dopravníkov 
	ÁNO / NIE

	Možnosť posunu vytriedeného produktu do existujúcej váhy a baličky 
	ÁNO / NIE

	Inštalácia a doprava, zaškolenie obsluhy
	ÁNO / NIE

	
	Množstvo 

	Optická triedička na mrkvu  
	1 ks

	Výrobca*
	

	Typové označenie*
	


* doplňte
** vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia


V ........................................., dňa ..................     ........................................................................   podpis a pečiatka uchádzača, 
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača


*Doplňte
** Vyberte relevantné, resp. doplňte parameter Vami ponúkaného zariadenia

