

**DVERE**

Záložný zdroj 12V/3A

Napr.:

AWZG2-12V3A-C

+ akumulátor 12V/17Ah

Na napájanie systému.

Magnetický kontakt na dvere typ NC.

**ER-310, Kryt EH-300/B**

**MASTER**

**AXR-110/210**

**(Môže byt aj rovnaký typ ER-310 ako MASTER)**

**SLAVE**

Núdzové tlačidlo otvorenia dverí . Požiar -únik. Ak je nutné namontovať. Alebo ak na strane odchodu stačí len tlačidlo na otvorenie dverí.

Reverzný elektrický zámok 12V/max.340mA Zapojený aj s ochrannou diódou napr.: 1N4007

Alebo ideálne:

Magnetická prídrž + konzola.


Zapojenie eReader s AXR110/210 na jeden vstup.

Kabeláž zbernice Wiegand max. 10m. Kábel UTP alebo AL10-W.

Ethernet 10/100Mbit MV SR +statická IP adresa

+

AWZG2-12V3A-C

* [](https://eshop.q4security.sk/obchod_homedir/data/2981/obrazky/AWZG2-12V3A-C.png)Zálohovaný zdroj 13,8V/3A/17Ah, miesto na akumulátor 17Ah, V SKRINKE ,Grade 2

Výstup napájania 3A/13.8VDC - pre všeobecné použitie 1.41A/13.8VDC - GRADE 1÷2  
Zhoda s normami Konštrukcia zhodná s normou EN50131, stupeň 1÷2 EN60839-11  
Prúd nabíjania akumulátora 0.5A/1A  
Akumulátor 1 x 7Ah / 1 x 17Ah  
Odber prúdu sústavou zdroja 10mA max.  
Rozmery 235 x 305 x 82 [+/-2 mm]  
oddialenie od podložky: 8 mm  
Zabezpečenia SCP, OLP, OVP, UVP, tamper – otvorenie skrinky  
Technické výstupy typu OC EPS – porucha siete AC  
APS – porucha akumulátora  
Zatváranie skrutky  
Montáž povrchová montáž  
Signalizácia optická signalizace LED  
Vyhotovenie plech DC01, 0.7mm, RAL9003 (biela), kovová  
Stupeň krytia IP 20

 FAB - elektrický otvárač rad PROFI reverzný

# 31211MB

Reverzní elektrický otvírač dveří s nastavitelnou západkou a mechanickým přepínáním  
Opačná funkce otevření  
Zámek je vybaven mikrospínačem se svorkovnicí  
Nastavitelná západka, mikrospínač, napětí: 12V DC.

# https://eshop.q4security.sk/obchod_homedir/data/2981/obrazky/DS-K4H258S.jpg DS-K4H258S Magnetická prídrž 280kg pre 1 dvere

Single-door Magnetic Lock,  
280kg(600Lbs) Linear Thrust,  
12 VDC,  
340mA.,

LZ konzola pre DS-K4258

LZ-Bracket of Magnetic Lock, for DS-K4H258S/D



DS-K7PEB(Green)

* Núdzové tlačidlo so sklíčkom

Začiatok formulára



ABK-805 odchodové tlačítko K4-C

* Odchodové tlačítko, Rozmery 83(V) x 32(Š) x 25(H)mm, 3A/36VDC max, povrchová montáž, použitie pre inverzné elektrické zámky a elektromagnety. Výstupný kontakt: NO.

 **ER-310, Kryt EH-300/B**

Začiatok formulára

Začiatok formulára