**Príloha č.1 Výzvy na predkladanie ponúk – Špecifikácia predmetu zákazky**

**Predmet zákazky: Inovatívna pekáreň**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikácia predkladateľa ponuky:** | |
| **Názov:** |  |
| **Sídlo:** |  |
| **IČO:** |  |
| **DIČ:** |  |
| **Kontaktné údaje: (meno a priezvisko, tel. č., email)** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikácia zadávateľa zákazky / obstarávateľa:** | |
| **Názov:** | Pavel Egri Bistro Royal |
| **Sídlo:** | Nová Ves 2226/39, 929 01 Dunajská Streda |
| **IČO:** | 17730775 |

V tabuľke nižšie vyplňte pole „Plnenie kritéria (áno/nie/hodnota)“. V prípade, že hodnota je jasne definovateľná, uveďte ju prosím do tohto poľa namiesto odpovede „áno/nie“. Do polí „názov výrobcu“ a „typové označenie“ vpíšte názov výrobcu zariadenia a typové označenie(názov) zariadenia. Je nutné vyplniť všetky polia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Predmet zákazky:** | Inovatívna pekáreň | |
| **Logický celok** | **Špecifikácia** | **Plnenie kritéria (áno/nie/hodnota)1** |
| **1. Delička cesta** | Názov výrobcu | hodnota |
| Typové označenie | hodnota |
| Delenie klonkov minimálne dvoma nástrojmi:  1. minimálne v rozmedzí 30-80 g  2. minimálne v rozmedzí 85–140 g | hodnota |
| Možnosť výmeny nástrojov a ich doobjednania v budúcnosti aj v inom rozsahu gramáží | áno/nie |
| Zásobník cesta v rozmedzí 14–20 kg | hodnota |
| Rozmer deličky (š x h x v) v rozmedziach 1600-1900 x 500-700 x 1600-2000 mm | hodnota |
| Výška výjazd. dopravníka v rozmedzí 1300–1600 mm | hodnota |
| Kapacita deličky:  Pri jednom riadku minimálne 1100 ks/h  Dva riadky minimálne 2300 ks/h  Tri riadky minimálne 3500 ks/h | hodnota |
| Digitálne ovládanie s ukladaním nastavenia do pamäte | áno/nie |
| Dodanie technológie zahŕňa aj dodávku na prevádzku obstarávateľa, montáž technológií a zaškolenie obsluhy | áno/nie |
| **2. Plynová rotačná pec a plynový horák** | Názov výrobcu | hodnota |
| Typové označenie | hodnota |
| Rozmer (š x h x v) v rozmedziach 1500-1700 x 1600-1800 x 2500-2900 mm | hodnota |
| Súčasťou dodávky je aj vozík 1 ks s počtom poschodí 16-20 | áno/nie |
| Minimálna plocha na pečenie – 8,5 m2 | hodnota |
| Rovnomerné zaparenie v celom objeme pečnej komory | áno/nie |
| Odťahová strieška/digestor s ventilátorom | áno/nie |
| Plynový horák s tepelným výkonom minimálne 70 kW | hodnota |
| Rekuperácia pary na zníženie energetických strát | áno/nie |
| Automatické ovládanie pece – dotykový displej – možnosť voľby programov, programovateľné prúdenie vzduchu | áno/nie |
| Príkon maximálne 3,5 kW | hodnota |
| Dodanie technológie zahŕňa aj dodávku na prevádzku obstarávateľa, montáž technológií a zaškolenie obsluhy | áno/nie |
| **3. Balička** | Názov výrobcu | hodnota |
| Typové označenie | hodnota |
| Plnoautomatizovaný horizontálny stroj s rotačnými čeľusťami riadený z ovládacieho panelu s elektronickou prestaviteľnosťou a LCD monitorom | áno/nie |
| Minimálne 3-čelusťový systém | hodnota |
| Nastaviteľný formátovací tunel fólie | áno/nie |
| Baliace médium – inertný plyn alebo aerosól alkoholu (antibakteriálny vstrek) | áno/nie |
| Schopnosť zariadenia spracovávať fóliu minimálne do šírky 650 mm | hodnota |
| Rýchlosť balenia minimálne 25 cyklov/min | hodnota |
| Rozmer sáčku minimálne v rozsahu 0-180 x 10-∞ x 10-300 mm | hodnota |
| Umožňuje použiť zig-zag zvar | áno/nie |
| Schopnosť zariadenia vynechať krok baliaceho procesu v prípade, že medzi posunovačmi nie je žiaden výrobok | áno/nie |
| Možnosť vytvoriť popis výrobkov priamo na fóliu | áno/nie |
| Motorizovaný dátumovač | áno/nie |
| Zmena kroku (možnosť balenia rôzne dlhých výrobkov priamo za sebou) | áno/nie |
| Príkon maximálne 3,0 kW | hodnota |
| Dodanie technológie zahŕňa aj dodávku na prevádzku obstarávateľa, montáž technológií a zaškolenie obsluhy | áno/nie |

Čestne vyhlasujeme, že všetky vyplnené údaje, hodnoty a parametre sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti.

V ...................................., dňa ....................... .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača