
CENOVÁ PONUKA

	Názov zákazky:
	Obstaranie technologického vybavenia mäsovýroby

	Obstarávateľ:
	
Agrofarma Rimavská Seč s.r.o, Rimavská Seč 123, 980 42 Rimavská Seč
IČO: 44403828




	
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo 
	

	IČO:
	

	Telefón a e-mail:
	



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
	Technická špecifikácia  -  Požadované parametre

	1. Stroj / zariadenie:    Poliaca listová píla 

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	elektromagnetický ventil na vodu
transformátor na zmenu bezpečného napätia 42V
vyvažovač 3m
Napätie: 42V

	2.
	Výkon motora: 1300 W

	3.
	Dĺžka listu: 600 mm
Hĺbka rezu: 600 mm
Krytie: IP 65
Hmotnosť:  cca 20 kg

	4.
	 Montáž píly 

	2. Stroj / zariadenie:    Chladnička na suché dozrievanie a skladovanie hovädzieho mäsa 

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	Kapacita na 100kg mäsa na vyzrievanie
Prevedenie - NEREZ 

	2.
	Elektronický regulátor v krokoch po 0,1°C od 0°C do +30°C
Elektronický regulátor vlhkosti od 40% do 90%
Optimálne prúdenie vzduchu
Filter s aktívnym uhlím a sterilizácia
LED osvetlenie neobsahujúce žiadne ultrafialové žiarenie a výsledkom je minimum tepla generovaného a nebude mať vplyv na teplotu jadra mäsa
Možnosť suchého zrenia hovädzieho mäsa, zrenia salám
Rozmrazovanie automatické


	3.
	Optický a Akustickýo ALARM
Uzamykateľné dvere a možné opačné otváranie dverí

	4.
	MAXIMÁLNE ZAŤAŽENIE - 2-3 hovädzie štvrte až do dĺžky 1,2m 
MAXIMÁLNA NOSNOSŤ - 100kg (vo vise) 
Maximálne množstvo políc - 5 kusov - max 20kg na policu
Tyč na vešanie nerezová

	5. 
	Soľný blok s nerezovou táckou, 2ks polica na 40kg, Napájanie: 230 V / 50 Hz, Teplotný rozsah: 0 °C až +30 °C, Počet políc: 3, Osvetlenie: LED, Dvere/Zásuvky: Presklené s UV ochrana

	6.
	Úžitkový objem:  min. 430 Liter
Rozmery: 1650 x 700 x 742 mm, Rozm. vnútorné: 1370 x 578 x 587 mm    

	3. Stroj / zariadenie:    KLIMATIZOVANÁ ZRECIA KOMORA  Plné dvere 

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	ROVNOMERNÉ ZRENIE A KVALITA
Regulácia teploty a vlhkostia
Klimatická skrinka na dozrievanie a sušenie surovej klobásy, slaniny alebo šunky - ale tiež aj na ich skladovanie. 
Pozinkovaný plech a prášková farba vnútri a vonku z nehrdzavejúcej ocele.
Napájanie: 230V/50Hz, Priemerná spotreba 120W.
Vodná nádrž s vypúšťacím ventilom
Dvere: nerezové plné

	2.
	Rozmery: 1030x950x2250 mm
Úžitkový objem: min. 1430 L

	3.
	Teplotný rozsah: +2°C až +25°C
Zvlhčovanie: od 50% do 95%
Chladenie: Monoblok cca do 360 W
Ohrev: el.  cca  do 800W
Ionizátor: 3 W
Napájanie: 230V 50 Hz


 
	4. Stroj / zariadenie:    Plošinová váha

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	Nerezový rám s nerezovou miskou
Vyhodnocovací indikátor  s plne programovateľným zariadením 12“ dotykovým displejom v nerezovom housingu
Vlastnosti:
CPU: mikroprocesory 
Vyhradená grafická karta.
pamäte DDR III RAM.
Ukladací priestor: zariadenie SSD
Ethernetová komunikácia (možnosť Wi-Fi)
USB pripojenie (2 externé).
4 x porty RS232 (1 externý).
Pripojenie externej tlačiarne.
Pripojenie skenera.
Wifi
Metrologický štít (Softvér na reguláciu hmotnosti úplne nezávislý od nadriadených SW)
Linux Ubuntu alebo Windows O.S
Úplne modulárny program
Úplne konfigurovateľné obrazovky
Multimediálna reklama s videami a obrázkami
Fakturačný modul, správa sadzieb, krížová reklama
ENCASE: Softvér na navrhovanie štítkov a lístkov
Webový server: Na programovanie a konzultácie s údajmi. FTPServer
Vzdialené a automatické aktualizácie softvéru
Informácie o potravinách: je v súlade s nariadením UE1169 / 2011 (Nutričné informácie, alergény atď.)

	2.
	Tlačiareň 200 dpi, Displej, USB, USB Host, RS232, BT, Ethernet, odliepač,
šírka tlače 104mm

	3.
	Váživosť 15kg, Overiteľný dielik 5g, Rozmer vážiacej plošiny 300x300mm

	5. Stroj / zariadenie:    Kladkostroj 2x800kg 

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	bez pojazdu, vrátane rozporky, pripútavacích reťazí a vykrvovacej reťaze
2x kruhy do PODLAHY osadenie a elektrické zapojenie kladkostrojov, ukotvenie kruhov do podlahy

	6. Stroj / zariadenie:    Dráha visutá trubková

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	zinkované prevedenie
vrátane nosnej konštrukcie zinkovanej, šróbovanej

	2.
	6ks stĺpov nosnej konštrukcie


	3.
	nosný I profil pre 2x800kg kladkostroje (jedna strana začapovaná do steny, druhá ukotvená na stĺpovej konštrukcii
dráha cca 24bm

	4.
	 Montáž zadráhovania a nosnej konštrukcie

	7. Stroj / zariadenie:    Miešačka mäsa 

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	Celonerezové prevedenie
2 motory
Výklopná misa
Plastový kryt
Kolieska
Intenzívne miešanie s redukciou času
Jednoduché čistenie



	2.
	Miesenie s guľovou misou
Vystužený rám s + 30% nehrdzavejúcou oceľou
Dvojité sťahovacie kolesá s brzdou a dve pevné kolieska pre ľahké pohyby 
Hygienický ovládací panel

	3.
	Všetky konštrukcie z nerezovej ocele 
Dvojradový pádlový systém pre lepšie miešanie a znížený čas zmiešavania
Stroj primárne určený na miešanie mletého mäsa, 
Pneumaticky asistovaná stúpajúca hlava s bezpečnostným dorazom
Veľmi jednoduché čisteniec -  misa a lopatka sú sklopné a rám je uzavretý aj na dne
Veko s plastovým uzáverom s otvormi na pridanie
Napájanie: 230V 50 Hz


	4.
	Lopatka a misa motorizované (homogénnejšia zmes aj pri malých množstvách)
Ovládač dopredu a dozadu a otáčania misy pomocou membránových tlačidiel a bezpečnostnej vodotesnej internej 24 V elektrickej jednotky
2 motory /nádoba+miešač/
Napájanie: 400 V - 500 W
Objem: 65 l
Kapacita: 7 - 45 kg
Rozmery: 680 x 960 x 1080 (1360)


	8. Stroj / zariadenie:    Piestová narážka

	p.č.
	Položka, parameter

	1.
	Nádrž z nehrdzavejúcej ocele na hydraulickom valci
Nerezové trubice
Štandardné s priemermi 14, 20 a 30 mm


	2.
	Napájanie: 400 V
Príkon: 1,1 kW
Objem: 25,2 l / ca 20 kg
Rozmery: 560 x 800 x 1150

	3.
	Piestová narážka  - Montáž stroja




Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.


CENOVÁ PONUKA PRE URČENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY:
	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	[bookmark: _Hlk98346846]Poliaca listová píla
	
	1
	

	Typové označenie:



	[bookmark: _Hlk98346870]Chladnička na suché dozrievanie a skladovanie hovädzieho mäsa
	
	2
	

	Typové označenie:



	[bookmark: _Hlk98346890]KLIMATIZOVANÁ ZRECIA KOMORA  Plné dvere
	
	1
	

	Typové označenie:



	[bookmark: _Hlk98346903]Plošinová váha
	
	1
	

	Typové označenie:



	Predmet zákazky:
	Cena v € za jeden kus bez DPH:
	Počet
kusov
	Cena celkom v € 
bez  DPH:

	[bookmark: _Hlk98346918]Kladkostroj 2x800kg
	
	1
	

	Typové označenie:



	[bookmark: _Hlk98346962]Dráha visutá trubková
	
	1
	

	Typové označenie:



	[bookmark: _Hlk98346977]Miešačka mäsa 
	
	1
	

	Typové označenie:



	[bookmark: _Hlk98346993]Piestová narážka
	
	1
	

	Typové označenie:



	Celková cena v EUR bez DPH 
	







Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)
	Meno a priezvisko 
štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	

	Miesto a dátum podpisu:
	



Príloha č. 2 – Technická špecifikácia predmetu zákazky Mäso

Príloha č. 4 k SP 
INTEGRA s.r.o.
Sídlo:  Hlavná 270, 076 61 Dargov, IČO: 36211095
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------









