Obstarávateľ:

**LEGUSEM pt, a.s.**

**Štefánikova 9, Piešťany 921 01,**

**IČO: 50 041 592**

**Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu**

Tento prieskum trhu sa uskutočňuje za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky.

**Názov zákazky: Vysokozdvižné vozíky**

**Predmet zákazky:** nákup strojov.

**Spôsob predloženia ponuky:** Výlučne elektronicky. Vyplňte prosím priložený formulár ponuky s ohľadom na nižšie uvedenú požadovanú špecifikáciu a predložte scan vo formáte PDF vrátane podpisu a pečiatky.

**Požadovaná technická špecifikácia:**

**VZV 1**

Základná nosnosť - 3500kg

Zostatková nosnosť pri plnej výške zdvihu vrátane prídavného zariadenia - 2000kg

Výška zdvihu - 5500mm

Pojazd - diesel

Dĺžka vidlíc - 1200mm

Emisná norma - stage V

Typ pneumatík - plné superelastické

Motor: 4- valcový, EURO 5

Výkon motora: min. 42 kW

Odpružená kabína na silenblokoch

OPS ( senzor tlaku v sedadle)

Doplnková výbava: originálna oceľová kabína s kúrením, ovládanie hydrauliky na ľakťovej opierke samostatnými tlačidlami, LED pracovné svetlá a kombinované svetlá, maják, vnútorné zrkadlo, úprava do prašného prostredia, zvuková signalizácia

Prídavné zariadenie: rotátor vidlíc s pozicionérom a hydraulickým zaistením materiálu (nim. Rozovretie 1540mm), bočná istiaca vidlica 100x40x1200mm s možnosťou inštalácie z oboch strán prídavného zariadenia

**VZV 2**

Základná nosnosť min - 2500kg

Zostatková nosnosť pri plnej výške zdvihu - 2300kg

Výška zdvihu - min 3000mm

Prejazdová výška VZV s kabínou max - 2150 mm

Pojazd - diesel

Dĺžka vidlíc - 1200mm

Predĺženie vidlíc

Emisná norma - stage V

Typ pneumatík - plné superelastické

Doplnková výbava: originálna oceľová kabína s kúrením, ovládanie hydrauliky na ľakťovej opierke samostatnými tlačidlami, LED pracovné svetlá a kombinované svetlá, maják, vnútorné zrkadlo, úprava do prašného prostredia, zvuková signalizácia

Prídavné zariadenie: integrovaný bočný posuv.