**CENOVÁ PONUKA**

**Predmet zákazky:**

**Nákladné vozidlo s návesom**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov uchádzača:** |  |
| **Adresa sídla:** |  |
| **IČO:** |  |
| **Kontakt (meno a priezvisko zodpovednej osoby, telefónne číslo, e-mail):** |  |

Predkladáme cenovú ponuku a prehlasujeme, že ponuka je na tovary spĺňajúce požadované parametre:

Predmetom dodávky je nákladné vozidlo s návesom.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov zariadenia** | **Počet kusov** | **Jednotková cena v EUR bez DPH** | **Cena celkom v EUR bez DPH** | **Požadované parametre a popis** | **Výrobca / Obchodný názov** | **Typové označenie** | **Splnenie parametrov** |
| **1** | **Trojnápravový náves s posuvnou podlahou** | **1** |  |  | * Celková hmotnosť min 34 000 kg * Zaťaženie náprav min 22 000 kg * Zaťaženie sedlovej časti min 11 000 kg * Vlastná hmotnosť do 7 500 kg (vo finálnej výbave) * Vonkajšia šírka cca. 2.550 mm * Vonkajšia dĺžka max. 14.000mm * Vonkajšia výška pri točnici 1.150 max. 3700 mm * Elektronické vzduchové pruženie, ovládanie za nápravami * Oceľové šasi * Podlaha s nosnosťou 7 ton na nápravu VZV * 2 mechanické oporné podpery * Posuvná podlaha - 21 pohyblivých klzných hladkých hliníkových profilov * Hrúbka podlahy min. 6 mm s hliníkovými koncovkami a káblovým diaľkovým ovládačom vo vodotesnej skrinke * Pohon posuvnej podlahy: * Pohon min. 225 bar. Pretlakový ventil vysokotlakový olejový filter. * Hliníkový podlahový systém * Predné čelo, bočné steny, zadné dvere tvorené lištami so šírkou min. 250 mm a s hrúbkou min 2 mm vo vnútri a 2 mm vonku * Dvojkrídlové zadné dvere s 4 integrovanými závorami * Deliaca stena: * Z min. 200mm širokých hliníkových dutých profilov pozvárané s jednou ťahacou plachtou * Strecha: * Rolovacia plachta, kvalita min. 650 g/m² * Narolovanie stredové s kľukou z podesty * Príslušenstvo: * 6x ½-plastový blatník so zásterou proti rozprašovaniu * Plastová skrinka na náradie montovaná vzadu za nápravami * Vyťahovací rebrík * Pneumatické zaisťovanie dverí * 2 zaisťovacie kliny s držiakmi montované na podperách * Držiak na metlu a lopatu * Vzduchová prípojka pre ofukovaciu pištoľ * Náves neregistrovaný, nový, Osvedčenie o evidencii a CoC |  |  |  |
| **-** | **Spolu** | **-** | **-** |  |  | **-** | **-** | **-** |

Pokiaľ je uvedená v opise predmetu obstarávania konkrétna značka alebo ak stanovené parametre poukazujú na jednu konkrétnu značku, je možné uviesť v ponuke uchádzača ekvivalent tovaru spĺňajúci funkčné a výkonnostné charakteristiky. Pokiaľ je v rámci technickej špecifikácie uvedený konkrétny parameter, uchádzač je oprávnený predložiť ponuku obsahujúcu tovar, ktorý má lepšie, výkonnejšie funkčné a výkonnostné charakteristiky, ako je uvedená konkrétna hodnota parametra v opise predmetu obstarávania.

Týmto potvrdzujem a čestne prehlasujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

|  |  |
| --- | --- |
| Miesto podpisu: |  |
| Dátum podpisu: |  |
| Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača: |  |
| Podpis a pečiatka: |  |