	Názov obstarávateľa:
	Poľnohospodárske výrobno obchodné družstvo Zubrohlava, družstvo

	IČO: 
	31579680

	Predmet zákazky (stroj): 
	Paralelná dojáreň 2x8

	Množstvo:
	1


Špecifikácia, požadované parametre a vlastnosti:
	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	x

	Riadiaci procesor na zhromažďovanie, triedenie a vyhodnocovanie údajov získaných z procesu dojenia, reprodukčných a zdravotných údajov s grafickými výstupmi.
	x

	Identifikácia dojníc. Anténová čítačka obojkov kráv s identifikáciou čísla kravy. Dáta čítačky sa odosielajú riadiacej jednotke so softvérom a procesorom na riadenie stáda. Chovateľ má neustálu možnosť sledovania zdravotného stavu zvieraťa, úžitkovosti.
	x

	Pararelná dojáreň pre  2x8 kusov dojníc hovädzieho dobytka (dojníc). Znamená dokonalé postavenie dojníc na dojacom mieste pod optimálnym uhlom postavenia 90 °. Zabezpečuje vyššiu plynulosť dojenia. Táto dojáreň je špecificky konštruovaná k tomu, aby uspokojila rozličné požiadavky na rozdielne rámce dojníc, hmotnosti a počet kráv určených k dojeniu a aby bola dosiahnutá najvyššia výkonnosť a hospodárnosť. 
	x

	Dojaci stroj svojou konštrukciou zabezpečuje lepší zdravotný stav vemena s menšou potrebou práce, menej ako 1minúta na výmenu 4 kaziet, minimálne o 7 % kratšia doba dojenia, minimálne štvornásobne dlhšia životnosť krátkej mliečnej hadice,   vyšší prietok mlieka minimálne o 9,0 %,  minimálne dvojnásobná životnosť kazety,   skrátenie servisných časov minimálne o 55 %,  zlepšenie v celkového stavu ceckov vemena, minimálne o 80% menej skĺzavania dojacích adaptérov z ceckov vemena.
	x

	Automatická sada  rekuperácie tepla pre jeden agregát zabezpečuje schladzovanie teploty nadojeného mlieka tak, že teplota mlieka je odovzdávaná na ohrev vody, ktorá je potrebná pri dojení.
	x

	Umývací automat dojárne  je vyrobený z nerezovej ocele. Nastavenie je vykonané cez ovládací vodotesný panel s viacúčelovým digitálnym  displejom.  Po nastavení obsluhou plne automaticky zabezpečuje umývanie celého dojaceho systému, ktoré sa deje bez ďalšieho zásahu obsluhy dojárne, pričom kontroluje celý priebeh umývacieho procesu ako je aj recyklácia odpadovej vody. Neoddeliteľnou súčasťou tohto systému je  zásobník na vodu s min. objemom 80 l a automatickým dávkovaním detergentov, vlastným výhrevným telesom na ohrev vody na požadovanú úroveň.
	x

	Automatická sada  rekuperácie tepla pre jeden agregát zabezpečuje schladzovanie teploty nadojeného mlieka tak, že teplota mlieka je odovzdávaná na ohrev vody, ktorá je potrebná pri dojení.
	x


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
 a parametre na predmet zákazky.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	
	Hodnota:

	Cena v eur bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v eur bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
