	Obstarávateľ: 
	Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Lokci 

	IČO:
	00 000 647

	Názov / predmet zákazky:
	Technologické vybavenie mliekarne 


Špecifikácia a technické požiadavky
	Položka: 
	Technologické vybavenie mliekarne

	Množstvo:
	1 súbor

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:

	Tank na prepravu mlieka bez podvozku
TT 750

Objem do 750 litrov

Nerez

jedna komora

Ľahká inštalácia na vozík za auto

Odvetranie

trubka s čistiacou guľou

Nerezová tyčová mierka min. 183 x 100 cm, do 215 kg

Alternatíva 500 litrov 

	Tank na prevoz mlieka do 2000 l s podvozkom, bez chladenia, 
Rozmery tanku min. d 2400 x š 1320  x v 1320 mm
Delený na 2 komory
Nerezová konštrukcia oceľ 18/10

TYP NÁDRŽE: horizontálna nádrž eliptického typu s jedným, dvoma alebo tromi samostatnými priehradkami

Ľahká inštalácia na vozidlo

Hrúbka vnútornej nádoby z nehrdzavejúcej ocele: 2,00 mm
Vonkajšia nádoba z nehrdzavejúcej ocele: 1,20 mm

Izolácia INTERVOL RFN-24, Tepelná vodivosť

Hladké vnútorné strany, zaoblené uhly, dokonale vyleštené zváranie

Šachta - vstup z nehrdzavejúcej ocele AISI304 O400 mm, vyvýšená

Predbežná inštalácia pre CIP s umývacou trubkou O25mm a čistiacou guľou

Odvetrací uzáver z nehrdzavejúcej ocele, vhodný aj na použitie ako prívod mlieka

Nohy z nehrdzavejúcej ocele
Charakteristika dvojnápravového prívesu:

dvojnápravový brzdený príves s kolesami vedľa ložnej plochy s celkovou hmotnosťou 3 000 kg

pevný montovaný rám na masívnych "V" ojach

konštrukcia žiarovo zinkovaná

min. 14" kolesá podľa nosnosti

podporné nastaviteľné koliesko

zakladacie kliny

zámok na zamknutie prívesného kĺbu proti odcudzeniu

zadné oporné nohy pre stabilitu pri napúšťaní/vypúšťaní/státí

Chladiaca nádrž 2000 l (zdroj chladu ľadová voda,) indikátor objemu elektronický

horizontálna nádrž eliptického typu

Hrúbka vnútornej nádoby z nehrdzavejúcej ocele min. 2,00 mm

Vonkajšia nádoba z nehrdzavejúcej ocele min. 1,20 mm

Typ izolácie: INTERVOL RFN-24 

Hladké vnútorné strany, zaoblené uhly, dokonale vyleštené zváranie

Šachta - vstup z nehrdzavejúcej ocele AISI304 O400 mm, vyvýšená

Predbežná inštalácia pre CIP s umývacou trubkou O25mm a čistiacou guľou

Odvetrací uzáver z nehrdzavejúcej ocele, vhodný aj na použitie ako prívod mlieka

Nohy z nehrdzavejúcej ocele

	Chladiaci tank 1500 l
MPP 1500
na 4 dojenia
nerez
horizontálny

valcový tvar
izolovaný
miešadlo 25 rpm
výpust DN 50
pracovný otvor 40 cm

rotačná umývacia koncovka
odvetranie
elektronické meranie objemu
Rozmery min. 155 x 135 cm
4 nohy, 400V, 3 kW, chladiaci výkon min. 7 kW

ALTERNATíVA Chladiaci tank 500 litrov, MPV 500, na 2 dojenia, nerez AISI 304, vertikálny uzatvorený, valcový tvar, izolovaný, miešadlo 30 rpm, výpust DN 50, pracovný otvor 40 cm, trubka s čistiacou guľou, odvetranie. Rozmery 155 x 110 cm, 176 kg, 4 nohy, vážiaci systém pre kontrolu množstva mlieka, 400V, 2,1 kW, chladiaci výkon do 4 kW

	Samostatne stojací čistiaci automat na prepravný a príjmové tanky
MPP standard

Riadený PLC

Umývanie v cykloch predumývanie studenou vodou, predumytie s teplou vodou, umytie horúcou vodou a detergentom alebo kyselinou

Oplachovanie teplou vodou, opláchnutie studenou vodou

Obehové čerpadlo do 875 W

Vypúšťací ventil 1 1/2 "

Dve peristaltické čerpadlá pre nasávanie kyseliny a detergentu

alarm v prípade poruchy motora alebo vodného čerpadla

pripojenie voda T+S

elektrina čerpadlo čistenia min. 0,9 kW

	Výrobník syra s harfami a planétovou prevodovkou SKH 500 EWPRO

kotol min. 500 litrový do 100°C

elektrický + externý ohrev s automatickým prepnutím

tepelný výmenník na chladenie (zdroj chladu studničná voda...)

s harfami

miešadlom, miešacími lopatkami

MC 500 R regulácia (min. 10 programov) 

záznamník teploty

regulátor otáčok

regulácia intenzity ohrevu

výpust DN 65

priemer min. 1130 mm – max. 1270 mm

energeticky úsporné zariadenie

	Zdvíhacie zariadenie (hydraulické) ku kotlu

Umožňujúce manipuláciu s kotlom vo vertikálnom smere

Vypúšťanie syreniny priamo na syrársky stôl a čistenie kotla z podlahy

	Výrobník s miešadlom, bez hárf 

P 200 EL Pro  200 l, do 100°C

Elektrický s tepelným výmenníkom na chladenie (zdroj chladu studničná voda...)

regulácia otáčok 

jednoduché miešadlo 

MC 500 R regulácia (10 programov) 

Záznamník teploty 

výpust DN 65 

voľba intenzity ohrevu

regulácia rýchlosti miešania

modul pre dokončenie procesu pri poruche riadenia

Manuálna harfa min. 700 x 160 mm

energeticky úsporné zariadenie

	Digestor min. 450 x 150 x 30 cm (do 7 m2) s ventilátorom, reguláciou otáčok, bez osvetlenia, tukové filtre 4 ks

	Syrársky stôl predlis - Plevnik SOM 109 
vaňa na min. 70 kg syra

na oddelenie syreniny od srvátky a následné vloženie do plachetiek alebo foriem

Separovanie syreniny od srvátky a následný odtok srvátky
rozmery vane min: 1080 x 980 x 850
Materiál nerez
stôl na kolieskach
výpustný ventil na srvátku

horizontálne posuvná odtoková sieť vpredu a vzadu
Príslušenstvo: drenážny kanál na dne, celé dno perforované na odtok srvátky, možnosť doplniť nerezové nálevkové platne na priame vyliatie syreniny do foriem

ALTERNATíVA: Syrársky stôl, predlis a lis (Plevnik POS 50) pre max. 50 kg syreniny, rozmery min: 1120 x 680 x 2100, hĺbka vane min. 30 cm. Materiál: nerez, lis na kolieskach, výpustný ventil, pevné odtekacie sito v čele, posuvné sito a odtekacie perforované dno. Most s min. 2 lisovacími cylindrami nad vaňou lisu s lisovacími platňami s min. 240 x 490 mm. Manuálna regulácia tlaku v min. 3 stupňoch.

ALTERNATíVA: PredLisovací stôl PRP-R 120 (s lisovacími valcami)- Drenážny stôl s predlisom a lisom na 120 kg syra. ZÁKLADNÉ VYHOTOVENIE, 2 MOSTY PO 2 LISOVACIE CYLINDRE, Na separovanie syreniny, odtok srvátky, pneumatický predlis a manuálne rezanie syreniny na bloky a lisovanie vo formách. Nerez AISI 304, stabilný podstavec, výpustný ventil na srvátku, horizontálne posuvná odtoková sieť vpredu a pevná vzadu. Kapacita 120 kg hmoty syrov. Celkové rozmery 2000 x 1150 x 850 mm, max výška 1500 mm, rozmery vane 1600 x 1000 x v850, hĺbka vane 350 mm . Príslušenstvo: drenážny kanál na dne, nerezová mriežka zboku. Základná regulácia tlaku pri lisovaní. Bez  kompresora. Na kolieskach. formy lisovacie mikroperforované, na 3,0 kg, priemervýrobku cca d 200 mm

	Mlynček na hrudkový syr 
telo z nerezu
mlecia časť z nerezu 
max. otáčky 1400 / min. výkon: 600 kg / h 
výkon: 2200 W– 230 V
rozmery: 800 x 360 x 410 mm

	Miešačka 
Celonerezové prevedenie 

2 motory
výklopná misa
plastový kryt
intenzívne miešanie s redukciou času

Jednoduché čistenie
konštrukcie z nerezovej ocele
dvojradový pádlový systém pre lepšie miešanie a znížený čas zmiešavania na polovicu
jednoduché čistenie 

dvojité sťahovacie kolesá s brzdou, dve pevné kolieska pre ľahké pohyby
hygienický ovládací panel
lopatka a misa motorizované 
Ovládanie dopredu a dozadu 
Otáčanie misy pomocou membránových tlačidiel a bezpečnostnej vodotesnej internej elektrickej jednotky

2 motory /nádoba+miešac/

Napájanie: 400 V - 800 W

Objem: min. 95 l

Kapacita: min. 15 max. 65 kg

Rozmery: min.  770 x 1080 x 1200 

	Plnička fliaš (mlieko, žinčica, jogurt s kúskami ovocia)
2 plniace hlavy, odchýlka presnosti max. 2%, 3 predprogramované tlačítka s nastaveným množstvom

Plynula regulácia otáčok čerpadla

Tlak kompresora 

Rozmery min. 600 x 400 x 1000 mm

	Umývačka riadu na formy
Kôš min 700 x 700 

Max. výška 850 mm

Cyklus min. 120 sek

Výkon 11 kW

Spotreba vody za cyklus max. 4 l

Rozmery max. 850 x 850 x 1900 mm

	Stojan na odkvapávanie hrudky, nití

vyhotovenie nerez

rám s podstavcom na zachytávanie srvátky

na nožičkách a kolieskach

min. 12 ramien v dĺžke aspoň 20 cm 

	Pracovný stôl 1500 x 800 2 ks
výška min. 850 mm, s prelisom a odtokom na

srvátku, pracovná plocha AISI 304, zadný lem 40 mm

	Pracovný stôl 1000 x 800 2ks
Výška min. 850 mm 

s prelisom a odtokom na srvátku, pracovná plocha AISI 304

zadný lem 40 mm

	Potravinárske čerpadlo 2ks
na ráme s kolieskami a rúčkou,
hadice  2 x 5 metrov
výkon 80 l/min
Možnosť obrátenia toku kvapaliny

prac. výška - 6 m

indukčný motor 220V/50 Hz - 2 HP

pripojenie 1 "

Teleso čerpadla, obežné koleso a hriadeľ z nerezovej ocele

pracovná teplota do 90 ° C

	Vakuovačka dvojkomorová 

nerezová komora a kryt 

10 programov

S zvarovanie po krátkej strane

L zvarovanie po dlhej strane

napätie: 400V-3-50 Hz

Zvarovacia lišta: min. 4 x 620 mm

Rozmer komory: min.  620 x 520 x 230 mm

Výkon vývevy min. 63 M3
Príkon min.  4,4 kW

Cyklus: 20 - 40 sec.

Rozmery: min. 1440 x 900 x 1210 mm
Hmotnosť max. 430 kg

	Vákuová balička 
Z nerezovej ocele
ľahké čistenie
10 programov
Dvojité zvarovanie
Zvarovacia lišta: min. 620/2x520/600x500 mm

Rozmer komory: 620x505x200L mm

Výkon vývevy: min. 40 M3
Napätie: 400V-3-50 Hz

Príkon: 3,3 Kw

Cyklus: 20 - 40 sec.
Rozmery: min. 720x770x1170 mm

Hmotnost: max. 180 kg

	Pracovný stôl baliarenský min. 2000 x 800
Výška max. 850 mm
pracovná plocha AISI 304

zadný lem 40 mm
police min.  685 1 – 2 ks

	Pracovný stôl baliarenský  min. 1000 x 800 2ks

výška 850 mm 

pracovná plocha AISI 304

zadný lem min. 40 mm
2 police

	police na steny nerezové 6 ks

dvojpolica
d min. 1000 mm
min. 350 mm vzdialenosť  medzi policami

	regál s policami 3 ks

nerez AISI 304
min. výška 1700 mm, 500 x 1000mm 

5 políc - plné, zaťaženie police min. 80 kg

	Prietokomer na meranie množstva mlieka do 100 l/min
do 70°C s pripojením

	zrecí box na jogurty,
vitrínová skriňa jednodverová objem 700 litrov
kapacita 50-70 litrov jogurtu. 0,6 kW, 2-48°C, 71 x 80 x 200 cm.

	Mixer Ponorný tyčový

Priemer min. 125 mm

Celková dĺžka max. 725mm

Dĺžka nadstavca 240mm

Kapacita min. 50 L
Príkon 440W

Regulácia otáčok 
Počet otáčok za min 1500-9000

	Nerezové 300l vozíky  na kolieskach 3 ks

	Stohovateľné police plastové univerzálne 100 ks

Rozmery min. 760 x 580 mm

Výška do 210 mm

Variabilnosť 

manipulácia paletovým vozíkom

Kladenie individuálne nad sebou 

	Vozík pod police 6 ks

	Paleta pod police 10 ks

	Plastové bedničky stohovateľné 2 ks

Min. 600 x 400 x 155 mm
s odtokovými otvormi
na nerezovom podstavci na kolieskach
objem 10 – 12 kg syrovej hmoty (tvarohu, ricotty)
kladenie na seba klásť 2 spôsobmi:

A. tak aby navzájom do seba zapadali a tým lisovali obsah hmoty v spodných prepravkách

B. tak aby na sebe stáli v stabilnej výške 

	Chladnička s mrazničkou na syridlá a kultúry
Nerez 

Objem max. 700 litrov
Rozmery 710 x 800 x 210 mm
Chladenie do  -22°C
Hmotnosť do 150 kg

	Kompresor - Bezolejový pojazdný kompresor s ležatým vzdušníkom
vybavený všetkými poistnými armatúrami a elektrickým pripojovacím káblom so zástrčkou 
tlakový spínač

príkon motora: 1,5 kW, 230 V

Pracovný tlak vzduchu: max. 8 bar
Plniaci výkon: 110 l/min
Objem nádoby: 24 l

	vaňa na solenie syrov 

plast nerez, objem min.  500 litrov

Nádoba plastová hranatá objem do 500 l

rozmery min. 1,56 x 0,8 x 0,4 m, na podstavci

výška spolu cca 90 cm

na kolieskach 

výpustný otvor s armatúrou na uchytenie výpustného ventilu

	Porcovačka syra pneumatická do priemeru 40 cm delenie na 6, 10, 12 ks 

	drez umývací nerez  3 ks

AISI 304, 

min. 900 x 600
polica dolu
otvory na 2 batérie 

	batéria k drezu  3 ks

s flexi hadicou a ďalšou samostatnou batériou
Závesná sprcha s kohútom 
celková výska 1120 mm 
otvor v dreze min. 36 mm

	Udiareň 
Malá Komora univerzálna KU01M-E s chladením
umývací systém 
napeňovaci systém s prisávaním detergentu 
riadiaca elektronika (možnosť voľby z cca 100 programov, archivácia parametrov technologického procesu spracovania potravinárskeho výrobku)

výstup na počítač pre monitoring a archiváciu údajov
Technické údaje:
rozmery jednovozíkovej komory min. 1072 x 1105 x 2062 mm

zariadenie určené pre max.1 ks ud. vozíkov

1 vozík 700 x 700 x 1500 mm

regul. teploty do-90°C

regul. vlhkosti 30-98%

prívod čerstvého vzduchu o 154

vzduchový výkon ventilátora 1000/2800m3/hod

výkon el. ohrievača do 10 kW

prívod stlačeného vzduchu a prívod zdravotne nezávadnej vody

prívod el. energie do  14 kW 

	pH meter s príslušenstvom

	Testovanie inhibičných látok
Inkubátor pre cca 96 testov

	lapače múch -Lapač hmyzu 8 ks

2 x 20 W
dosah: 50 m2 

rozmery: min. 65 x 9,5 x 32 cm

	nerezové umývadlá s kolenovým spúšťačom 4 ks

batéria a zmiešavač min. 400 x 400 mm 

	Čistiace zariadenie na napňovanie s pripojením na zmiešavač teplej a studenej vody 2 ks

Presne dávkovanie chémie a pripojenie na celonerezovy navijak

Hadica min. 20 m zakončenie pištoľou

Záverečný oplach vodou 

potrebné príslušenstvo: 

15 m hadica do potravinárskeho priemyslu

Pištoľ

penovacia a oplachová tryska 

Vstupný tlak vody do zariadenia 2 – 6 barov

Max. teplota: 70°C.

redukčné dýzy

zmiešavacie batérie

Spotreba max. 13 l/min pri oplachu, 5,2 l/min pri penovaní, a 6,4l/min pri sanitizácii

	Vysokotlaký čistič studenovodný 
Max. do 60°C
vysokotlaková hadica min. 15m na navíjacom bubne s preklzovým systémom

pištoĺ - plochá tryska, rotačná tryska
injektor na penové prostriedky
spotreba do 10 l/min.

	Parný čistič kontinuálny pre potravinárske prevádzky
Napájanie 230V
Max. 5 barov
Max. 20 kg

	paletový vozík do potrav. Prevádzky
Nerezová oceľ AISI 304
Nosnosť do 2200 kg

dĺžka lyžín max. 1150 mm
kolesá 

	Etiketovacia váha do 6/15 kg
min. 2 x 100 priamych klávesov
min. 20 funkčných klávesov
displej na tele váhy, PC softvér pre úpravu a tvorbu etikiet  
Minimálne funkcie:

Váženie, výpočet ceny, tlač účtenky a etikety, tlač súčtovej etikety a tlač súčtu za položky, pamäť, jednoduchá výmena pásky a etikiet

	Expedícia predajňa
chladiaci box 1400, celonerezová skriňa dvojdverová - 6 políc, objem min. 1300 litrov, min. 0,6 kW, 1-10°C, rozmery: min. 142 x 80 x 204 cm

	Expedícia predajňa

chladiaci box 700, celonerezová skriňa, jednodverová, 3 police, objem  min. 593 litrov, min. 0,6 kW, 1-10°C, rozmery:  71 x 80 x 204 cm 

	Skriňa do špinavej šatne 8 ks

kovová dvojskriňa na nohách

Rozmery min. 1850 x 600 x 500 mm (VxDxŠ)

Počet dverí: 2

Zvaraná šatníková skriňa

Povrchová úprava - vypaľovaný lak 

Odvetrávanie dverí

Výbava: 2 x polica, 2 x vešiak, 4 x háčik

Dvere skrine spevnené výstuhou, Možnosť uzamykania dverí 

	Vysokozdvižný hydraulický vozík 
Zdvih do 1600 mm

Nosnosť do 1000 kg, šírka pracovnej uličky min. 200 cm
dĺžka vidlice min. 1150 mm
manuálny pohon
Rozmery min.  š 720 x d 1700 x v 2030 mm

	Paletový regál (1100 x 2500 - 15226) - 1ks
Dĺžka min. 15 226 mm

Výška min. 2 500 mm

Hĺbka min. 1 100 mm

2 ukladacie úrovne /1. na zemi/ 
bunky v stĺpci nad sebou o nosnosti: nosníkový pár dĺžky 1800 mm 2100 kg, stĺpec regálu výšky 2500 mm 7100 kg
počet paletových miest 32 ks


Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača alebo oprávnená osoba*:
	/vyplní uchádzač/


	
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu v EUR bez DPH uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/

-----------------------------------------------------

meno, priezvisko, podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu uchádzača alebo oprávnenej osoby*

* ktorej oprávnenosť uchádzač preukáže úradne overeným plnomocenstvom

